{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":49,"n_cols":11,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","2AMXM-M"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","2AMXM40M3V1B","2AMXM40M4V1B","2AMXM40M2V1B","2AMXM50M2V1B","2AMXM50M4V1B","2AMXM50M3V1B"]
["Ventiliatorius","Oro debitas","Vėsinimas","Labai lėtai","m³/min.","","","30","34"]
["","","Šildymas","Labai lėtai","m³/min.","","","32","34"]
["Garso galingumo lygis","Šildymas","","","dBA","","62","","","62"]
["","Vėsinimas","","","dBA","","60","","","60"]
["Ventiliatorius","Oro debitas","Vėsinimas","Labai lėtai","cfm","","","1059","1200"]
["","","Šildymas","Labai lėtai","cfm","","","1130","1200"]
["Matmenys","Įrenginys","","Aukštis","mm","550","550","550","550","550","550"]
["","","","Plotis","mm","765","765","765","765","765","765"]
["","","","Gylis","mm","285","285","285","285","285","285"]
["Svoris","Įrenginys","","","kg","36","36","36","41","41","41"]
["Ventiliatoriaus variklis","Greitis","Vėsinimas","Labai lėtai","rpm","500","500","760","890","500","500"]
["","","Šildymas","Labai lėtai","rpm","320","320","820","890","500","500"]
["Kompresorius","Tipas","","","","Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis kompresorius","Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis kompresorius","","Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis kompresorius","Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis kompresorius","Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis kompresorius"]
["Veikimo diapazonas","Aušinimas","Aplinkos","Min.","° CDB","","46.0","-10","-10","46.0"]
["","","","Maks.","° CDB","","-10","46","46","-10"]
["","Šildymas","Aplinkos","Min.","° CWB","","-15","-15","-15","-15.0"]
["","","","Maks.","° CWB","","18.0","18","18","18.0"]
["Garso slėgio lygis","Aušinimas","","Aukštas","dBA","46","46","","","48","48"]
["","","","Nom.","dBA","","","48","46"]
["","Šildymas","","Aukštas","dBA","48","48","","","50","50"]
["","","","Nom.","dBA","","","50","48"]
["Šaltnešis","Tipas","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Aušinimo medžiaga","Užpildytas kiekis","","","kg","0.88","0.88","0.88","1.15","1.15","1.15"]
["Šaltnešis","Užpildas","","","tCO2Eq","0.59","0.6","0.6","0.8","0.78","0.78"]
["Aušinimo medžiaga","GWP","","","","675.0","675","675","675","675","675"]
["Vamzdžių jungtys","Vamzdžių ilgis","Maks.","OU - IU","m","20","20 (1)","20","20","20 (1)","20"]
["","Papildoma šaltnešio įkrova","","","kg/m","0,02 (ilgesniems kaip 20m vamzdžiams)","0,02 (ilgesniems kaip 20m vamzdžiams)","002 (ilgesniems kaip 20m vamzdžiams)","0,02 (ilgesniems kaip 20m vamzdžiams)","0,02 (ilgesniems kaip 20m vamzdžiams)","0,02 (ilgesniems kaip 20m vamzdžiams)"]
["","Lygio skirtumas","IU - OU","Maks.","m","15.0","15","15","15","15","15.0"]
["","","IU - IU","Maks.","m","7.5","7.5","7.5","7.5","7.5","7.5"]
["","Bendras vamzdžių ilgis","Sistema","Faktiškai","m","30","30","30","30","30","30"]
["Standartiniai priedai","Installation manual","","","","1","1","Installation manual","1","1","1"]
["","Drain plug","","","","1","1","Drain plug","1","1","1"]
["","Screw bag","","","","1","1","Screw bag","1","1","1"]
["El. tiekimas","Fazė","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["Maitinimas","Dažnis","","","Hz","50","50","50","50","50","50"]
["","Įtampa","","","V","220-230-240","220-230-240","220-240","220-240","220-230-240","220-230-240"]
["Pastabos","","","","","(1) - Vienai patalpai","","(1) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų","","","(1) - Vienai patalpai"]
["","","","","","","(1) - Vienai patalpai","","","(1) - Vienai patalpai"]
["","","","","","","(2) - Žr. specialų darbinio diapazono brėžinį","","","(2) - Žr. specialų darbinio diapazono brėžinį"]
["","","","","","","(3) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį","","","(3) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį"]
["","","","","","","(4) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų","","","(4) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų"]
["Kompresorius","Tipas","","","","","","Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis kompresorius"]
["Standartiniai priedai","Reducer assembly","","","","","","","1","1","1"]