{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":35,"n_cols":7,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ABQ-C / AZQS-BY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ABQ100CV1 / AZQS100B7Y1B","ABQ125CV1 / AZQS125B7Y1B","ABQ140CV1 / AZQS140B7Y1B"]
["Aušinimo galingumas","Nom.","","kW","9.5","12.1 (1)"]
["Erdvės vėsinimas","SEER","","","4.65","4.68"]
["","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/m.","716","1,550"]
["","Vėsinimas","Pdesign","kW","9.50","12.1"]
["","Energijos efektyvumo klasė","","","B"]
["Patalpos šildymas (vidutinis klimatas)","Pajėgumas","Pdesign","kW","6.78","8.13"]
["","SCOP/A","","","3.80","3.41"]
["","Energijos efektyvumo klasė","","","A"]
["","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/m.","2,498","3,340"]
["Vardinis našumas","Metinis energijos sunaudojimas","","kWh","1,813"]
["","EER","","","2.62","2.27 (3)"]
["","COP","","","3.42"]
["","Energijos suvartojimo ženklinimo direktyva","Vėsinimas","","D"]
["","","Šildymas","","B"]
["Šildymo galingumas","Nom.","","kW","10.8","13.5 (2)"]
["Pastabos","","","","(1) - EER/COP pagal „Eurovent 2012“, skirta naudoti tik už ES ribų","(1) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19 °CWB; lauko temp. 35 °CDB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 7,5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(1) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19 °CWB; lauko temp. 35 °CDB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 7,5 m; aukščių skirtumas: 0 m"]
["","","","","(2) - Metinės energijos sąnaudos pagal energijos žymėjimo direktyvą 2002/31/EB","(2) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 7,5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(2) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 7,5 m; aukščių skirtumas: 0 m"]
["","","","","(3) - SEER ir SCOP pagal EN 14825","(3) - EER/COP pagal „Eurovent 2012“, skirta naudoti tik už ES ribų","(3) - EER/COP pagal „Eurovent 2012“, skirta naudoti tik už ES ribų"]
["","","","","(4) - Nominalus efektyvumas: vėsinimas esant 35°/27° nominaliąja apkrova, šildymas esant 7°/20° nominaliąja apkrova"]
["Aušinimo galingumas","Nom.","","kW","","","13.0 (1)"]
["Šildymo galingumas","Nom.","","kW","","","15.5 (2)"]
["Nominalus efektyvumas","EER","","","","","3.36 (3)"]
["Patalpos vėsinimas","Vėsinimas","Pdesign","kW","","","13.0"]
["","SEER","","","","","5.01"]
["","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/m.","","","1559"]
["Patalpos šildymas (vidutinis klimatas)","Pajėgumas","Pdesign","kW","","","12.29"]
["","SCOP/A","","","","","3.58"]
["","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/m.","","","4811"]
["Energijos naudojimo efektyvumo klasė","","","","","","A+++ ~ D"]