{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":75,"n_cols":9,"rows_kept":75,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ABQ-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ABQ71CV1","ABQ100CV1","ABQ125CV1","ABQ140CV1"]
["Standartiniai priedai","Įrengimo vadovas","","","","Įrengimo vadovas"]
["","Eksploatavimo vadovas","","","","Eksploatavimo vadovas"]
["","Varžtas ir poveržlė","","","","Varžtas ir poveržlė"]
["","Belaidis nuotolinis valdymas","","","","Belaidis nuotolinis valdymas"]
["","Gaubto užrakinamos grotelės","","","","Gaubto užrakinamos grotelės"]
["","Baterija","","","","Baterija"]
["Vamzdžių jungtys","Skystis","","OD","mm","9.52"]
["","Dujos","","Iš. diam.","mm","15.88"]
["","Drenažo vamzdis","","","","19.05"]
["Power input","Aušinimas","","Nom.","kW","0.128"]
["","Šildymas","","Nom.","kW","0.128"]
["Sound power level","Vėsinimas","","","dBA","64"]
["","Šildymas","","","dBA","64"]
["Matmenys","Įrenginys","","Plotis","mm","600"]
["","","","Gylis","mm","1,007"]
["","","","Aukštis","mm","285"]
["Korpusas","Medžiaga","","","","Galvanizuotas plienas"]
["Svoris","Įrenginys","","","kg","35"]
["Ventiliatorius","Išorinis statinis slėgis","","Aukštas","Pa","90"]
["","","","Nom.","Pa","77"]
["","","","Žemas","Pa","64"]
["Power supply","Fazė","","","","1~"]
["","Dažnis","","","Hz","50"]
["","Pavadinimas","","","","V1"]
["","Įtampa","","","V","220-240"]
["Tiekiama galia","Šildymas","","Nom.","kW","","0.109"]
["","Aušinimas","","Nom.","kW","","0.109"]
["Ventiliatorius","Išorinis statinis slėgis","","Aukštas","Pa","","70","150","150"]
["","","","Žemas","Pa","","45","111","92"]
["Korpusas","Medžiaga","","","","","Galvanizuotas plienas"]
["Matmenys","Įrenginys","","Aukštis","mm","","378","378","378"]
["","","","Plotis","mm","","541","1300","1500"]
["","","","Gylis","mm","","1045","541","541"]
["Svoris","Įrenginys","","","kg","","44","50","56"]
["Ventiliatorius","Oro debitas","Aušinimas","Didelis","m³/min.","","22.7","40.5","48.7"]
["","","","Nom.","m³/min.","","20.5","37","44"]
["","","","Mažas","m³/min.","","18.3","34.8","37.9"]
["","","Šildymas","Didelis","m³/min.","","22.7","40.5","48.7"]
["","","","Nom.","m³/min.","","20.5","37.4","43.9"]
["","","","Mažas","m³/min.","","18.3","34.8","37.9"]
["","Išorinis statinis slėgis","","Nom.","Pa","","57","128","122"]
["Garso galingumo lygis","Vėsinimas","","","dBA","","60","72","73"]
["","Šildymas","","","dBA","","60","72","73"]
["Garso slėgio lygis","Aušinimas","","Aukštas","dBA","","41","53","55"]
["","","","Nom.","dBA","","38"]
["","","","Žemas","dBA","","36","50","50"]
["","Šildymas","","Aukštas","dBA","","41","53","55"]
["","","","Nom.","dBA","","38"]
["","","","Žemas","dBA","","36","50","50"]
["Vamzdžių jungtys","Skystis","","OD","mm","","9.52","9.52","9.52"]
["","Dujos","","Iš. diam.","mm","","15.88","15.9","15.9"]
["","Drenažas","","","","","19.05"]
["Standartiniai priedai","Installation manual","","","","","Installation manual"]
["","Wireless remote control","","","","","Wireless remote control"]
["","Cover lock grill","","","","","Cover lock grill"]
["","Battery","","","","","Battery"]
["","Screw+Washer","","","","","Screw+Washer"]
["","Operation manual","","","","","Operation manual"]
["El. tiekimas","Fazė","","","","","1~"]
["Maitinimas","Dažnis","","","Hz","","50"]
["","Įtampa","","","V","","220-240"]
["Aušinimo galingumas","Bendras galingumas","","Nom.","kW","","","12.10","13.00"]
["Šildymo galia","Bendras pajėgumas","","Nom.","kW","","","13.5","15.5"]
["Korpusas","Spalva","","","","","","Galvanizuota plieno plokštė / nedažyta","Galvanizuota plieno plokštė / nedažyta"]
["Ventiliatorius","Oro srauto greitis","Vėsinimas","Vidutinis","m³/min.","","","37","44"]
["","","Šildymas","Vidutinis","m³/min.","","","37.4","43.9"]
["Garso slėgio lygis","Vėsinimas","","Vidutinis","dBA","","","52","53"]
["","Šildymas","","Vidutinis","dBA","","","52","53"]
["Valdymo sistemos","Nuotolinis infraraudonųjų spindulių pultelis","","","","","","ARCWLA","ARCWLA"]