{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":8,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ACQ-D / AZQS-B(8)V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ACQ71DV1 / AZQS71B2V1B","ACQ100DV1 / AZQS100B8V1B","ACQ125DV1 / AZQS125B8V1B","ACQ140DV1 / AZQS140B8V1B"]
["Vėsinimo pajėgumas","Nom.","","kW","6.8","9.5","12.1","13.0"]
["Patalpos vėsinimas","SEER","","","5.70","5.50"]
["","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/m.","418","605"]
["","Vėsinimas","Pdesign","kW","6.80","9.50"]
["","Energijos efektyvumo klasė","","","A+","A"]
["Patalpos šildymas (vidutinis klimatas)","Pajėgumas","Pdesign","kW","6.33","7.60"]
["","SCOP/A","","","4.00","3.85"]
["","Energijos efektyvumo klasė","","","A","A"]
["","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/m.","2,216","2,764"]
["Vardinis našumas","Metinis energijos sunaudojimas","","kWh","1,025","1,480","1,952","2,025"]
["","EER","","","3.31","3.21","3.10","3.21"]
["","COP","","","3.61","3.61","3.61","3.61"]
["","Energijos suvartojimo ženklinimo direktyva","Vėsinimas","","A","A","B","A"]
["","","Šildymas","","A","A","A","A"]
["Šildymo galingumas","Nom.","","kW","7.50","10.80","13.5","15.5"]
["Pastabos","","","","(1) - EER/COP pagal „Eurovent 2012“, skirta naudoti tik už ES ribų","(1) - EER/COP pagal „Eurovent 2012“, skirta naudoti tik už ES ribų","(1) - EER/COP pagal „Eurovent 2012“, skirta naudoti tik už ES ribų","(1) - EER/COP pagal „Eurovent 2012“, skirta naudoti tik už ES ribų"]
["","","","","(2) - Nominalus efektyvumas: vėsinimas esant 35°/27° nominaliąja apkrova, šildymas esant 7°/20° nominaliąja apkrova","(2) - Nominalus efektyvumas: vėsinimas esant 35°/27° nominaliąja apkrova, šildymas esant 7°/20° nominaliąja apkrova","(2) - Nominalus efektyvumas: vėsinimas esant 35°/27° nominaliąja apkrova, šildymas esant 7°/20° nominaliąja apkrova","(2) - Nominalus efektyvumas: vėsinimas esant 35°/27° nominaliąja apkrova, šildymas esant 7°/20° nominaliąja apkrova"]
["","","","","","(3) - PED: surinkimas = l kategorija: neįtraukiama į PED sritį dėl 97/23/EB 1 straipsnio 3.6 pastraipos","(3) - PED: surinkimas = l kategorija: neįtraukiama į PED sritį dėl 97/23/EB 1 straipsnio 3.6 pastraipos","(3) - PED: surinkimas = l kategorija: neįtraukiama į PED sritį dėl 97/23/EB 1 straipsnio 3.6 pastraipos"]
["","","","","","(4) - Minimali Ssc (= trumpo jungimo grandinės galios) vertė: Įrenginys atitinka EN 61000-3-2","(4) - Minimali Ssc (= trumpo jungimo grandinės galios) vertė: Įrenginys atitinka EN 61000-3-2","(4) - Minimali Ssc (= trumpo jungimo grandinės galios) vertė: Įrenginys atitinka EN 61000-3-2"]
["","","","","","(5) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį","(5) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį","(5) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį"]
["","","","","","(6) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų","(6) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų","(6) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų"]