{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":21,"n_cols":6,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ADEA-A / AZQS-B(8)V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ADEA100A2VEB / AZQS100B8V1B","ADEA125A2VEB / AZQS125B8V1B"]
["Vėsinimo pajėgumas","Nom.","","kW","9.50","12.10"]
["Patalpos vėsinimas","SEER","","","5.10","4.83"]
["","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/m.","652","1,504"]
["","Vėsinimas","Pdesign","kW","9.50","12.10"]
["","Energijos efektyvumo klasė","","","A"]
["Patalpos šildymas (vidutinis klimatas)","Pajėgumas","Pdesign","kW","7.60","7.93"]
["","SCOP/A","","","3.81","3.50"]
["","Energijos efektyvumo klasė","","","A"]
["","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/m.","2,793","3,167"]
["Vardinis našumas","EER","","","","2.27"]
["Šildymo galingumas","Nom.","","kW","10.80","13.50"]
["Pastabos","","","","(1) - Žr. specialų darbinio diapazono brėžinį","(1) - Žr. specialų darbinio diapazono brėžinį"]
["","","","","(2) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį","(2) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį"]
["","","","","(3) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19 °CWB; lauko temp. 35 °CDB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 7,5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(3) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19 °CWB; lauko temp. 35 °CDB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 7,5 m; aukščių skirtumas: 0 m"]
["","","","","(4) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 7,5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(4) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 7,5 m; aukščių skirtumas: 0 m"]