{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":14,"n_cols":6,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ADEQ-C / ARXS-L"]
[]
[]
[]
[]
["","","","ADEQ50C2VEB / ARXS50L2V1B","ADEQ60C2VEB / ARXS60L2V1B","ADEQ71C2VEB / ARXS71L2V1B"]
["Vėsinimo pajėgumas","Nom.","kW","5.00 (1)","5.70 (1)","6.80 (1)"]
["Šildymo galingumas","Nom.","kW","5.50 (1)","7.00 (1)","7.50 (1)"]
["Pastabos","","","(1) - Nominalus efektyvumas: vėsinimas esant 35°/27° nominaliąja apkrova, šildymas esant 7°/20° nominaliąja apkrova","(1) - Nominalus efektyvumas: vėsinimas esant 35°/27° nominaliąja apkrova, šildymas esant 7°/20° nominaliąja apkrova","(1) - Nominalus efektyvumas: vėsinimas esant 35°/27° nominaliąja apkrova, šildymas esant 7°/20° nominaliąja apkrova"]
["","","","(2) - EER/COP pagal „Eurovent 2012“, skirta naudoti tik už ES ribų","(2) - EER/COP pagal „Eurovent 2012“, skirta naudoti tik už ES ribų","(2) - EER/COP pagal „Eurovent 2012“, skirta naudoti tik už ES ribų"]
["","","","(3) - PED: surinkimas = l kategorija: neįtraukiama į PED sritį dėl 97/23/EB 1 straipsnio 3.6 pastraipos","(3) - PED: surinkimas = l kategorija: neįtraukiama į PED sritį dėl 97/23/EB 1 straipsnio 3.6 pastraipos","(3) - PED: surinkimas = l kategorija: neįtraukiama į PED sritį dėl 97/23/EB 1 straipsnio 3.6 pastraipos"]
["","","","(4) - Minimali Ssc (= trumpo jungimo grandinės galios) vertė: Įrenginys atitinka EN 61000-3-2","(4) - Minimali Ssc (= trumpo jungimo grandinės galios) vertė: Įrenginys atitinka EN 61000-3-2","(4) - Minimali Ssc (= trumpo jungimo grandinės galios) vertė: Įrenginys atitinka EN 61000-3-2"]
["","","","(5) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį","(5) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį","(5) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį"]
["","","","(6) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų","(6) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų","(6) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų"]