{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":75,"n_cols":10,"rows_kept":75,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ARXS-L"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ARXS50L2V1B","ARXS71L2V1B","ARXS25L2V1B (Archived)","ARXS35L2V1B (Archived)","ARXS60L2V1B (Archived)"]
["Garso slėgio lygis","Šildymas","","Aukštas","dBA","","","47","48"]
["","","","Nom.","dBA","","52","","","49"]
["","Aušinimas","","Aukštas","dBA","","","46","48"]
["","","","Nom.","dBA","","52","","","49"]
["Standartiniai priedai","Drenavimo čiaupas","","","","","1","1","1","1"]
["","Įrengimo vadovas","","","","","1","1","1","1"]
["","Užpildymo šaltnešiu etiketė","","","","","1","1","","1"]
["","Etiketės apie floruotas šiltnamio efektą skatinančias dujas įvairiomis kalbomis","","","","","1","1","","1"]
["Aušinimo medžiaga","Charge","","","TCO2Eq","","","2.1","2.5"]
["","GWP","","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Charge","","","kg","","1.70","1.0","1.2","1.50"]
["","Tipas","","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Ventiliatoriaus variklis","Greitis","Aušinimas","Labai lėtai","rpm","","","780","780"]
["","","Šildymas","Labai lėtai","rpm","","","740","740"]
["Veikimo diapazonas","Aušinimas","Aplinkos","Maks.","°CDB","","46","46","46","46"]
["","","","Min.","°CDB","","-10","10","10","-10"]
["","Šildymas","Aplinkos","Maks.","° CWB","","18","18","18","18"]
["","","","Min.","° CWB","","-15","-15","-15","-15"]
["Vamzdžių jungtys","Lygių skirtumas","IU - OU","Maks.","m","","20.0","15","15","20.0"]
["","Papildoma šaltnešio įkrova","","","kg/m","","0,02 (ilgesniems kaip 10m vamzdžiams)","0,02 (ilgesniems kaip 10m vamzdžiams)","0,02 (ilgesniems kaip 10m vamzdžiams)","0,02 (ilgesniems kaip 10m vamzdžiams)"]
["Sound power level","Vėsinimas","","","dBA","","65","","","62"]
["","Šildymas","","","dBA","","65","","","62"]
["Kompresorius","Tipas","","","","","Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis kompresorius","Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis kompresorius","Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis kompresorius","Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis kompresorius"]
["Matmenys","Įrenginys","","Plotis","mm","","825","765","765","825"]
["","","","Gylis","mm","","300","285","285","300"]
["","","","Aukštis","mm","","735","550","550","735"]
["Svoris","Įrenginys","","","kg","","47","34","34","47"]
["Ventiliatorius","Oro debitas","Šildymas","Labai lėtai","cfm","","","904","904"]
["","","","Labai lėtai","m³/min.","","","25.6","25.6"]
["","","Aušinimas","Labai lėtai","m³/min.","","","30.1","30.1"]
["","","","Labai lėtai","cfm","","","1,063","1,063"]
["Power supply","Fazė","","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Dažnis","","","Hz","","50","50","50","50"]
["","Įtampa","","","V","","220-230-240","220-240","220-240","220-230-240"]
["Pastabos","","","","","(1) - 220 V","","(1) - Kai sujungtas su sudėtinės sistemos išoriniu įrenginiu, žr. sudėtinio išorinio įrenginio specifikacijas prie kurios jungsite.","(1) - Kai sujungtas su sudėtinės sistemos išoriniu įrenginiu, žr. sudėtinio išorinio įrenginio specifikacijas prie kurios jungsite."]
["","","","","","(2) - 230 V","","(2) - 220 V","(2) - 220 V"]
["","","","","","(3) - 240 V","","(3) - 230 V","(3) - 230 V"]
["","","","","","","","(4) - 240 V","(4) - 240 V"]
["","","","","","","","(5) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų","(5) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų"]
["Ventiliatorius","Oro debitas","Vėsinimas","Labai lėtai","m³/min.","48.9"]
["","","Šildymas","Labai lėtai","m³/min.","43.1"]
["","","","Labai lėtai","cfm","1727"]
["","","Šildymas","Labai lėtai","cfm","1522"]
["Matmenys","Įrenginys","","Aukštis","mm","735"]
["","","","Plotis","mm","825"]
["","","","Gylis","mm","300"]
["Svoris","Įrenginys","","","kg","47"]
["Ventiliatoriaus variklis","Greitis","Vėsinimas","Labai lėtai","rpm","670"]
["","","Šildymas","Labai lėtai","rpm","670"]
["Kompresorius","Tipas","","","","Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis kompresorius"]
["Veikimo diapazonas","Aušinimas","Aplinkos","Min.","°CDB","10"]
["","","","Maks.","°CDB","46"]
["","Šildymas","Aplinkos","Min.","° CWB","-15"]
["","","","Maks.","° CWB","18"]
["Garso slėgio lygis","Aušinimas","","Aukštas","dBA","48"]
["","Šildymas","","Aukštas","dBA","48"]
["Šaltnešis","Tipas","","","","R-410A"]
["Aušinimo medžiaga","Užpildytas kiekis","","","kg","1.7"]
["Šaltnešis","Užpildas","","","tCO2Eq","3.5"]
["Aušinimo medžiaga","GWP","","","","2087.5"]
["Vamzdžių jungtys","Vamzdžių ilgis","Maks.","OU - IU","m","30"]
["","Papildoma šaltnešio įkrova","","","kg/m","0,02 (ilgesniems kaip 10m vamzdžiams)"]
["","Lygio skirtumas","IU - OU","Maks.","m","20"]
["Standartiniai priedai","Installation manual","","","","1"]
["","Drain plug","","","","1"]
["El. tiekimas","Fazė","","","","1~"]
["Maitinimas","Dažnis","","","Hz","50"]
["","Įtampa","","","V","220-240"]
["Pastabos","","","","","","(1) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų","","","(1) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų"]