{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":43,"n_cols":6,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXL-JV"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ATXL25J2V1B","ATXL35J2V1B"]
["Garso slėgio lygis","Šildymas","Aukštas","dBA","41","41"]
["","","Tylus veikimas","dBA","26","26"]
["","","Žemas","dBA","29","29"]
["","Aušinimas","Tylus veikimas","dBA","23","23"]
["","","Žemas","dBA","27","27"]
["","","Aukštas","dBA","41","41"]
["","","Nom.","dBA","35","35"]
["","Aušinimas","Nom.","dBA","34","34"]
["Standartiniai priedai","Įrengimo vadovas","","","1","1"]
["","Eksploatavimo vadovas","","","1","1"]
["","Infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo pultelis","","","1","1"]
["","Elementai","","","2","2"]
["","Nuotolinio valdymo pulto laikiklis","","","1","1"]
["","Pritvirtinimo plokštė","","","1","1"]
["","Titano apatito fotokatalizatoriaus oro gryninimo filtras","","","2","2"]
["","Vidinės įrangos pritvirtinimo varžtai","","","2","2"]
["Valdymo sistemos","Infrared remote control","","","ARC433A87","ARC433A87"]
["Piping connections","Skystis","OD","mm","6.35","6.35"]
["","Dujos","Iš. diam.","mm","9.5","9.5"]
["","Drain","","","18","18"]
["Galios įvestis","Aušinimas","Nom.","kW","0.040 (2), 0.040 (3), 0.040 (4)","0.040 (2), 0.040 (3), 0.040 (4)"]
["","Šildymas","Nom.","kW","0.040 (2), 0.040 (3), 0.040 (4)","0.040 (2), 0.040 (3), 0.040 (4)"]
["Garso galingumo lygis","Vėsinimas","","dBA","57","57"]
["","Šildymas","","dBA","57","57"]
["Matmenys","Vienetas","Plotis","mm","770","770"]
["","","Gylis","mm","198","198"]
["","","Aukštis","mm","283","283"]
["Korpusas","Colour","","","Balta spalva","Balta spalva"]
["Svoris","Įrenginys","","kg","8","8"]
["Power supply","Phase","","","1~","1~"]
["","Dažnis","","Hz","50","50"]
["","Pavadinimas","","","V1","V1"]
["","Įtampa","","V","220-240","220-240"]
["Pastabos","","","","(1) - Kai sujungtas su sudėtinės sistemos išoriniu įrenginiu, žr. sudėtinio išorinio įrenginio specifikacijas prie kurios jungsite.","(1) - Kai sujungtas su sudėtinės sistemos išoriniu įrenginiu, žr. sudėtinio išorinio įrenginio specifikacijas prie kurios jungsite."]
["","","","","(2) - 220 V","(2) - 220 V"]
["","","","","(3) - 230 V","(3) - 230 V"]
["","","","","(4) - 240 V","(4) - 240 V"]