{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":9,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXM-M / ARXM-N9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ATXM25M2V1B / ARXM25N2V1B9","ATXM25M2V1B / ARXM25N5V1B9","ATXM35M2V1B / ARXM35N5V1B9","ATXM35M2V1B / ARXM35N2V1B9","ATXM50M2V1B / ARXM50N2V1B9"]
["Aušinimo galingumas","Min.","","kW","1.3","1.3","1.4","","1.70"]
["","Maks.","","kW","3.2","3.2","4.0","","5.30"]
["","Nom.","","kW","2.5","2.5","3.4","","5.00"]
["Vardinis našumas","Annual energy consumption","","kWh","285","285","415"]
["","EER","","","4.39","4.39","4.09","","3.45"]
["","COP","","","5.00","5.00","4.04","","3.79"]
["","Energijos suvartojimo ženklinimo direktyva","Vėsinimas","","A","A","A","","A"]
["","","Šildymas","","A","A","A","","A"]
["Šildymo galingumas","Nom.","","kW","2.80","2.80","4.00","","5.80"]
["","Min.","","kW","1.30","1.30","1.40","","1.70"]
["","Maks.","","kW","4.70","4.70","5.20","","6.50"]
["Pastabos","","","","(1) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį","(1) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį","(1) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį","","(1) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį"]
["","","","","(2) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temperatūra: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m.","(2) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temp.: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m.","(2) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temp.: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m.","","(2) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temperatūra: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m."]
["","","","","(3) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m.","(3) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m.","(3) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m.","","(3) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m."]
["Outdoor unit","","","","","","","ARXM35N2V1B9"]
["Aušinimo galingumas","Min.","","kW","","","","1.4"]
["","Nom.","","kW","","","","3.4"]
["","Maks.","","kW","","","","4.0"]
["Šildymo galingumas","Min.","","kW","","","","1.40"]
["","Nom.","","kW","","","","4.00"]
["","Maks.","","kW","","","","5.20"]
["Nominalus efektyvumas","EER","","","","","","4.09"]
["","COP","","","","","","4.04"]
["","Metinis energijos sunaudojimas","","kWh","","","","415"]
["Vardinis našumas","Energijos suvartojimo ženklinimo direktyva","Vėsinimas","","","","","A"]
["","","Šildymas","","","","","A"]
["Patalpos vėsinimas","Energijos efektyvumo klasė","","","","","","A+++"]
["","Vėsinimas","Pdesign","kW","","","","3.40"]
["","SEER","","","","","","8.50"]
["","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/a","","","","140"]
["Patalpos šildymas (vidutinis klimatas)","Energijos efektyvumo klasė","","","","","","A+++"]
["","Pajėgumas","Pdesign","kW","","","","2.50"]
["","SCOP/A","","","","","","5.10"]
["","Pdh Šildymo pajėgumas esant –10°","","kW","","","","2.35"]
["","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/a","","","","686"]
["Energijos naudojimo efektyvumo klasė","","","","","","","A+++ ~ D"]