{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":7,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXP-K3 / ARXP-K3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ATXP20K3V1B / ARXP20K3V1B","ATXP25K3V1B / ARXP25K3V1B","ATXP35K3V1B / ARXP35K3V1B"]
["Aušinimo galingumas","Nom.","","kW","","2.50","3.50"]
["Vardinis našumas","EER","","","","3.79","3.45"]
["","COP","","","","4.36","4.02"]
["","Energijos suvartojimo ženklinimo direktyva","Vėsinimas","","","A","A"]
["","","Šildymas","","","A","A"]
["Šildymo galingumas","Nom.","","kW","","3.00","4.00"]
["Pastabos","","","","","(1) - Vėsinimas: T2: vidinė temp. 26,6 °CDB, 19,4 °CWB, lauko temp. 48°CDB [Btu/val./W]","(1) - Vėsinimas: T2: vidinė temp. 26,6 °CDB, 19,4 °CWB, lauko temp. 48°CDB [Btu/val./W]"]
["","","","","","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m.","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m."]
["","","","","","(3) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį","(3) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį"]
["Išorinis įrenginys","","","","ARXP20K3V1B"]
["Aušinimo galingumas","Nom.","","kW","2.00"]
["Šildymo galingumas","Nom.","","kW","2.50"]
["Nominalus efektyvumas","EER","","","3.98"]
["","COP","","","4.77"]
["Vardinis našumas","Energijos suvartojimo ženklinimo direktyva","Vėsinimas","","A"]
["","","Šildymas","","A"]
["Patalpos vėsinimas","Energijos efektyvumo klasė","","","A++"]
["","Vėsinimas","Pdesign","kW","2.00"]
["","SEER","","","6.75"]
["","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/m.","104"]
["Patalpos šildymas (vidutinis klimatas)","Energijos efektyvumo klasė","","","A++"]
["","Pajėgumas","Pdesign","kW","2.20"]
["","SCOP/A","","","4.64"]
["","Pdh Šildymo pajėgumas esant –10°","","kW","2.19"]
["","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/m.","664"]