{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":20,"n_cols":7,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXP-N9 / ARXP-N"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ATXP20N5V1B9 / ARXP20N5V1B","ATXP25N5V1B9 / ARXP25N5V1B","ATXP35N5V1B9 / ARXP35N5V1B"]
["Išorinis įrenginys","","","","ARXP20N5V1B","ARXP25N5V1B","ARXP35N5V1B"]
["Aušinimo galingumas","Min.","","kW","1.3","1.3","1.3"]
["","Nom.","","kW","2.00","2.50","3.50"]
["","Maks.","","kW","2.6","3.0","4.0"]
["Šildymo galingumas","Min.","","kW","1.30","1.30","1.30"]
["","Nom.","","kW","2.50","3.00","4.00"]
["","Maks.","","kW","3.50","4.00","4.80"]
["Vardinis našumas","COP","","","4.77","4.36","4.02"]
["","EER","","","3.71","3.71","3.46"]
["","Energijos suvartojimo ženklinimo direktyva","Vėsinimas","","A","A","A"]
["","","Šildymas","","A","A","A"]
["Pastabos","","","","(1) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį","(1) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį","(1) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį"]
["","","","","(2) - Nom. vėsinimas pagrįstas: vidaus temp.: 27 °CDB, 19 °CWB, lauko temp.: 35 °CDB, ekviv. šaltnešio vamzdynas: 5 m., lygių skirtumas: 0 m. Aukšto efektyvumo serijos duomenys, „Eurovent“ sertifikatas","(2) - Nom. vėsinimas pagrįstas: vidaus temp.: 27 °CDB, 19 °CWB, lauko temp.: 35 °CDB, ekviv. šaltnešio vamzdynas: 5 m., lygių skirtumas: 0 m. Aukšto efektyvumo serijos duomenys, „Eurovent“ sertifikatas","(2) - Nom. vėsinimas pagrįstas: vidaus temp.: 27 °CDB, 19 °CWB, lauko temp.: 35 °CDB, ekviv. šaltnešio vamzdynas: 5 m., lygių skirtumas: 0 m. Aukšto efektyvumo serijos duomenys, „Eurovent“ sertifikatas"]
["","","","","(3) - Nom. šildymas pagrįstas: vidaus temp.: 20 °CDB, lauko temp.: 7 °CDB, 6 °CWB, ekviv. šaltnešio vamzdynas: 5 m., lygių skirtumas: 0 m. Standartinio efektyvumo serijos duomenys","(3) - Nom. šildymas pagrįstas: vidaus temp.: 20 °CDB, lauko temp.: 7 °CDB, 6 °CWB, ekviv. šaltnešio vamzdynas: 5 m., lygių skirtumas: 0 m. Standartinio efektyvumo serijos duomenys","(3) - Nom. šildymas pagrįstas: vidaus temp.: 20 °CDB, lauko temp.: 7 °CDB, 6 °CWB, ekviv. šaltnešio vamzdynas: 5 m., lygių skirtumas: 0 m. Standartinio efektyvumo serijos duomenys"]