{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":52,"n_cols":8,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXP-N9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ATXP20N5V1B9","ATXP25N5V1B9","ATXP35N5V1B9"]
["Tiekiama galia","Aušinimas","","Nom.","kW","0.019","0.020","0.032"]
["","Šildymas","","Nom.","kW","0.023","0.023","0.032"]
["Korpusas","Colour","","","","Balta spalva","Balta spalva","Balta spalva"]
["Matmenys","Įrenginys","","Aukštis","mm","286","286","286"]
["","","","Plotis","mm","770","770","770"]
["","","","Gylis","mm","225","225","225"]
["Svoris","Įrenginys","","","kg","8.50","8.50","9.00"]
["Ventiliatorius","Oro debitas","Aušinimas","Didelis","m³/min.","9.5","9.7","11.5"]
["","","","Vidutinis","m³/min.","7.4","7.7","8.3"]
["","","","Mažas","m³/min.","5.6","5.8","6.3"]
["","","","Tylus veikimas","m³/min.","4.2","4.2","4.5"]
["","","Šildymas","Didelis","m³/min.","10.4","10.4","11.5"]
["","","","Vidutinis","m³/min.","8.1","8.1","9.0"]
["","","","Mažas","m³/min.","6.2","6.4","7.0"]
["","","","Tylus veikimas","m³/min.","5.2","5.2","5.1"]
["Garso galingumo lygis","Vėsinimas","","","dBA","55","55","58"]
["","Šildymas","","","dBA","55","55","58"]
["Garso slėgio lygis","Aušinimas","","Aukštas","dBA","39","40","43"]
["","","","Vidutinis","dBA","33","33","34"]
["","","","Žemas","dBA","25","26","27"]
["","","","Tylus veikimas","dBA","19","19","20"]
["","Šildymas","","Aukštas","dBA","39","40","40"]
["","","","Vidutinis","dBA","34","34","35"]
["","","","Žemas","dBA","28","28","29"]
["","","","Tylus veikimas","dBA","21","21","21"]
["Vamzdžių jungtys","Skystis","","OD","mm","6","6","6"]
["","Dujos","","Iš. diam.","mm","9.50","9.50","9.50"]
["","Drenažas","","","","18","18","18"]
["Control systems","Infrared remote control","","","","ARC480A78","ARC480A78","ARC480A78"]
["","Wired remote control","","","","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1"]
["Standartiniai priedai","Įrengimo vadovas","","","","1","1","1"]
["","Eksploatavimo vadovas","","","","1","1","1"]
["","Infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo pultelis","","","","1","1","1"]
["","AAA sausosios baterijos","","","","2","2","2"]
["","Nuotolinio valdymo pulto laikiklis","","","","1","1","1"]
["","Pritvirtinimo plokštė","","","","1","1","1"]
["","Dezodoruojantis filtras iš titano ir apatito","","","","1","1","1"]
["","Sidabrinis dalelių filtras","","","","1","1","1"]
["","Vidinės įrangos pritvirtinimo varžtai","","","","2","2","2"]
["","Bendrosios saugos priemonės","","","","1","1","1"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~","1~"]
["","Dažnis","","","Hz","50","50","50"]
["","Įtampa","","","V","220-240","220-240","220-240"]
["Pastabos","","","","","(1) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19 °CWB; lauko temp. 35 °CDB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(1) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19 °CWB; lauko temp. 35 °CDB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(1) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19 °CWB; lauko temp. 35 °CDB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 5 m; aukščių skirtumas: 0 m"]
["","","","","","(2) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m (horizontaliai)","(2) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m (horizontaliai)","(2) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m (horizontaliai)"]
["","","","","","(3) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį","(3) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį","(3) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį"]