{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":45,"n_cols":8,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","AZAS-MV"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","AZAS100MUV","AZAS125MUV","AZAS140MUV"]
["Matmenys","Įrenginys","","Aukštis","mm","990","990","990"]
["","","","Plotis","mm","940","940","940"]
["","","","Gylis","mm","320","320","320"]
["Svoris","Įrenginys","","","kg","72","72","79"]
["Kompresorius","Tipas","","","","Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis kompresorius","Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis kompresorius","Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis kompresorius"]
["Veikimo diapazonas","Aušinimas","Aplinkos","Min.","° CDB","-10","-10","-10"]
["","","","Maks.","° CDB","46","46","46"]
["","Šildymas","Aplinkos","Min.","°CWB","-15","-15","-15"]
["","","","Maks.","°CWB","15.5","15.5","15.5"]
["Garso galingumo lygis","Vėsinimas","","","dBA","70","71","73"]
["","Šildymas","","","dBA","","71 (1)","73 (1)"]
["Garso slėgio lygis","Aušinimas","","Nom.","dBA","53","53","54"]
["","Šildymas","","Nom.","dBA","57","57","57"]
["Šaltnešis","Tipas","","","","R-32","R-32","R-32"]
["Aušinimo medžiaga","Užpildytas kiekis","","","kg","2.6","2.6","2.9"]
["","GWP","","","","675","675","675"]
["Šaltnešis","Užpildas","","","tCO2Eq","1.76","1.76","1.96"]
["Vamzdžių jungtys","Skystis","","OD","mm","9.52","9.52","9.52"]
["","Dujos","","Iš. diam.","mm","15.9","15.9","15.9"]
["","Vamzdžių ilgis","Maks.","OU - IU","m","30","30","30"]
["","","Sistema","Ekvivalentas","m","50","50","50"]
["","","","Neutralus","m","30","30","30"]
["","Papildoma šaltnešio įkrova","","","kg/m","Žr. įrengimo vadovą","Žr. įrengimo vadovą","Žr. įrengimo vadovą"]
["","Lygio skirtumas","IU - OU","Maks.","m","30","30","30"]
["","","IU - IU","Maks.","m","0.5","0.5","0.5"]
["Standartiniai priedai","Installation manual","","","","1","1","1"]
["","Refrigerant label for F-gas regulation","","","","1","1","1"]
["","General safety precautions","","","","1","1","1"]
["","LOT10 Energy Label","","","","1","1","1"]
["","Declaration of conformity","","","","2","2","2"]
["","Tie-wraps","","","","2","2","2"]
["El. tiekimas","Fazė","","","","1~","1~","1~"]
["Maitinimas","Dažnis","","","Hz","50","50","50"]
["","Įtampa","","","V","220-240","220-240","220-240"]
["Srovė – 50 Hz","Maksimali saugiklių srovė (MFA)","","","A","25","32","32"]
["Pastabos","","","","","(1) - Pagal ENER part. 21","(1) - Pagal ENER part. 21","(1) - Pagal ENER part. 21"]
["","","","","","(2) - Europos/tarptautinis techninis standartas, nustatantis ribines prie bendrųjų žemosios įtampos tinklų, kurių vienos fazės maitinimo srovė didesnė kaip 16 A ir <= 75 A, prijungto įrenginio gaminamų harmoninių srovių vertes","(2) - Europos/tarptautinis techninis standartas, nustatantis ribines prie bendrųjų žemosios įtampos tinklų, kurių vienos fazės maitinimo srovė didesnė kaip 16 A ir <= 75 A, prijungto įrenginio gaminamų harmoninių srovių vertes","(2) - Europos/tarptautinis techninis standartas, nustatantis ribines prie bendrųjų žemosios įtampos tinklų, kurių vienos fazės maitinimo srovė didesnė kaip 16 A ir <= 75 A, prijungto įrenginio gaminamų harmoninių srovių vertes"]
["","","","","","(3) - Ssc: trumpojo jungimo galia","(3) - Ssc: trumpojo jungimo galia","(3) - Ssc: trumpojo jungimo galia"]
["","","","","","(4) - Europos / tarptautinis techninis standartas, nustatantis ribines prie bendrųjų žemosios įtampos tinklų, kurių vienos fazės maitinimo srovė ≤ 16 A, prijungtos įrangos gaminamų harmoninių srovių vertes.","(4) - Europos / tarptautinis techninis standartas, nustatantis ribines prie bendrųjų žemosios įtampos tinklų, kurių vienos fazės maitinimo srovė ≤ 16 A, prijungtos įrangos gaminamų harmoninių srovių vertes.","(4) - Europos / tarptautinis techninis standartas, nustatantis ribines prie bendrųjų žemosios įtampos tinklų, kurių vienos fazės maitinimo srovė ≤ 16 A, prijungtos įrangos gaminamų harmoninių srovių vertes."]