{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":43,"n_cols":9,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","AZQS-B(8)V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","AZQS71B2V1B","AZQS100B8V1B","AZQS125B8V1B","AZQS140B8V1B"]
["Matmenys","Įrenginys","","Aukštis","mm","770","990","990","1,430"]
["","","","Plotis","mm","900","940","940","940"]
["","","","Gylis","mm","320","320","320","320"]
["Svoris","Įrenginys","","","kg","67","72.8","74.3","94.9"]
["Compressor","Tipas","","","","Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis kompresorius","Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis kompresorius","Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis kompresorius","Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis kompresorius"]
["Veikimo diapazonas","Vėsinimas","Aplinkos","Min.","°CDB","-5","-5.0","-5.0","-5.0"]
["","","","Maks.","°CDB","46","46.0","46.0","46.0"]
["","Heating","Aplinkos","Min.","° CWB","-15","-15.0","-15.0","-15.0"]
["","","","Maks.","° CWB","15.5","15.5","15.5","15.5"]
["Garso galingumo lygis","Vėsinimas","","","dBA","64","70.0","71.0","70.0"]
["","Šildymas","","","dBA","","70.0","71.0","70.0"]
["Garso slėgio lygis","Aušinimas","","Nom.","dBA","48","53","54","53"]
["","Šildymas","","Nom.","dBA","50","57","58","54"]
["","Naktinės tylos režimas","","1 lygis","dBA","43","49","49","49"]
["Šaltnešis","Tipas","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","Užpildytas kiekis","","","kg","2.75","2.9","2.9","4.0"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["Vamzdžių jungtys","Skystis","","OD","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Dujos","","Iš. diam.","mm","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Vamzdžių ilgis","Maks.","OU - IU","m","50","50, 30 (1)","50, 30 (1)","50, 30 (1)"]
["","","Sistema","Ekvivalentas","m","70","70, 40 (1)","70, 40 (1)","70, 40 (1)"]
["","","","Neutralus","m","30","30","30","30"]
["","Papildoma šaltnešio įkrova","","","kg/m","Žr. įrengimo vadovą","Žr. įrengimo vadovą","Žr. įrengimo vadovą","Žr. įrengimo vadovą"]
["","Lygių skirtumas","IU - OU","Maks.","m","30.0","30.0","30.0","30.0"]
["","","IU - IU","Maks.","m","","0.5","0.5","0.5"]
["Standartiniai priedai","Sujungimų apvyniojimai","","","","2"]
["","Įrengimo vadovas","","","","1"]
["Power supply","Fazė","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Dažnis","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Įtampa","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Srovė – 50Hz","Maksimali saugiklių srovė (MFA)","","","A","","32","32","40"]
["Pastabos","","","","","(1) - PED: surinkimas = l kategorija: neįtraukiama į PED sritį dėl 97/23/EB 1 straipsnio 3.6 pastraipos","(1) - Skirta kombinacijai su FCAG ~ AVEB vidaus įrenginiais","(1) - Skirta kombinacijai su FCAG ~ AVEB vidaus įrenginiais","(1) - Skirta kombinacijai su FCAG ~ AVEB vidaus įrenginiais"]
["","","","","","(2) - Minimali Ssc (= trumpo jungimo grandinės galios) vertė: Įranga atitinka EN/IEC 61000-3-12: Europos / tarptautinis techninis standartas, nustatantis ribines vertes prie bendrųjų žemosios įtampos tinklų, kurių maitinimo vienos fazės srovė > 16 A ir ≤ 75 A, prijungto įrenginio gaminamų harmoninių srovių vertes","(2) - EN/IEC 61000-3-12: Europos/tarptautinis techninis standartas, nustatantis ribines prie bendrųjų žemosios įtampos tinklų, kurių vienos fazės maitinimo srovė didesnė kaip 16 A ir <= 75 A, prijungto įrenginio gaminamų harmoninių srovių vertes","(2) - EN/IEC 61000-3-12: Europos/tarptautinis techninis standartas, nustatantis ribines prie bendrųjų žemosios įtampos tinklų, kurių vienos fazės maitinimo srovė didesnė kaip 16 A ir <= 75 A, prijungto įrenginio gaminamų harmoninių srovių vertes","(2) - EN/IEC 61000-3-12: Europos/tarptautinis techninis standartas, nustatantis ribines prie bendrųjų žemosios įtampos tinklų, kurių vienos fazės maitinimo srovė didesnė kaip 16 A ir <= 75 A, prijungto įrenginio gaminamų harmoninių srovių vertes"]
["","","","","","(3) - RLA pagrįstas šiomis sąlygomis: vidaus temp. 27 °CDB, 19 °CWB; lauko temp. 35 °CDB","(3) - Ssc: trumpojo jungimo galia","(3) - Ssc: trumpojo jungimo galia","(3) - Ssc: trumpojo jungimo galia"]
["","","","","","(4) - MFA (maksimalus saugiklio stiprumas amperais) yra naudojamas grandinės pertraukiklio ir įžeminimo grandinės pertraukiklio pasirinkimui (įžeminimo nuotėkio grandinės pertraukiklis).","(4) - PED: surinkimas = l kategorija: neįtraukiama į PED sritį dėl 97/23/EB 1 straipsnio 3.6 pastraipos","(4) - PED: surinkimas = l kategorija: neįtraukiama į PED sritį dėl 97/23/EB 1 straipsnio 3.6 pastraipos","(4) - PED: surinkimas = l kategorija: neįtraukiama į PED sritį dėl 97/23/EB 1 straipsnio 3.6 pastraipos"]
["","","","","","(5) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų","(5) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį","(5) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį","(5) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį"]
["","","","","","","(6) - EN/IEC 61000-3-11: Europos/tarptautinis techninis standartas, nustatantis įrenginio, kurio nominali srovė ≤ 75 A, ribines įtampos pasikeitimų, įtampos svyravimų ir virpesių vertes bendruosiuose žemosios įtampos tinkluose.","(6) - EN/IEC 61000-3-11: Europos/tarptautinis techninis standartas, nustatantis įrenginio, kurio nominali srovė ≤ 75 A, ribines įtampos pasikeitimų, įtampos svyravimų ir virpesių vertes bendruosiuose žemosios įtampos tinkluose.","(6) - EN/IEC 61000-3-11: Europos/tarptautinis techninis standartas, nustatantis įrenginio, kurio nominali srovė ≤ 75 A, ribines įtampos pasikeitimų, įtampos svyravimų ir virpesių vertes bendruosiuose žemosios įtampos tinkluose."]