{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":7,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EABX-D9W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EABX16DF9W","EABX16DA9W"]
["Garso slėgio lygis","Nom.","","","dBA","30.0 (5)","30.0 (5)"]
["Veikimo diapazonas","Vėsinimas","Aplinkos","Min.","°CDB","0 (6)","0 (6)"]
["","","Vandens pusė","Maks.","°C","0 (6)","0 (6)"]
["","","","Min.","°C","0 (6)","0 (6)"]
["","Heating","Vandens pusė","Maks.","°C","0 (6)","0 (6)"]
["","","","Min.","°C","0 (6)","0 (6)"]
["Triukšmingumo lygis","Nom.","","","dBA","44.0 (4)","44.0 (4)"]
["Matmenys","Įrenginys","","Plotis","mm","440","440"]
["","","","Gylis","mm","390","390"]
["","","","Aukštis","mm","840","840"]
["Korpusas","Medžiaga","","","","Derva, lakštinis metalas","Derva, lakštinis metalas"]
["","Spalva","","","","Balta ir juoda","Balta ir juoda"]
["Svoris","Įrenginys","","","kg","38.0","38.0"]
["Elektrinis šildytuvas","Rekomenduojami lydieji saugikliai","","","A","20.000 (9)","20.000 (9)"]
["","Maitinimas","","Dažnis","Hz","50","50"]
["","","","Įtampa","V","400","400"]
["","","","Pavadinimas","","9W","9W"]
["","","","Fazė","","3","3"]
["Power supply","Pavadinimas","","","","Žr. 8 pastabą","Žr. 8 pastabą"]
["Pastabos","","","","","(1) - Operacijų sritis praplečiama iki žemesnio srauto koeficientų tik tada, jei įrenginys veikia su šiluminiu siurbliu. (Ne per paleistį, be BUH operacijos, be atitirpinimo funkcijos).","(1) - Operacijų sritis praplečiama iki žemesnio srauto koeficientų tik tada, jei įrenginys veikia su šiluminiu siurbliu. (Ne per paleistį, be BUH operacijos, be atitirpinimo funkcijos)."]
["","","","","","(2) - Įskaitant vamzdžius ir rezervinį šildytuvą; išskyrus plėtimosi indą","(2) - Įskaitant vamzdžius ir rezervinį šildytuvą; išskyrus plėtimosi indą"]
["","","","","","(3) - Išskyrus įrenginyje esantį vandenį. Šio minimalaus vandens tūrio užtenka vykdant daugelį darbų. Gali reikėti daugiau vandens per kritinius procesus.","(3) - Išskyrus įrenginyje esantį vandenį. Šio minimalaus vandens tūrio užtenka vykdant daugelį darbų. Gali reikėti daugiau vandens per kritinius procesus."]
["","","","","","(4) - Matuojamas, esant šildymo sistemoje 10 kPa slėgio kritimui tokiomis darbinėmis sąlygomis, kai patalpoje ištekančio vandens temperatūra yra 47–55 °C, o aplinkos – 20 °C. DB / WB 7 °C / 6°.","(4) - Matuojamas, esant šildymo sistemoje 10 kPa slėgio kritimui tokiomis darbinėmis sąlygomis, kai patalpoje ištekančio vandens temperatūra yra 47–55 °C, o aplinkos – 20 °C. DB / WB 7 °C / 6°."]
["","","","","","(5) - Vertė matuojama beaidėje patalpoje 1 m atstumu nuo įrenginio. Ši vertė yra santykinė ir priklauso nuo atstumo bei akustinės aplinkos. Paminėtas garso slėgio lygis matuojamas, esant šildymo sistemoje 10 kPa slėgio kritimui tokiomis darbinėmis sąlygomis, kai patalpoje ištekančio vandens temperatūra yra 47–55 °C, o aplinkos – 20 °C.","(5) - Vertė matuojama beaidėje patalpoje 1 m atstumu nuo įrenginio. Ši vertė yra santykinė ir priklauso nuo atstumo bei akustinės aplinkos. Paminėtas garso slėgio lygis matuojamas, esant šildymo sistemoje 10 kPa slėgio kritimui tokiomis darbinėmis sąlygomis, kai patalpoje ištekančio vandens temperatūra yra 47–55 °C, o aplinkos – 20 °C."]
["","","","","","(6) - Žiūrėkite įrenginio darbiniame intervale.","(6) - Žiūrėkite įrenginio darbiniame intervale."]
["","","","","","(7) - Priklauso nuo darbinio režimo, žr. įrengimo vadovą.","(7) - Priklauso nuo darbinio režimo, žr. įrengimo vadovą."]
["","","","","","(8) - Anksčiau minėtas vandens bloko maitinimas skirtas tik atsarginiam šildytuvui. Hidro dėžės jungiklių dėžutė ir siurblys yra maitinami iš išorinio įrenginio. Pasirenkamas karšto buitinio vandens bakas turi atskirą maitinimo bloką.","(8) - Anksčiau minėtas vandens bloko maitinimas skirtas tik atsarginiam šildytuvui. Hidro dėžės jungiklių dėžutė ir siurblys yra maitinami iš išorinio įrenginio. Pasirenkamas karšto buitinio vandens bakas turi atskirą maitinimo bloką."]
["","","","","","(9) - 4 polių, 20 A kreivė, 400 V išjungimo klasė C (žr. laidyno schemą)","(9) - 4 polių, 20 A kreivė, 400 V išjungimo klasė C (žr. laidyno schemą)"]