{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":33,"n_cols":7,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EAVX-D9WG"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EAVX16S18DA9WG","EAVX16S23DA9WG"]
["Korpusas","Medžiaga","","","","Apsaugine danga dengtas lakštinis metalas","Apsaugine danga dengtas lakštinis metalas"]
["Matmenys","Įrenginys","","Aukštis","mm","1650","1850"]
["","","","Plotis","mm","595","595"]
["","","","Gylis","mm","625","625"]
["Svoris","Įrenginys","","","kg","109","118"]
["Garso galingumo lygis","Nom.","","","dBA","44.0 (5)","44.0 (5)"]
["Garso slėgio lygis","Nom.","","","dBA","30.0 (6)","30.0 (6)"]
["Veikimo diapazonas","Šildymas","Vandens pusė","Min.","°C","0 (7)","0 (7)"]
["","","","Maks.","°C","0 (7)","0 (7)"]
["","Aušinimas","Aplinkos","Min.","°C DB","0 (7)","0 (7)"]
["","","Vandens pusė","Min.","°C","0 (7)","0 (7)"]
["","","","Maks.","°C","0 (7)","0 (7)"]
["El. tiekimas","Pavadinimas","","","","Žr. 9 pastabą","Žr. 9 pastabą"]
["Elektrinis šildytuvas","Maitinimas","","Pavadinimas","","9W","9W"]
["","","","Fazė","","3~","3~"]
["","","","Dažnis","Hz","50","50"]
["","","","Įtampa","V","400","400"]
["","Rekomenduojami lydieji saugikliai","","","A","20.000 (10)","20.000 (10)"]
["Pastabos","","","","","(1) - Operacijų sritis praplečiama iki žemesnio srauto koeficientų tik tada, jei įrenginys veikia su šiluminiu siurbliu. (Ne per paleistį, be BUH operacijos, be atitirpinimo funkcijos).","(1) - Operacijų sritis praplečiama iki žemesnio srauto koeficientų tik tada, jei įrenginys veikia su šiluminiu siurbliu. (Ne per paleistį, be BUH operacijos, be atitirpinimo funkcijos)."]
["","","","","","(2) - Remiantis 45 K dT","(2) - Remiantis 45 K dT"]
["","","","","","(3) - Įskaitant vamzdžius ir rezervinį šildytuvą; išskyrus plėtimosi indą","(3) - Įskaitant vamzdžius ir rezervinį šildytuvą; išskyrus plėtimosi indą"]
["","","","","","(4) - Išskyrus įrenginyje esantį vandenį. Šio minimalaus vandens tūrio užtenka vykdant daugelį darbų. Gali reikėti daugiau vandens per kritinius procesus.","(4) - Išskyrus įrenginyje esantį vandenį. Šio minimalaus vandens tūrio užtenka vykdant daugelį darbų. Gali reikėti daugiau vandens per kritinius procesus."]
["","","","","","(5) - Matuojamas, esant šildymo sistemoje 10 kPa slėgio kritimui tokiomis darbinėmis sąlygomis, kai patalpoje ištekančio vandens temperatūra yra 47–55 °C, o aplinkos – 20 °C. DB / WB 7 °C / 6°.","(5) - Matuojamas, esant šildymo sistemoje 10 kPa slėgio kritimui tokiomis darbinėmis sąlygomis, kai patalpoje ištekančio vandens temperatūra yra 47–55 °C, o aplinkos – 20 °C. DB / WB 7 °C / 6°."]
["","","","","","(6) - Vertė matuojama beaidėje patalpoje 1 m atstumu nuo įrenginio. Ši vertė yra santykinė ir priklauso nuo atstumo bei akustinės aplinkos. Paminėtas garso slėgio lygis matuojamas, esant šildymo sistemoje 10 kPa slėgio kritimui tokiomis darbinėmis sąlygomis, kai patalpoje ištekančio vandens temperatūra yra 47–55 °C, o aplinkos – 20 °C.","(6) - Vertė matuojama beaidėje patalpoje 1 m atstumu nuo įrenginio. Ši vertė yra santykinė ir priklauso nuo atstumo bei akustinės aplinkos. Paminėtas garso slėgio lygis matuojamas, esant šildymo sistemoje 10 kPa slėgio kritimui tokiomis darbinėmis sąlygomis, kai patalpoje ištekančio vandens temperatūra yra 47–55 °C, o aplinkos – 20 °C."]
["","","","","","(7) - Žiūrėkite įrenginio darbiniame intervale.","(7) - Žiūrėkite įrenginio darbiniame intervale."]
["","","","","","(8) - Priklauso nuo darbinio režimo, žr. įrengimo vadovą.","(8) - Priklauso nuo darbinio režimo, žr. įrengimo vadovą."]
["","","","","","(9) - 4 polių, 20 A kreivė, 400 V išjungimo klasė C (žr. laidyno schemą)","(9) - 4 polių, 20 A kreivė, 400 V išjungimo klasė C (žr. laidyno schemą)"]