{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":7,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EBBH-D9W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EBBH16DF9W","EBBH11DF9W"]
["Korpusas","Spalva","","","","Balta ir juoda","Balta ir juoda"]
["","Medžiaga","","","","Derva, lakštinis metalas","Derva, lakštinis metalas"]
["Matmenys","Įrenginys","","Aukštis","mm","840","840"]
["","","","Plotis","mm","440","440"]
["","","","Gylis","mm","390","390"]
["Svoris","Įrenginys","","","kg","54.5","52.5"]
["PED","Kategorija","","","","II kategorija","II kategorija"]
["Sound power level","Nom.","","","dBA","44 (3)","44 (3)"]
["Garso slėgio lygis","Nom.","","","dBA","30 (4)","30 (4)"]
["Veikimo diapazonas","Šildymas","Vandens pusė","Min.","°C","15 (5)","15 (5)"]
["","","","Maks.","°C","60 (5)","60 (5)"]
["","Vėsinimas","Aplinkos","Min.","°CDB","10 (5)","10 (5)"]
["","","Vandens pusė","Min.","°C","5 (5)","5 (5)"]
["","","","Maks.","°C","22 (5)","22 (5)"]
["Power supply","Pavadinimas","","","","Žr. 6 pastabą","Žr. 6 pastabą"]
["Elektrinis šildytuvas","Maitinimas","","Pavadinimas","","9W","9W"]
["","","","Fazė","","3~","3~"]
["","","","Dažnis","Hz","50","50"]
["","","","Įtampa","V","400","400"]
["","Rekomenduojami lydieji saugikliai","","","A","20 (7)","20 (7)"]
["Pastabos","","","","","(1) - Darbinė sritis pratęsiama iki žemesnio srauto koeficientų, atsižvelgiant į darbinį režimą – žiūrėkite ESP kreivę.","(1) - Darbinė sritis pratęsiama iki žemesnio srauto koeficientų, atsižvelgiant į darbinį režimą – žiūrėkite ESP kreivę."]
["","","","","","(2) - Išskyrus įrenginyje esančio vandens tūrį. Toks kiekis sukuria reikiamą atšaldymo energiją, numatytą visiems darbams, tačiau jį galima padauginti iš 0,66, jei šildymo atskaitos taškas yra ≥ 45 °C (pvz., ventiliatoriaus vijos)","(2) - Išskyrus įrenginyje esančio vandens tūrį. Toks kiekis sukuria reikiamą atšaldymo energiją, numatytą visiems darbams, tačiau jį galima padauginti iš 0,66, jei šildymo atskaitos taškas yra ≥ 45 °C (pvz., ventiliatoriaus vijos)"]
["","","","","","(3) - Matuojamas, esant šildymo sistemoje 10 kPa slėgio kritimui tokiomis darbinėmis sąlygomis, kai patalpoje ištekančio vandens temperatūra yra 47–55 °C, o aplinkos – 20 °C. DB / WB 7 °C / 6°.","(3) - Matuojamas, esant šildymo sistemoje 10 kPa slėgio kritimui tokiomis darbinėmis sąlygomis, kai patalpoje ištekančio vandens temperatūra yra 47–55 °C, o aplinkos – 20 °C. DB / WB 7 °C / 6°."]
["","","","","","(4) - Garso reikšmės yra matuojamos pusiau belaidėje patalpoje. Garso slėgio lygis yra santykinė reikšmė, priklausanti nuo atstumo ir akustinės aplinkos. Daugiau informacijos žr. garso lygio diagramose.","(4) - Garso reikšmės yra matuojamos pusiau belaidėje patalpoje. Garso slėgio lygis yra santykinė reikšmė, priklausanti nuo atstumo ir akustinės aplinkos. Daugiau informacijos žr. garso lygio diagramose."]
["","","","","","(5) - Daugiau informacijos rasite veikimo diapazono brėžinyje","(5) - Daugiau informacijos rasite veikimo diapazono brėžinyje"]
["","","","","","(6) - Anksčiau minėtas vandens bloko maitinimas skirtas tik atsarginiam šildytuvui. Hidro dėžės jungiklių dėžutė ir siurblys yra maitinami iš išorinio įrenginio. Pasirenkamas karšto buitinio vandens bakas turi atskirą maitinimo bloką.","(6) - Anksčiau minėtas vandens bloko maitinimas skirtas tik atsarginiam šildytuvui. Hidro dėžės jungiklių dėžutė ir siurblys yra maitinami iš išorinio įrenginio. Pasirenkamas karšto buitinio vandens bakas turi atskirą maitinimo bloką."]
["","","","","","(7) - 4 polių, 20 A kreivė, 400 V išjungimo klasė C (žr. laidyno schemą)","(7) - 4 polių, 20 A kreivė, 400 V išjungimo klasė C (žr. laidyno schemą)"]
["","","","","","(8) - Pasirinkite diametrą ir tipą pagal nacionalines ir vietines nuostatas","(8) - Pasirinkite diametrą ir tipą pagal nacionalines ir vietines nuostatas"]