{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":9,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EBBX-D6V / ERLA11-14DV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EBBX11DF6V / ERLA11DAV3","EBBX11DF6V / ERLA11D2V3","EBBX16DF6V / ERLA14DAV3","EBBX16DF6V / ERLA14D2V3"]
["Šildymo galingumas","Nom.","","","kW","10.6 (1), 9.82 (2)","10.6 (1), 9.82 (2)","12.0 (1), 12.5 (2)","12.0 (1), 12.5 (2)"]
["Aušinimo galingumas","Nom.","","","kW","11.2 (3), 12.0 (4)","11.2 (3), 12.0 (4)","13.1 (3), 13.3 (4)","13.1 (3), 13.3 (4)"]
["Tiekiama galia","Šildymas","","Nom.","kW","2.18 (1), 2.68 (2)","2.18 (1), 2.68 (2)","2.46 (1), 3.42 (2)","2.46 (1), 3.42 (2)"]
["","Aušinimas","","Nom.","kW","3.43 (3), 2.52 (4)","3.43 (3), 2.52 (4)","4.32 (3), 2.86 (4)","4.32 (3), 2.86 (4)"]
["COP","","","","","4.83 (1), 3.66 (2)","4.83 (1), 3.66 (2)","4.87 (1), 3.64 (2)","4.87 (1), 3.64 (2)"]
["EER","","","","","3.26 (3), 4.75 (4)","3.26 (3), 4.75 (4)","3.02 (3), 4.66 (4)","3.02 (3), 4.66 (4)"]
["SEER","","","","","5.92 (5)","5.92 (5)","5.89 (5)","5.89 (5)"]
["Erdvinis šildymas","Vid. klimato vandens išleidimo anga 55°C","Bendrai","SCOP","","3.27","3.27","3.26","3.26"]
["","","","Sezoninio erdvinio šildymo ef. klasė","","A++","A++","A++","A++"]
["","Erdvinis šildymas-=-Vid. klimato vandens išleidimo anga 35&nbsp;°C","Erdvinis šildymas-=-Vid. klimato vandens išleidimo anga 35&nbsp;°C-=-Bendrai","Erdvinis šildymas-=-Vid. klimato vandens išleidimo anga 35&nbsp;°C-=-Bendrai-=-SCOP","","4.72","4.72","4.68","4.68"]
["","","","Erdvinis šildymas-=-Vid. klimato vandens išleidimo anga 35&nbsp;°C-=-Bendrai-=-Sezoninio erdvinio šildymo ef. klasė","","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Pastabos","","","","","(1) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(1) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(1) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(1) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)"]
["","","","","","(2) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(2) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(2) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(2) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)"]
["","","","","","(3) - Vėsinimas: EW 12 °C; LW 7 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(3) - Vėsinimas: EW 12 °C; LW 7 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(3) - Vėsinimas: EW 12 °C; LW 7 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(3) - Vėsinimas: EW 12 °C; LW 7 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB"]
["","","","","","(4) - Vėsinimas: EW 23 °C; LW 18 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(4) - Vėsinimas: EW 23 °C; LW 18 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(4) - Vėsinimas: EW 23 °C; LW 18 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(4) - Vėsinimas: EW 23 °C; LW 18 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB"]
["","","","","","(5) - Pagal EN14825","(5) - Pagal EN14825","(5) - Pagal EN14825","(5) - Pagal EN14825"]
["","","","","","(6) - 1 sąlyga: aušinimas Ta 35 °C - LWE 18 °C (Dt: = 5°C); šildymas Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(6) - 1 sąlyga: aušinimas Ta 35 °C - LWE 18 °C (Dt: = 5°C); šildymas Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(6) - 1 sąlyga: aušinimas Ta 35 °C - LWE 18 °C (Dt: = 5°C); šildymas Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(6) - 1 sąlyga: aušinimas Ta 35 °C - LWE 18 °C (Dt: = 5°C); šildymas Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)"]
["","","","","","(7) - 2 sąlyga: aušinimas Ta 35 °C - LWE 7℃ (Dt: = 5°C); šildymas Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)","(7) - 2 sąlyga: aušinimas Ta 35 °C - LWE 7℃ (Dt: = 5°C); šildymas Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)","(7) - 2 sąlyga: aušinimas Ta 35 °C - LWE 7℃ (Dt: = 5°C); šildymas Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)","(7) - 2 sąlyga: aušinimas Ta 35 °C - LWE 7℃ (Dt: = 5°C); šildymas Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)"]
["","","","","","(8) - Matuojamas, esant šildymo sistemoje 10 kPa slėgio kritimui tokiomis darbinėmis sąlygomis, kai patalpoje ištekančio vandens temperatūra yra 47–55 °C, o aplinkos – 20 °C. DB / WB 7 °C / 6°.","(8) - Matuojamas, esant šildymo sistemoje 10 kPa slėgio kritimui tokiomis darbinėmis sąlygomis, kai patalpoje ištekančio vandens temperatūra yra 47–55 °C, o aplinkos – 20 °C. DB / WB 7 °C / 6°.","(8) - Matuojamas, esant šildymo sistemoje 10 kPa slėgio kritimui tokiomis darbinėmis sąlygomis, kai patalpoje ištekančio vandens temperatūra yra 47–55 °C, o aplinkos – 20 °C. DB / WB 7 °C / 6°.","(8) - Matuojamas, esant šildymo sistemoje 10 kPa slėgio kritimui tokiomis darbinėmis sąlygomis, kai patalpoje ištekančio vandens temperatūra yra 47–55 °C, o aplinkos – 20 °C. DB / WB 7 °C / 6°."]