{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":46,"n_cols":7,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EDLQ-CV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EDLQ05CAV3","EDLQ07CAV3"]
["Garso slėgio lygis","Šildymas","","Nom.","dBA","48 (8)","49 (8)"]
["Aušinimo medžiaga","GWP","","","","2,088","2,088"]
["","Charge","","","kg","1.30","1.45"]
["","Tipas","","","","R-410A","R-410A"]
["Veikimo diapazonas","Šildymas","Vandens pusė","Maks.","°C","55.0","55.0"]
["","","","Min.","°C","15 (4)","15 (4)"]
["","Karštas buitinis vanduo","Vandens pusė","Maks.","°C","80 (7)","80 (7)"]
["","","","Min.","°C","25","25"]
["","","Aplinkos","Min.","°CDB","-25.0 (6)","-25.0 (6)"]
["","","","Maks.","°CDB","35.0 (6)","35.0 (6)"]
["Tiekiama galia","Šildymas","","Nom.","kW","0.880 (1), 1.13 (2)","1.55 (1), 2.02 (2)"]
["Garso galingumo lygis","Šildymas","","Nom.","dBA","61","62"]
["COP","","","","","5.00 (1), 3.58 (2)","4.52 (1), 3.42 (2)"]
["Matmenys","Įrenginys","","Plotis","mm","1,090","1,090"]
["","","","Gylis","mm","350","350"]
["","","","Aukštis","mm","735","735"]
["Svoris","Įrenginys","","","kg","76.0","80.0"]
["Erdvinis šildymas","Vid. klimato vandens išleidimo anga 35°C","Bendrai","ηs (sezoninio erdvinio šildymo efektyvumas)","%","172","163"]
["","","","Sezoninio erdvinio šildymo ef. klasė","","A++","A++"]
["","","","SCOP","","4.39","4.14"]
["","Vid. klimato vandens išleidimo anga 55°C","Bendrai","Sezoninio erdvinio šildymo ef. klasė","","A++","A++"]
["","","","ηs (sezoninio erdvinio šildymo efektyvumas)","%","125","125"]
["","","","SCOP","","3.20","3.20"]
["Ventiliatorius","Oro debitas","Šildymas","Didelis","m³/min.","45.0","47.0"]
["Šildymo galingumas","Nom.","","","kW","4.40 (1), 4.03 (2)","7.00 (1), 6.90 (2)"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~"]
["","Pavadinimas","","","","V3","V3"]
["","Dažnis","","","Hz","50","50"]
["","Įtampa","","","V","230","230"]
["Pastabos","","","","","(1) - 1 sąlyga: aušinimas Ta 35 °C - LWE 18 °C (Dt: = 5°C); šildymas Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(1) - 1 sąlyga: aušinimas Ta 35 °C - LWE 18 °C (Dt: = 5°C); šildymas Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)"]
["","","","","","(2) - 2 sąlyga: aušinimas Ta 35 °C - LWE 7℃ (Dt: = 5°C); šildymas Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)","(2) - 2 sąlyga: aušinimas Ta 35 °C - LWE 7℃ (Dt: = 5°C); šildymas Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)"]
["","","","","","(3) - PED įrenginio kategorija: neįtraukiama į PED sritį dėl 97/23/EB 1 straipsnio 3.6 pastraipos","(3) - PED įrenginio kategorija: neįtraukiama į PED sritį dėl 97/23/EB 1 straipsnio 3.6 pastraipos"]
["","","","","","(4) - Nuleiskite, jei įmontuotas atsarginis šildytuvas; Jei nėra atsarginio šildytuvo, tada šiluminio siurblio darbas prasidės esant 10 °C","(4) - Nuleiskite, jei įmontuotas atsarginis šildytuvas; Jei nėra atsarginio šildytuvo, tada šiluminio siurblio darbas prasidės esant 10 °C"]
["","","","","","(5) - Daugiau informacijos apie standartinius priedus rasite montavimo / naudojimo instrukcijose","(5) - Daugiau informacijos apie standartinius priedus rasite montavimo / naudojimo instrukcijose"]
["","","","","","(6) - Darbinis karšto buitinio vandens intervalas (lauko įrenginys): intervalo didinimas naudojant papildomą šildytuvą. Žr. atskirą diagramą, kur nurodomas darbinis intervalas.","(6) - Darbinis karšto buitinio vandens intervalas (lauko įrenginys): intervalo didinimas naudojant papildomą šildytuvą. Žr. atskirą diagramą, kur nurodomas darbinis intervalas."]
["","","","","","(7) - > tik 50 °C BSH, be šiluminio siurblio darbo","(7) - > tik 50 °C BSH, be šiluminio siurblio darbo"]
["","","","","","(8) - Triukšmo lygis matuojamas naudojant mikrofoną tam tikru atstumu nuo įrenginio. Ši vertė yra santykinė ir priklauso nuo atstumo bei akustinės aplinkos. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. garso spektro brėžinį.","(8) - Triukšmo lygis matuojamas naudojant mikrofoną tam tikru atstumu nuo įrenginio. Ši vertė yra santykinė ir priklauso nuo atstumo bei akustinės aplinkos. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. garso spektro brėžinį."]
["","","","","","(9) - Operacijų sritis praplečiama iki žemesnio srauto koeficientų tik tada, jei įrenginys veikia su šiluminiu siurbliu. (Ne per paleistį, be BUH operacijos, be atitirpinimo funkcijos).","(9) - Operacijų sritis praplečiama iki žemesnio srauto koeficientų tik tada, jei įrenginys veikia su šiluminiu siurbliu. (Ne per paleistį, be BUH operacijos, be atitirpinimo funkcijos)."]
["","","","","","(10) - Įskaitant vamzdyną + PHE; išskyrus plėtimosi indą","(10) - Įskaitant vamzdyną + PHE; išskyrus plėtimosi indą"]
["","","","","","(11) - „Daikin Altherma“ inverteriu valdomo kompresoriaus paleidžiamoji srovė visada <= maks. darbinė srovė","(11) - „Daikin Altherma“ inverteriu valdomo kompresoriaus paleidžiamoji srovė visada <= maks. darbinė srovė"]