{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":43,"n_cols":7,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EDLQ-CV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EDLQ05CAV3","EDLQ07CAV3"]
["Šildymo galingumas","Nom.","","","kW","4.4, 4.03","7, 6.9"]
["Tiekiama galia","Šildymas","","Nom.","kW","0.88, 1.13","1.55, 2.02"]
["COP","","","","","5, 3.58","4.52, 3.42"]
["Matmenys","Įrenginys","","Aukštis","mm","735","735"]
["","","","Plotis","mm","1090","1090"]
["","","","Gylis","mm","350","350"]
["Svoris","Įrenginys","","","kg","76","80"]
["Ventiliatorius","Oro debitas","Šildymas","Didelis","m³/min.","45.0","47.0"]
["Veikimo diapazonas","Šildymas","Vandens pusė","Min.","°C","15","15"]
["","","","Maks.","°C","55.0","55.0"]
["","Karštas buitinis vanduo","Aplinkos","Min.","°C DB","-25.0","-25.0"]
["","","","Maks.","°C DB","35.0","35.0"]
["","","Vandens pusė","Min.","°C","25","25"]
["","","","Maks.","°C","80","80"]
["Garso galingumo lygis","Šildymas","","Nom.","dBA","61","62"]
["Garso slėgio lygis","Šildymas","","Nom.","dBA","48","49"]
["Šaltnešis","Tipas","","","","R-410A","R-410A"]
["Aušinimo medžiaga","GWP","","","","2088","2088"]
["","Užpildytas kiekis","","","kg","1.3","1.45"]
["Šaltnešis","Užpildas","","","tCO2Eq","2.714","3.027"]
["Erdvinis šildymas","Vid. klimato vandens išleidimo anga 55°C","Bendrai","SCOP","","3.2","3.2"]
["","","","Sezoninio erdvinio šildymo ef. klasė","","A++","A++"]
["","Erdvinis šildymas-=-Vid. klimato vandens išleidimo anga 35&nbsp;°C","Erdvinis šildymas-=-Vid. klimato vandens išleidimo anga 35&nbsp;°C-=-Bendrai","Erdvinis šildymas-=-Vid. klimato vandens išleidimo anga 35&nbsp;°C-=-Bendrai-=-SCOP","","4.39","4.14"]
["","","","Erdvinis šildymas-=-Vid. klimato vandens išleidimo anga 35&nbsp;°C-=-Bendrai-=-Sezoninio erdvinio šildymo ef. klasė","","A++","A++"]
["El. tiekimas","Pavadinimas","","","","V3","V3"]
["","Fazė","","","","1~","1~"]
["Maitinimas","Dažnis","","","Hz","50","50"]
["","Įtampa","","","V","230","230"]
["Pastabos","","","","","(1) - 1 sąlyga: aušinimas Ta 35 °C - LWE 18 °C (Dt: = 5°C); šildymas Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(1) - 1 sąlyga: aušinimas Ta 35 °C - LWE 18 °C (Dt: = 5°C); šildymas Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)"]
["","","","","","(2) - 2 sąlyga: aušinimas Ta 35 °C - LWE 7℃ (Dt: = 5°C); šildymas Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)","(2) - 2 sąlyga: aušinimas Ta 35 °C - LWE 7℃ (Dt: = 5°C); šildymas Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)"]
["","","","","","(3) - Nuleiskite, jei įmontuotas atsarginis šildytuvas; Jei nėra atsarginio šildytuvo, tada šiluminio siurblio darbas prasidės esant 10 °C","(3) - Nuleiskite, jei įmontuotas atsarginis šildytuvas; Jei nėra atsarginio šildytuvo, tada šiluminio siurblio darbas prasidės esant 10 °C"]
["","","","","","(4) - Darbinis karšto buitinio vandens intervalas (lauko įrenginys): intervalo didinimas naudojant papildomą šildytuvą. Žr. atskirą diagramą, kur nurodomas darbinis intervalas.","(4) - Darbinis karšto buitinio vandens intervalas (lauko įrenginys): intervalo didinimas naudojant papildomą šildytuvą. Žr. atskirą diagramą, kur nurodomas darbinis intervalas."]
["","","","","","(5) -                                             >                      Tik 50 °C BSH, be šiluminio siurblio                    ","(5) -                                             >                      Tik 50 °C BSH, be šiluminio siurblio                    "]
["","","","","","(6) - Triukšmo lygis matuojamas naudojant mikrofoną tam tikru atstumu nuo įrenginio. Ši vertė yra santykinė ir priklauso nuo atstumo bei akustinės aplinkos. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. garso spektro brėžinį.","(6) - Triukšmo lygis matuojamas naudojant mikrofoną tam tikru atstumu nuo įrenginio. Ši vertė yra santykinė ir priklauso nuo atstumo bei akustinės aplinkos. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. garso spektro brėžinį."]
["","","","","","(7) - Operacijų sritis praplečiama iki žemesnio srauto koeficientų tik tada, jei įrenginys veikia su šiluminiu siurbliu. (Ne per paleistį, be BUH operacijos, be atitirpinimo funkcijos).","(7) - Operacijų sritis praplečiama iki žemesnio srauto koeficientų tik tada, jei įrenginys veikia su šiluminiu siurbliu. (Ne per paleistį, be BUH operacijos, be atitirpinimo funkcijos)."]
["","","","","","(8) - Įskaitant vamzdyną + PHE; išskyrus plėtimosi indą","(8) - Įskaitant vamzdyną + PHE; išskyrus plėtimosi indą"]
["","","","","","(9) - „Daikin Altherma“ inverteriu valdomo kompresoriaus paleidžiamoji srovė visada <= maks. darbinė srovė","(9) - „Daikin Altherma“ inverteriu valdomo kompresoriaus paleidžiamoji srovė visada <= maks. darbinė srovė"]