{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":35,"n_cols":7,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHBX-E9W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHBX08EA9W","EHBX08EF9W"]
["Korpusas","Spalva","","","","Balta ir juoda","Balta ir juoda"]
["","Medžiaga","","","","Derva, lakštinis metalas","Derva, lakštinis metalas"]
["Matmenys","Įrenginys","","Aukštis","mm","840","840"]
["","","","Plotis","mm","440","440"]
["","","","Gylis","mm","390","390"]
["Svoris","Įrenginys","","","kg","42.4","42.4"]
["PED","Kategorija","","","","Užs.4.3, Žr. 1 pastabą","Užs.4.3, Žr. 1 pastabą"]
["Garso galingumo lygis","Nom.","","","dBA","42 (4)","42 (4)"]
["Garso slėgio lygis","Nom.","","","dBA","28 (5)","28 (5)"]
["Veikimo diapazonas","Šildymas","Vandens pusė","Min.","°C","0 (6)","0 (6)"]
["","","","Maks.","°C","0 (6)","0 (6)"]
["","Aušinimas","Aplinkos","Min.","°C DB","0 (6)","0 (6)"]
["","","Vandens pusė","Min.","°C","0 (6)","0 (6)"]
["","","","Maks.","°C","0 (6)","0 (6)"]
["El. tiekimas","Pavadinimas","","","","Žr. 7 pastabą","Žr. 7 pastabą"]
["Elektrinis šildytuvas","Maitinimas","","Pavadinimas","","9W","9W"]
["","","","Fazė","","3~","3~"]
["","","","Dažnis","Hz","50","50"]
["","","","Įtampa","V","400","400"]
["","Rekomenduojami lydieji saugikliai","","","A","20.0 (8)","20.0 (8)"]
["Pastabos","","","","","(1) - PED įrenginio kategorija: 3 str.§3 neįtraukiama į PED sritį dėl 97/23/EB 1 straipsnio 3.6 pastraipos","(1) - PED įrenginio kategorija: 3 str.§3 neįtraukiama į PED sritį dėl 97/23/EB 1 straipsnio 3.6 pastraipos"]
["","","","","","(2) - Operacijų sritis praplečiama iki žemesnio srauto koeficientų tik tada, jei įrenginys veikia su šiluminiu siurbliu. (Ne per paleistį, be BUH operacijos, be atitirpinimo funkcijos).","(2) - Operacijų sritis praplečiama iki žemesnio srauto koeficientų tik tada, jei įrenginys veikia su šiluminiu siurbliu. (Ne per paleistį, be BUH operacijos, be atitirpinimo funkcijos)."]
["","","","","","(3) - Išskyrus įrenginyje esantį vandenį. Šio minimalaus vandens tūrio užtenka vykdant daugelį darbų. Gali reikėti daugiau vandens per kritinius procesus.","(3) - Išskyrus įrenginyje esantį vandenį. Šio minimalaus vandens tūrio užtenka vykdant daugelį darbų. Gali reikėti daugiau vandens per kritinius procesus."]
["","","","","","(4) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C)","(4) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C)"]
["","","","","","(5) - Garso reikšmės yra matuojamos pusiau beaidėje patalpoje. Garso slėgio lygis yra santykinė reikšmė, priklausanti nuo atstumo ir akustinės aplinkos. Daugiau informacijos žr. garso lygio diagramose. Garso galios lygis yra absoliuti reikšmė, nurodanti „galią“, kurią generuoja garso šaltinis.","(5) - Garso reikšmės yra matuojamos pusiau beaidėje patalpoje. Garso slėgio lygis yra santykinė reikšmė, priklausanti nuo atstumo ir akustinės aplinkos. Daugiau informacijos žr. garso lygio diagramose. Garso galios lygis yra absoliuti reikšmė, nurodanti „galią“, kurią generuoja garso šaltinis."]
["","","","","","(6) - Daugiau informacijos rasite veikimo diapazono brėžinyje","(6) - Daugiau informacijos rasite veikimo diapazono brėžinyje"]
["","","","","","(7) - Nurodytas valdymo dėžės maitinimo tiekimas skirtas tik pagalbiniam šildytuvui. Maitinimas į reguliatorių bloko jungiklių dėžę tiekiamas per lauko įrenginį. Pasirenkamas karšto buitinio vandens bakas turi atskirą maitinimo tiekimo sistemą.","(7) - Nurodytas valdymo dėžės maitinimo tiekimas skirtas tik pagalbiniam šildytuvui. Maitinimas į reguliatorių bloko jungiklių dėžę tiekiamas per lauko įrenginį. Pasirenkamas karšto buitinio vandens bakas turi atskirą maitinimo tiekimo sistemą."]
["","","","","","(8) - 4 polių, 20 A kreivė, 400 V išjungimo klasė C (žr. laidyno schemą)","(8) - 4 polių, 20 A kreivė, 400 V išjungimo klasė C (žr. laidyno schemą)"]
["","","","","","(9) - Pasirinkite diametrą ir tipą pagal nacionalines ir vietines nuostatas","(9) - Pasirinkite diametrą ir tipą pagal nacionalines ir vietines nuostatas"]