{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":37,"n_cols":9,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHVH-E9W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHVH08S18EJ9W","EHVH08S18EA9W","EHVH08S23EA9W","EHVH08S23EJ9W"]
["Korpusas","Spalva","","","","Balta ir juoda","Balta ir juoda","Balta ir juoda","Balta ir juoda"]
["","Medžiaga","","","","Apsaugine danga dengtas lakštinis metalas","Apsaugine danga dengtas lakštinis metalas","Apsaugine danga dengtas lakštinis metalas","Apsaugine danga dengtas lakštinis metalas"]
["Matmenys","Įrenginys","","Aukštis","mm","1,650","1,650","1,850","1,850"]
["","","","Plotis","mm","595","595","595","595"]
["","","","Gylis","mm","625","625","625","625"]
["Svoris","Įrenginys","","","kg","119","119","128","128"]
["PED","Kategorija","","","","Užs.4.3, Žr. 1 pastabą","Užs.4.3, Žr. 1 pastabą","Užs.4.3, Žr. 1 pastabą","Užs.4.3, Žr. 1 pastabą"]
["Garso galingumo lygis","Nom.","","","dBA","42 (6)","42 (6)","42 (6)","42 (6)"]
["Garso slėgio lygis","Nom.","","","dBA","28 (7)","28 (7)","28 (7)","28 (7)"]
["Veikimo diapazonas","Šildymas","Vandens pusė","Min.","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","","","Maks.","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","Aušinimas","Aplinkos","Min.","°C DB","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","","Vandens pusė","Min.","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","","","Maks.","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["El. tiekimas","Pavadinimas","","","","Žr. 9 pastabą","Žr. 9 pastabą","Žr. 9 pastabą","Žr. 9 pastabą"]
["Elektrinis šildytuvas","Maitinimas","","Pavadinimas","","9W","9W","9W","9W"]
["","","","Fazė","","3~","3~","3~","3~"]
["","","","Dažnis","Hz","50","50","50","50"]
["","","","Įtampa","V","400","400","400","400"]
["","Rekomenduojami lydieji saugikliai","","","A","20","20","20","20"]
["Pastabos","","","","","(1) - PED įrenginio kategorija: 3 str.§3 neįtraukiama į PED sritį dėl 97/23/EB 1 straipsnio 3.6 pastraipos","(1) - PED įrenginio kategorija: 3 str.§3 neįtraukiama į PED sritį dėl 97/23/EB 1 straipsnio 3.6 pastraipos","(1) - PED įrenginio kategorija: 3 str.§3 neįtraukiama į PED sritį dėl 97/23/EB 1 straipsnio 3.6 pastraipos","(1) - PED įrenginio kategorija: 3 str.§3 neįtraukiama į PED sritį dėl 97/23/EB 1 straipsnio 3.6 pastraipos"]
["","","","","","(2) - Operacijų sritis praplečiama iki žemesnio srauto koeficientų tik tada, jei įrenginys veikia su šiluminiu siurbliu. (Ne per paleistį, be BUH operacijos, be atitirpinimo funkcijos).","(2) - Operacijų sritis praplečiama iki žemesnio srauto koeficientų tik tada, jei įrenginys veikia su šiluminiu siurbliu. (Ne per paleistį, be BUH operacijos, be atitirpinimo funkcijos).","(2) - Operacijų sritis praplečiama iki žemesnio srauto koeficientų tik tada, jei įrenginys veikia su šiluminiu siurbliu. (Ne per paleistį, be BUH operacijos, be atitirpinimo funkcijos).","(2) - Operacijų sritis praplečiama iki žemesnio srauto koeficientų tik tada, jei įrenginys veikia su šiluminiu siurbliu. (Ne per paleistį, be BUH operacijos, be atitirpinimo funkcijos)."]
["","","","","","(3) - Remiantis 45 K dT","(3) - Remiantis 45 K dT","(3) - Remiantis 45 K dT","(3) - Remiantis 45 K dT"]
["","","","","","(4) - įskaitant vamzdyną + PHE + atsarginį šildytuvą; išskyrus plėtimosi indą","(4) - įskaitant vamzdyną + PHE + atsarginį šildytuvą; išskyrus plėtimosi indą","(4) - įskaitant vamzdyną + PHE + atsarginį šildytuvą; išskyrus plėtimosi indą","(4) - įskaitant vamzdyną + PHE + atsarginį šildytuvą; išskyrus plėtimosi indą"]
["","","","","","(5) - Išskyrus įrenginyje esantį vandenį. Šio minimalaus vandens tūrio užtenka vykdant daugelį darbų. Gali reikėti daugiau vandens per kritinius procesus.","(5) - Išskyrus įrenginyje esantį vandenį. Šio minimalaus vandens tūrio užtenka vykdant daugelį darbų. Gali reikėti daugiau vandens per kritinius procesus.","(5) - Išskyrus įrenginyje esantį vandenį. Šio minimalaus vandens tūrio užtenka vykdant daugelį darbų. Gali reikėti daugiau vandens per kritinius procesus.","(5) - Išskyrus įrenginyje esantį vandenį. Šio minimalaus vandens tūrio užtenka vykdant daugelį darbų. Gali reikėti daugiau vandens per kritinius procesus."]
["","","","","","(6) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C)","(6) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C)","(6) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C)","(6) - DB/WB 7 °C/6 °C-LWC 35 °C(DT=5 °C)"]
["","","","","","(7) - Garso reikšmės yra matuojamos pusiau belaidėje patalpoje. Garso slėgio lygis yra santykinė reikšmė, priklausanti nuo atstumo ir akustinės aplinkos. Daugiau informacijos žr. garso lygio diagramose.","(7) - Garso reikšmės yra matuojamos pusiau belaidėje patalpoje. Garso slėgio lygis yra santykinė reikšmė, priklausanti nuo atstumo ir akustinės aplinkos. Daugiau informacijos žr. garso lygio diagramose.","(7) - Garso reikšmės yra matuojamos pusiau belaidėje patalpoje. Garso slėgio lygis yra santykinė reikšmė, priklausanti nuo atstumo ir akustinės aplinkos. Daugiau informacijos žr. garso lygio diagramose.","(7) - Garso reikšmės yra matuojamos pusiau belaidėje patalpoje. Garso slėgio lygis yra santykinė reikšmė, priklausanti nuo atstumo ir akustinės aplinkos. Daugiau informacijos žr. garso lygio diagramose."]
["","","","","","(8) - Žiūrėkite įrenginio darbiniame intervale.","(8) - Žiūrėkite įrenginio darbiniame intervale.","(8) - Žiūrėkite įrenginio darbiniame intervale.","(8) - Žiūrėkite įrenginio darbiniame intervale."]
["","","","","","(9) - Anksčiau minėtas vandens bloko maitinimas skirtas tik atsarginiam šildytuvui. Hidro dėžės jungiklių dėžutė ir siurblys yra maitinami iš išorinio įrenginio. Pasirenkamas karšto buitinio vandens bakas turi atskirą maitinimo bloką.","(9) - Anksčiau minėtas vandens bloko maitinimas skirtas tik atsarginiam šildytuvui. Hidro dėžės jungiklių dėžutė ir siurblys yra maitinami iš išorinio įrenginio. Pasirenkamas karšto buitinio vandens bakas turi atskirą maitinimo bloką.","(9) - Anksčiau minėtas vandens bloko maitinimas skirtas tik atsarginiam šildytuvui. Hidro dėžės jungiklių dėžutė ir siurblys yra maitinami iš išorinio įrenginio. Pasirenkamas karšto buitinio vandens bakas turi atskirą maitinimo bloką.","(9) - Anksčiau minėtas vandens bloko maitinimas skirtas tik atsarginiam šildytuvui. Hidro dėžės jungiklių dėžutė ir siurblys yra maitinami iš išorinio įrenginio. Pasirenkamas karšto buitinio vandens bakas turi atskirą maitinimo bloką."]
["","","","","","(10) - 4 polių, 20 A kreivė, 400 V išjungimo klasė C (žr. laidyno schemą)","(10) - 4 polių, 20 A kreivė, 400 V išjungimo klasė C (žr. laidyno schemą)","(10) - 4 polių, 20 A kreivė, 400 V išjungimo klasė C (žr. laidyno schemą)","(10) - 4 polių, 20 A kreivė, 400 V išjungimo klasė C (žr. laidyno schemą)"]
["","","","","","(11) - 2 polių, 20 A kreivė, 400 V išjungimo klasė C (žr. laidyno schemą)","(11) - 2 polių, 20 A kreivė, 400 V išjungimo klasė C (žr. laidyno schemą)","(11) - 2 polių, 20 A kreivė, 400 V išjungimo klasė C (žr. laidyno schemą)","(11) - 2 polių, 20 A kreivė, 400 V išjungimo klasė C (žr. laidyno schemą)"]