{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":33,"n_cols":8,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EKHBRD-ADV17"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EKHBRD011ADV17","EKHBRD014ADV17","EKHBRD016ADV17"]
["Korpusas","Spalva","","","","Pilka metalo spalva","Pilka metalo spalva","Pilka metalo spalva"]
["","Medžiaga","","","","Apsaugine danga dengtas lakštinis metalas","Apsaugine danga dengtas lakštinis metalas","Apsaugine danga dengtas lakštinis metalas"]
["Matmenys","Įrenginys","","Aukštis","mm","705","705","705"]
["","","","Plotis","mm","600","600","600"]
["","","","Gylis","mm","695","695","695"]
["Svoris","Įrenginys","","","kg","144","144","144"]
["PED","Kategorija","","","","Nepriskiriama prie PED dėl 1 straipsnio, 3.6 pastraipos, 97/23/EB","Nepriskiriama prie PED dėl 1 straipsnio, 3.6 pastraipos, 97/23/EB","Nepriskiriama prie PED dėl 1 straipsnio, 3.6 pastraipos, 97/23/EB"]
["Šaltnešis","Tipas","","","","R-134a","R-134a","R-134a"]
["Aušinimo medžiaga","Užpildytas kiekis","","","kg","2.6","2.6","2.6"]
["Garso galingumo lygis","Nom.","","","dBA","59","60","60"]
["Garso slėgio lygis","Nom.","","","dBA","43, 46, 0, 0","45, 46, 0, 0","46, 46, 0, 0"]
["Veikimo diapazonas","Šildymas","Vandens pusė","Min.","°C","25","25","25"]
["","","","Maks.","°C","80.0","80.0","80.0"]
["El. tiekimas","Pavadinimas","","","","V1","V1","V1"]
["","Fazė","","","","1~","1~","1~"]
["Maitinimas","Dažnis","","","Hz","50","50","50"]
["","Įtampa","","","V","220-240","220-240","220-240"]
["Srovė","Rekomenduojami lydieji saugikliai","","","A","25","25","25"]
["Pastabos","","","","","(1) - Nominalusis vandens srautas, kai Dt: 10 °C","(1) - Nominalusis vandens srautas, kai Dt: 10 °C","(1) - Nominalusis vandens srautas, kai Dt: 10 °C"]
["","","","","","(2) - Maksimalus vandens srauto debitas, kai Dt: 5 °C","(2) - Maksimalus vandens srauto debitas, kai Dt: 5 °C","(2) - Maksimalus vandens srauto debitas, kai Dt: 5 °C"]
["","","","","","(3) - Garso slėgio lygis išmatuotas pagal ISO3744. Garso galios lygis apskaičiuotas pagal garso slėgio lygį.","(3) - Garso slėgio lygis išmatuotas pagal ISO3744. Garso galios lygis apskaičiuotas pagal garso slėgio lygį.","(3) - Garso slėgio lygis išmatuotas pagal ISO3744. Garso galios lygis apskaičiuotas pagal garso slėgio lygį."]
["","","","","","(4) - Garso lygiai yra matuojami, esant: EW 55 °C; LW 65 °C; Dt 10 °C; aplinkos sąlygos 7 °CDB/6 °CWB","(4) - Garso lygiai yra matuojami, esant: EW 55 °C; LW 65 °C; Dt 10 °C; aplinkos sąlygos 7 °CDB/6 °CWB","(4) - Garso lygiai yra matuojami, esant: EW 55 °C; LW 65 °C; Dt 10 °C; aplinkos sąlygos 7 °CDB/6 °CWB"]
["","","","","","(5) - Garso lygiai yra matuojami, esant: EW 70 °C; LW 80 °C; Dt 10 °C; aplinkos sąlygos 7° CDB/6° CWB","(5) - Garso lygiai yra matuojami, esant: EW 70 °C; LW 80 °C; Dt 10 °C; aplinkos sąlygos 7° CDB/6° CWB","(5) - Garso lygiai yra matuojami, esant: EW 70 °C; LW 80 °C; Dt 10 °C; aplinkos sąlygos 7° CDB/6° CWB"]
["","","","","","(6) - Garso lygį galima matuoti tuščiame lauke, nes jis matuojamas pusiau beaidėje patalpoje. Dėl aplinkos triukšmo ir garso atspindžių, išmatuota reikšmė faktinėmis montavimo sąlygomis bus didesnė.","(6) - Garso lygį galima matuoti tuščiame lauke, nes jis matuojamas pusiau beaidėje patalpoje. Dėl aplinkos triukšmo ir garso atspindžių, išmatuota reikšmė faktinėmis montavimo sąlygomis bus didesnė.","(6) - Garso lygį galima matuoti tuščiame lauke, nes jis matuojamas pusiau beaidėje patalpoje. Dėl aplinkos triukšmo ir garso atspindžių, išmatuota reikšmė faktinėmis montavimo sąlygomis bus didesnė."]
["","","","","","(7) - EW = įtekančio vandens temperatūra – LW = ištekančio vandens temperatūra","(7) - EW = įtekančio vandens temperatūra – LW = ištekančio vandens temperatūra","(7) - EW = įtekančio vandens temperatūra – LW = ištekančio vandens temperatūra"]
["","","","","","(8) - Lauko aplinkos, vidaus aplinkos: 5 °C ~ 30 °C","(8) - Lauko aplinkos, vidaus aplinkos: 5 °C ~ 30 °C","(8) - Lauko aplinkos, vidaus aplinkos: 5 °C ~ 30 °C"]
["","","","","","(9) - Išsamesnės darbinio intervalo informacijos žr. TW brėžinyje Jei yra EKHBRD*AC* + EMRQ* kombinacija, žr. EMRQ* darbinį intervalą ! -> -15 ℃","(9) - Išsamesnės darbinio intervalo informacijos žr. TW brėžinyje Jei yra EKHBRD*AC* + EMRQ* kombinacija, žr. EMRQ* darbinį intervalą ! -> -15 ℃","(9) - Išsamesnės darbinio intervalo informacijos žr. TW brėžinyje Jei yra EKHBRD*AC* + EMRQ* kombinacija, žr. EMRQ* darbinį intervalą ! -> -15 ℃"]