{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":7,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ELVX-E9W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ELVX12S18EJ9W","ELVX12S23EJ9W"]
["Korpusas","Spalva","","","","Balta ir juoda","Balta ir juoda"]
["","Medžiaga","","","","Apsaugine danga dengtas lakštinis metalas","Apsaugine danga dengtas lakštinis metalas"]
["Matmenys","Įrenginys","","Aukštis","mm","1,655","1,855"]
["","","","Plotis","mm","595","595"]
["","","","Gylis","mm","634","634"]
["Svoris","Įrenginys","","","kg","120","129"]
["PED","Kategorija","","","","II kategorija","II kategorija"]
["Garso galingumo lygis","Nom.","","","dBA","44.0","44.0"]
["Garso slėgio lygis","Nom.","","","dBA","30.0","30.0"]
["Veikimo diapazonas","Šildymas","Vandens pusė","Min.","°C","15","15"]
["","","","Maks.","°C","65","65"]
["","Aušinimas","Aplinkos","Min.","°CDB","10","10"]
["","","Vandens pusė","Min.","°C","5","5"]
["","","","Maks.","°C","22","22"]
["El. tiekimas","Pavadinimas","","","","Žr. 6 pastabą","Žr. 6 pastabą"]
["Elektrinis šildytuvas","Maitinimas","","Pavadinimas","","9W","9W"]
["","","","Fazė","","3~","3~"]
["","","","Įtampa","V","400","400"]
["","Rekomenduojami lydieji saugikliai","","","A","20.000","20.000"]
["Pastabos","","","","","(1) - Darbinė sritis pratęsiama iki žemesnio srauto koeficientų, atsižvelgiant į darbinį režimą – žiūrėkite ESP kreivę.","(1) - Darbinė sritis pratęsiama iki žemesnio srauto koeficientų, atsižvelgiant į darbinį režimą – žiūrėkite ESP kreivę."]
["","","","","","(2) - Remiantis 45 K dT","(2) - Remiantis 45 K dT"]
["","","","","","(3) - įskaitant vamzdyną + PHE + atsarginį šildytuvą; išskyrus plėtimosi indą","(3) - įskaitant vamzdyną + PHE + atsarginį šildytuvą; išskyrus plėtimosi indą"]
["","","","","","(4) - Matuojamas, esant šildymo sistemoje 10 kPa slėgio kritimui tokiomis darbinėmis sąlygomis, kai patalpoje ištekančio vandens temperatūra yra 47–55 °C, o aplinkos – 20 °C. DB / WB 7 °C / 6°.","(4) - Matuojamas, esant šildymo sistemoje 10 kPa slėgio kritimui tokiomis darbinėmis sąlygomis, kai patalpoje ištekančio vandens temperatūra yra 47–55 °C, o aplinkos – 20 °C. DB / WB 7 °C / 6°."]
["","","","","","(5) - Daugiau informacijos rasite veikimo diapazono brėžinyje","(5) - Daugiau informacijos rasite veikimo diapazono brėžinyje"]
["","","","","","(6) - 4 polių, 20 A kreivė, 400 V išjungimo klasė C (žr. laidyno schemą)","(6) - 4 polių, 20 A kreivė, 400 V išjungimo klasė C (žr. laidyno schemą)"]