{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":8,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EPGA011-016DV"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EPGA11DAV3","EPGA14DAV3","EPGA16DAV3"]
["Garso slėgio lygis","Šildymas","","Nom.","dBA","48.0 (2)","49.0 (2)","52.0 (2)"]
["","Aušinimas","","Nom.","dBA","55.0 (3)","55.0 (3)","55.0 (3)"]
["Sound power level","Heating","","Nom.","dBA","64.0 (1)","64.0 (1)","66.0 (1)"]
["","Aušinimas","","Nom.","dBA","68.0 (1)","68.0 (1)","68.0 (1)"]
["Šaltnešis","GWP","","","","675.0","675.0","675.0"]
["","Charge","","","kg","3.50","3.50","3.50"]
["","Tipas","","","","R-32","R-32","R-32"]
["Matmenys","Įrenginys","","Plotis","mm","1,160","1,160","1,160"]
["","","","Gylis","mm","380","380","380"]
["","","","Aukštis","mm","1,440","1,440","1,440"]
["Svoris","Įrenginys","","","kg","143","143","143"]
["Veikimo diapazonas","Vėsinimas","","Maks.","°CDB","43","43","43"]
["","","","Min.","°CDB","10","10","10"]
["","Karštas buitinis vanduo","","Min.","°CDB","-28","-28","-28"]
["","","","Maks.","°CDB","35","35","35"]
["Vamzdžių jungtys","Lygių skirtumas","IU - OU","Maks.","m","10.0","10.0","10.0"]
["Power supply","Fazė","","","","1N~","1N~","1N~"]
["","Pavadinimas","","","","V3","V3","V3"]
["","Dažnis","","","Hz","50","50","50"]
["","Įtampa","","","V","230","230","230"]
["Srovė","Rekomenduojami lydieji saugikliai","","","A","32","32","32"]
["Pastabos","","","","","(1) - Aušinimas Ta 35 °C - LWE 18 °C ( DT = 5 °C ) - šildymas Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 35 °C ( DT = 5 °C )","(1) - Aušinimas Ta 35 °C - LWE 18 °C ( DT = 5 °C ) - šildymas Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 35 °C ( DT = 5 °C )","(1) - Aušinimas Ta 35 °C - LWE 18 °C ( DT = 5 °C ) - šildymas Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 35 °C ( DT = 5 °C )"]
["","","","","","(2) - Garso slėgio lygis matuojamas mikrofonu, kuris įtaisytas tam tikru atstumu nuo įrenginio. Tai santykinė vertė, priklausanti nuo atstumo ir akustinės aplinkos. Žr. garso spektro diagramą, kur rasite daugiau informacijos. Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C – LWC 35 °C (DT = 5 °C).","(2) - Garso slėgio lygis matuojamas mikrofonu, kuris įtaisytas tam tikru atstumu nuo įrenginio. Tai santykinė vertė, priklausanti nuo atstumo ir akustinės aplinkos. Žr. garso spektro diagramą, kur rasite daugiau informacijos. Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C – LWC 35 °C (DT = 5 °C).","(2) - Garso slėgio lygis matuojamas mikrofonu, kuris įtaisytas tam tikru atstumu nuo įrenginio. Tai santykinė vertė, priklausanti nuo atstumo ir akustinės aplinkos. Žr. garso spektro diagramą, kur rasite daugiau informacijos. Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C – LWC 35 °C (DT = 5 °C)."]
["","","","","","(3) - Garso slėgio lygis matuojamas mikrofonu, kuris įtaisytas tam tikru atstumu nuo įrenginio. Tai santykinė vertė, priklausanti nuo atstumo ir akustinės aplinkos. Žr. garso spektro diagramą, kur rasite daugiau informacijos. Sąlyga: Ta 35 °C – LWE 7 °C ( DT = 5 °C).","(3) - Garso slėgio lygis matuojamas mikrofonu, kuris įtaisytas tam tikru atstumu nuo įrenginio. Tai santykinė vertė, priklausanti nuo atstumo ir akustinės aplinkos. Žr. garso spektro diagramą, kur rasite daugiau informacijos. Sąlyga: Ta 35 °C – LWE 7 °C ( DT = 5 °C).","(3) - Garso slėgio lygis matuojamas mikrofonu, kuris įtaisytas tam tikru atstumu nuo įrenginio. Tai santykinė vertė, priklausanti nuo atstumo ir akustinės aplinkos. Žr. garso spektro diagramą, kur rasite daugiau informacijos. Sąlyga: Ta 35 °C – LWE 7 °C ( DT = 5 °C)."]