{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":36,"n_cols":8,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ERRA-EW17"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ERRA08EAW17","ERRA10EAW17","ERRA12EAW17"]
["Matmenys","Įrenginys","","Aukštis","mm","1003","1003","1003"]
["","","","Plotis","mm","1270","1270","1270"]
["","","","Gylis","mm","533","533","533"]
["Svoris","Įrenginys","","","kg","107","107","107"]
["Ventiliatorius","Oro debitas","Šildymas","Didelis","m³/min.","89.9","89.9","89.9"]
["","","Aušinimas","Didelis","m³/min.","80.1","80.1","80.1"]
["Darb. inter.","Vėsinimas","","Min.","°CDB","10","10","10"]
["","","","Maks.","°CDB","43","43","43"]
["Veikimo diapazonas","Karštas buitinis vanduo","","Min.","°CDB","-25","-25","-25"]
["Darb. inter.","Karštas buitinis vanduo","","Maks.","°CDB","35","35","35"]
["Garso galingumo lygis","Šildymas","","Nom.","dBA","56.0 (1)","56.0 (1)","56.0 (1)"]
["","Aušinimas","","Nom.","dBA","61.2 (2)","61.4 (2)","60.9 (2)"]
["Garso slėgio lygis","Šildymas","","Nom.","dBA","41.1 (3)","41.1 (3)","41.1 (3)"]
["","Aušinimas","","Nom.","dBA","47.1 (4)","47.1 (4)","47.2 (4)"]
["Šaltnešis","Tipas","","","","R-32","R-32","R-32"]
["Aušinimo medžiaga","GWP","","","","675.0","675.0","675.0"]
["Šaltnešis","Užpildas","","","tCO2Eq","2.19","2.19","2.19"]
["Aušinimo medžiaga","Užpildytas kiekis","","","kg","3.25","3.25","3.25"]
["Vamzdžių jungtys","Skystis","","OD","mm","6.35","6.35","6.35"]
["","Dujos","","Iš. diam.","mm","15.9","15.9","15.9"]
["","Lygio skirtumas","IU - OU","Maks.","m","30.0","30.0","30.0"]
["El. tiekimas","Pavadinimas","","","","W1","W1","W1"]
["","Fazė","","","","3~","3~","3~"]
["Maitinimas","Dažnis","","","Hz","50","50","50"]
["","Įtampa","","","V","400","400","400"]
["Srovė","Rekomenduojami lydieji saugikliai","","","A","16","16","16"]
["Pastabos","","","","","(1) - Aušinimas Ta 35 °C - LWE 18 °C ( DT = 5 °C ) - šildymas Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 35 °C ( DT = 5 °C )","(1) - Aušinimas Ta 35 °C - LWE 18 °C ( DT = 5 °C ) - šildymas Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 35 °C ( DT = 5 °C )","(1) - Aušinimas Ta 35 °C - LWE 18 °C ( DT = 5 °C ) - šildymas Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 35 °C ( DT = 5 °C )"]
["","","","","","(2) - 2 sąlyga: aušinimas Ta 35 °C - LWE 7℃ (Dt: = 5°C); šildymas Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)","(2) - 2 sąlyga: aušinimas Ta 35 °C - LWE 7℃ (Dt: = 5°C); šildymas Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)","(2) - 2 sąlyga: aušinimas Ta 35 °C - LWE 7℃ (Dt: = 5°C); šildymas Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)"]
["","","","","","(3) - Garso slėgio lygis yra santykinė reikšmė, priklausanti nuo atstumo ir akustinės aplinkos. Daugiau informacijos žr. garso lygio diagramose.","(3) - Garso slėgio lygis yra santykinė reikšmė, priklausanti nuo atstumo ir akustinės aplinkos. Daugiau informacijos žr. garso lygio diagramose.","(3) - Garso slėgio lygis yra santykinė reikšmė, priklausanti nuo atstumo ir akustinės aplinkos. Daugiau informacijos žr. garso lygio diagramose."]
["","","","","","(4) - Garso slėgio lygis matuojamas mikrofonu, kuris įtaisytas tam tikru atstumu nuo įrenginio. Tai santykinė vertė, priklausanti nuo atstumo ir akustinės aplinkos. Žr. garso spektro diagramą, kur rasite daugiau informacijos. Sąlyga: Ta 35 °C – LWE 7 °C ( DT = 5 °C).","(4) - Garso slėgio lygis matuojamas mikrofonu, kuris įtaisytas tam tikru atstumu nuo įrenginio. Tai santykinė vertė, priklausanti nuo atstumo ir akustinės aplinkos. Žr. garso spektro diagramą, kur rasite daugiau informacijos. Sąlyga: Ta 35 °C – LWE 7 °C ( DT = 5 °C).","(4) - Garso slėgio lygis matuojamas mikrofonu, kuris įtaisytas tam tikru atstumu nuo įrenginio. Tai santykinė vertė, priklausanti nuo atstumo ir akustinės aplinkos. Žr. garso spektro diagramą, kur rasite daugiau informacijos. Sąlyga: Ta 35 °C – LWE 7 °C ( DT = 5 °C)."]