{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":64,"n_cols":8,"rows_kept":64,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ERRQ-AV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ERRQ011AAV1","ERRQ014AAV1","ERRQ016AAV1"]
["Garso slėgio lygis","Šildymas","","Nom.","dBA","","53","55"]
["Standartiniai priedai","Įrengimo vadovas","","","","","1","1"]
["Triukšmingumo lygis","Šildymas","","Nom.","dBA","","69","71"]
["Refrigerant","Charge","","","TCO2Eq","","9.4","9.4"]
["","GWP","","","","","2,087.5","2,087.5"]
["","Charge","","","kg","","4.5","4.5"]
["","Tipas","","","","","R-410A","R-410A"]
["Matmenys","Įrenginys","","Plotis","mm","","900","900"]
["","","","Gylis","mm","","320","320"]
["","","","Aukštis","mm","","1,345","1,345"]
["Veikimo diapazonas","Heating","","Max.","°CWB","","20","20"]
["","","","Min.","°CWB","","-20","-20"]
["","Karštas buitinis vanduo","","Min.","°CDB","","-20","-20"]
["","","","Maks.","°CDB","","35","35"]
["Svoris","Įrenginys","","","kg","","120","120"]
["Vamzdžių jungtys","Šilumos izoliacija","","","","","Skysčio ir dujų vamzdžiai","Skysčio ir dujų vamzdžiai"]
["","Skystis","","OD","mm","","9.52","9.52"]
["","Dujos","","Iš. diam.","mm","","15.9","15.9"]
["","Drenažas","","OD","mm","","26x3","26x3"]
["","Lygio skirtumas","IU - OU","Maks.","m","","30","30"]
["Power supply","Fazė","","","","","1~","1~"]
["","Dažnis","","","Hz","","50","50"]
["","Pavadinimas","","","","","V1","V1"]
["","Įtampa","","","V","","220-240","220-240"]
["Srovė","Rekomenduojami lydieji saugikliai","","","A","","25","25"]
["Pastabos","","","","","","(1) - Europos/tarptautinis techninis standartas, nustatantis ribines prie bendrųjų žemosios įtampos tinklų, kurių vienos fazės maitinimo srovė didesnė kaip 16 A ir <= 75 A, prijungto įrenginio gaminamų harmoninių srovių vertes","(1) - Europos/tarptautinis techninis standartas, nustatantis ribines prie bendrųjų žemosios įtampos tinklų, kurių vienos fazės maitinimo srovė didesnė kaip 16 A ir <= 75 A, prijungto įrenginio gaminamų harmoninių srovių vertes"]
["","","","","","","(2) - Pagal EN/IEC 61000-3-11 gali prireikti kreiptis į skirstymo tinklų valdytoją, siekiant užtikrinti, kad įrenginys būtų prijungtas tik prie maitinimo, kurio Zsys (sistemos impedanso) parametras ≤ Zmaks.","(2) - Pagal EN/IEC 61000-3-11 gali prireikti kreiptis į skirstymo tinklų valdytoją, siekiant užtikrinti, kad įrenginys būtų prijungtas tik prie maitinimo, kurio Zsys (sistemos impedanso) parametras ≤ Zmaks."]
["","","","","","","(3) - Trumpojo jungimo galia","(3) - Trumpojo jungimo galia"]
["","","","","","","(4) - Pasirinkite diametrą ir tipą pagal nacionalines ir vietines nuostatas","(4) - Pasirinkite diametrą ir tipą pagal nacionalines ir vietines nuostatas"]
["","","","","","","(5) - Europos/tarptautinis techninis standartas, nustatantis įrenginio, kurio nominali srovė ≤ 75 A, ribines įtampos pasikeitimų, įtampos svyravimų ir virpesių vertes bendruosiuose žemosios įtampos tinkluose.","(5) - Europos/tarptautinis techninis standartas, nustatantis įrenginio, kurio nominali srovė ≤ 75 A, ribines įtampos pasikeitimų, įtampos svyravimų ir virpesių vertes bendruosiuose žemosios įtampos tinkluose."]
["","","","","","","(6) - Sistemos impedansas","(6) - Sistemos impedansas"]
["","","","","","","(7) - Daugiau informacijos rasite veikimo diapazono brėžinyje","(7) - Daugiau informacijos rasite veikimo diapazono brėžinyje"]
["","","","","","","(8) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų","(8) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų"]
["Matmenys","Įrenginys","","Aukštis","mm","1345"]
["","","","Plotis","mm","900"]
["","","","Gylis","mm","320"]
["Svoris","Įrenginys","","","kg","120"]
["Veikimo diapazonas","Šildymas","","Min.","°CWB","-20"]
["","","","Maks.","°CWB","20"]
["","Karštas buitinis vanduo","","Min.","°CDB","-20"]
["Darb. inter.","Karštas buitinis vanduo","","Maks.","°CDB","35"]
["Garso galingumo lygis","Šildymas","","Nom.","dBA","68"]
["Garso slėgio lygis","Šildymas","","Nom.","dBA","52"]
["Šaltnešis","Tipas","","","","R-410A"]
["Aušinimo medžiaga","GWP","","","","2087.5"]
["Šaltnešis","Užpildas","","","tCO2Eq","9.4"]
["Aušinimo medžiaga","Užpildytas kiekis","","","kg","4.5"]
["Vamzdžių jungtys","Skystis","","OD","mm","9.52"]
["","Dujos","","Iš. diam.","mm","15.9"]
["","Drenažo vamzdis","","OD","mm","26x3"]
["","Lygio skirtumas","IU - OU","Maks.","m","30"]
["","Šilumos izoliacija","","","","Skysčio ir dujų vamzdžiai"]
["Standartiniai priedai","Installation manual","","","","1"]
["El. tiekimas","Pavadinimas","","","","V1"]
["","Fazė","","","","1~"]
["Maitinimas","Dažnis","","","Hz","50"]
["","Įtampa","","","V","220-240"]
["Srovė","Rekomenduojami lydieji saugikliai","","","A","25"]