{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":32,"n_cols":7,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EVLQ-CV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EVLQ05CAV3","EVLQ08CAV3"]
["Matmenys","Įrenginys","","Aukštis","mm","735","735"]
["","","","Plotis","mm","832","832"]
["","","","Gylis","mm","307","307"]
["Svoris","Įrenginys","","","kg","54","56"]
["Ventiliatorius","Oro debitas","Šildymas","Didelis","m³/min.","45.0","47.0"]
["","","Aušinimas","Didelis","m³/min.","525","525"]
["Veikimo diapazonas","Šildymas","","Min.","°CWB","-25","-25"]
["","","","Maks.","°CWB","25","25"]
["Garso galingumo lygis","Šildymas","","Nom.","dBA","61","62"]
["Garso slėgio lygis","Šildymas","","Nom.","dBA","48 (1)","49 (1)"]
["Šaltnešis","Tipas","","","","R-410A","R-410A"]
["Aušinimo medžiaga","GWP","","","","2088","2088"]
["Šaltnešis","Užpildas","","","tCO2Eq","3.0","3.3"]
["Aušinimo medžiaga","Užpildytas kiekis","","","kg","1.5","1.6"]
["Vamzdžių jungtys","Skystis","","OD","mm","6.35","6.35"]
["","Dujos","","Iš. diam.","mm","159","159"]
["","Drenažo vamzdis","","OD","mm","1x ø15 + 1x ø20","1x ø15 + 1x ø20"]
["","Lygio skirtumas","IU - OU","Maks.","m","20.0","20.0"]
["El. tiekimas","Pavadinimas","","","","V3","V3"]
["","Fazė","","","","1~","1~"]
["Maitinimas","Dažnis","","","Hz","50","50"]
["","Įtampa","","","V","230","230"]
["Srovė","Rekomenduojami lydieji saugikliai","","","A","16","20"]
["Pastabos","","","","","(1) - Triukšmo lygis matuojamas naudojant mikrofoną tam tikru atstumu nuo įrenginio. Ši vertė yra santykinė ir priklauso nuo atstumo bei akustinės aplinkos. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. garso spektro brėžinį.","(1) - Triukšmo lygis matuojamas naudojant mikrofoną tam tikru atstumu nuo įrenginio. Ši vertė yra santykinė ir priklauso nuo atstumo bei akustinės aplinkos. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. garso spektro brėžinį."]
["","","","","","(2) - Standartinė įjungimo / išjungimo kompresoriaus paleidžiamoji srovė >> maks. darbinė srovė","(2) - Standartinė įjungimo / išjungimo kompresoriaus paleidžiamoji srovė >> maks. darbinė srovė"]
["","","","","","(3) - „Daikin Altherma“ inverteriu valdomo kompresoriaus paleidžiamoji srovė visada <= maks. darbinė srovė","(3) - „Daikin Altherma“ inverteriu valdomo kompresoriaus paleidžiamoji srovė visada <= maks. darbinė srovė"]