{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":44,"n_cols":11,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAA-DV3P-H"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWAA004D2V3P-H","EWAA006D2V3P-H","EWAA008D2V3P-H","EWAA011DAV3P-H-","EWAA014DAV3P-H-","EWAA016DAV3P-H-"]
["Aušinimo galingumas","Nom.","","","kW","4.86 (1), 4.52 (2)","5.83 (1), 5.09 (2)","6.18 (1), 5.44 (2)","11.6 (1), 11.5 (2)","12.8 (1), 12.7 (2)","14.0 (1), 15.3 (2)"]
["Galingumo valdymas","Būdas","","","","Kintanti (inverterio)","Kintanti (inverterio)","Kintanti (inverterio)","Kintanti (inverterio)","Kintanti (inverterio)","Kintanti (inverterio)"]
["Tiekiama galia","Aušinimas","","Nom.","kW","0.820 (1), 1.36 (2)","1.08 (1), 1.55 (2)","1.19 (1), 1.73 (2)","3.56 (1), 2.17 (2)","4.06 (1), 2.51 (2)","4.58 (1), 3.24 (2)"]
["EER","","","","","5.91 (1), 3.32 (2)","5.40 (1), 3.28 (2)","5.19 (1), 3.14 (2)","3.26 (1), 5.31 (2)","3.16 (1), 5.04 (2)","3.06 (1), 4.74 (2)"]
["SEER","","","","","","","","5.79 (5)","5.71 (5)","5.59 (5)"]
["Matmenys","Įrenginys","","Gylis","mm","362","362","362","460","460","460"]
["","","","Aukštis","mm","770","770","770","870","870","870"]
["","","","Plotis","mm","1250","1250","1250","1380","1380","1380"]
["Svoris","Įrenginys","","","kg","88","88","88","147","147","147"]
["Korpusas","Spalva","","","","Dramblio kaulo balta spalva","Dramblio kaulo balta spalva","Dramblio kaulo balta spalva","Dramblio kaulo balta spalva","Dramblio kaulo balta spalva","Dramblio kaulo balta spalva"]
["","Medžiaga","","","","Galvanizuotas mažai anglies turintis plienas","Galvanizuotas mažai anglies turintis plienas","Galvanizuotas mažai anglies turintis plienas","Poliesteriu dažyta galvanizuota plieno plokštė","Poliesteriu dažyta galvanizuota plieno plokštė","Poliesteriu dažyta galvanizuota plieno plokštė"]
["Oro šilumokaitis","Tipas","","","","","","","Didelio efektyvumo briaunos ir vamzdžio tipo su integruotu pagalbiniu aušintuvu","Didelio efektyvumo briaunos ir vamzdžio tipo su integruotu pagalbiniu aušintuvu","Didelio efektyvumo briaunos ir vamzdžio tipo su integruotu pagalbiniu aušintuvu"]
["Ventiliatorius","Kiekis","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Tipas","","","","Sraigto ventiliatorius","Sraigto ventiliatorius","Sraigto ventiliatorius","Sraigto ventiliatorius","Sraigto ventiliatorius","Sraigto ventiliatorius"]
["Ventiliatoriaus variklis","Pavara","","","","","","","Tiesioginė pavara","Tiesioginė pavara","Tiesioginė pavara"]
["Kompresorius","Kiekis_","","","","1","1","1","1","1","1"]
["Kompresorius","Type","","","","Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis kompresorius","Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis kompresorius","Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis kompresorius","Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis inverterio kompresorius","Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis inverterio kompresorius","Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis inverterio kompresorius"]
["Kompresorius","Paleidimo metodas_","","","","","","","Varomasis inverteris","Varomasis inverteris","Varomasis inverteris"]
["Veikimo diapazonas","Oro pusė","Aušinimas","Min.","°C DB","10 (3)","10 (3)","10 (3)","10","10","10"]
["","","","Maks.","°C DB","43","43","43","43","43","43"]
["Darbo diapazonas","Vandens pusė","Garintuvas","Min.","°C DB","5 (3)","5 (3)","5 (3)","5","5","5"]
["","","","Maks.","°C DB","22","22","22","22","22","22"]
["Garso galingumo lygis","Aušinimas","","Nom.","dBA","61","62","62","67.0","69.0","69.0"]
["Garso slėgio lygis","Aušinimas","","Nom.","dBA","48","49","50","47.7","50.8","51.0"]
["Šaltnešis","Tipas","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Aušinimo medžiaga","GWP","","","","675","675","675","675.0","675.0","675.0"]
["","Užpildytas kiekis","","","kg","1.35","1.35","1.35"]
["Šaltnešis","Grandinės","","Kiekis","","","","","1","1","1"]
["El. tiekimas","Fazė","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["Maitinimas","Dažnis","","","Hz","50","50","50","50","50","50"]
["","Įtampa","","","V","230 +/-10%","230 +/-10%","230 +/-10%","230","230","230"]
["","Įtampos intervalas","","Min.","%","","","","-10","-10","-10"]
["","","","Maks.","%","","","","10","10","10"]
["Įreng.","Darb. srovė","","Maks.","A","","","","30.8","30.8","30.8"]
["Pastabos","","","","","(1) - 1 sąlyga: aušinimas Ta 35 °C - LWE 18 °C (Dt: = 5°C); šildymas Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(1) - 1 sąlyga: aušinimas Ta 35 °C - LWE 18 °C (Dt: = 5°C); šildymas Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(1) - 1 sąlyga: aušinimas Ta 35 °C - LWE 18 °C (Dt: = 5°C); šildymas Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(1) - Vėsinimas: EW 12 °C; LW 7 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(1) - Vėsinimas: EW 12 °C; LW 7 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(1) - Vėsinimas: EW 12 °C; LW 7 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB"]
["","","","","","(2) - 2 sąlyga: aušinimas Ta 35 °C - LWE 7℃ (Dt: = 5°C); šildymas Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)","(2) - 2 sąlyga: aušinimas Ta 35 °C - LWE 7℃ (Dt: = 5°C); šildymas Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)","(2) - 2 sąlyga: aušinimas Ta 35 °C - LWE 7℃ (Dt: = 5°C); šildymas Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT = 5 °C)","(2) - Vėsinimas: EW 23 °C; LW 18 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(2) - Vėsinimas: EW 23 °C; LW 18 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(2) - Vėsinimas: EW 23 °C; LW 18 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB"]
["","","","","","(3) - Daugiau informacijos rasite veikimo diapazono brėžinyje","(3) - Daugiau informacijos rasite veikimo diapazono brėžinyje","(3) - Daugiau informacijos rasite veikimo diapazono brėžinyje","(3) - Pagal EN14825","(3) - Pagal EN14825","(3) - Pagal EN14825"]
["","","","","","","","","(4) - Priklauso nuo darbinio režimo, žr. įrengimo vadovą.","(4) - Priklauso nuo darbinio režimo, žr. įrengimo vadovą.","(4) - Priklauso nuo darbinio režimo, žr. įrengimo vadovą."]