{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":43,"n_cols":16,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWH-VZSS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EWWH445VZSSA1","EWWH515VZSSA1","EWWH550VZSSA1","EWWH660VZSSA1","EWWH770VZSSA1","EWWH860VZSSA2","EWWH940VZSSA2","EWWHC10VZSSA2","EWWHC12VZSSA2","EWWHC13VZSSA2","EWWHC14VZSSA2","EWWHC15VZSSA2"]
["Aušinimo galingumas","Nom.","","kW","443","512","549","658","768","865","941","1,012","1,142","1,271","1,396","1,525"]
["Galingumo valdymas","Būdas","","","Reguliuojama","Reguliuojama","Reguliuojama","Reguliuojama","Reguliuojama","Reguliuojama","Reguliuojama","Reguliuojama","Reguliuojama","Reguliuojama","Reguliuojama","Reguliuojama"]
["","Minimalus galingumas","","%","20","20","20","20","20","10","10","10","10","10","10","10"]
["Tiekiama galia","Aušinimas","Nom.","kW","82.8","98.1","107","123","149","172","188","205","235","254","282","302"]
["EER","","","","5.35","5.22","5.15","5.34","5.14","5.02","5","4.93","4.87","5.01","4.95","5.04"]
["ESEER","","","","7.98","7.83","7.9","8.03","7.99","7.93","7.95","8.12","8","8.46","8","8.48"]
["Matmenys","Įrenginys","Gylis","mm","3,722","3,750","3,750","3,690","3,822","4,792","4,792","4,792","4,792","4,508","4,508","4,750"]
["","","Aukštis","mm","2,123","2,123","2,123","2,292","2,487","2,296","2,296","2,296","2,296","2,350","2,338","2,498"]
["","","Plotis","mm","1,178","1,179","1,179","1,233","1,303","1,484","1,487","1,487","1,484","1,580","1,627","1,753"]
["Svoris","Įrenginys","","kg","2,892","2,928","2,941","3,451","4,237","5,570","5,790","5,820","6,220","6,890","7,260","8,260"]
["","Darbinis svoris","","kg","2,977","3,033","3,053","3,611","4,488","5,980","6,220","6,290","6,690","7,480","7,830","9,070"]
["Vandens šilumokaitis – garintuvas","Tipas","","","Užtvindytas karkasas ir vamzdis","Užtvindytas karkasas ir vamzdis","Užtvindytas karkasas ir vamzdis","Užtvindytas karkasas ir vamzdis","Užtvindytas karkasas ir vamzdis","Užtvindytas karkasas ir vamzdis","Užtvindytas karkasas ir vamzdis","Užtvindytas karkasas ir vamzdis","Užtvindytas karkasas ir vamzdis","Užtvindytas karkasas ir vamzdis","Užtvindytas karkasas ir vamzdis","Užtvindytas karkasas ir vamzdis"]
["","Vandens tūris","","l","88","88","96","134","156","230","230","270","270","320","320","380"]
["Vandens šilumokaitis – kondensatorius","Tipas","","","Įdėklas ir vamzdis","Įdėklas ir vamzdis","Įdėklas ir vamzdis","Įdėklas ir vamzdis","Įdėklas ir vamzdis","Įdėklas ir vamzdis","Įdėklas ir vamzdis","Įdėklas ir vamzdis","Įdėklas ir vamzdis","Įdėklas ir vamzdis","Įdėklas ir vamzdis","Įdėklas ir vamzdis"]
["Kompresorius","Tipas","","","Inverteriu varomas vieno sraigto kompresorius","Inverteriu varomas vieno sraigto kompresorius","Inverteriu varomas vieno sraigto kompresorius","Inverteriu varomas vieno sraigto kompresorius","Inverteriu varomas vieno sraigto kompresorius","Inverteriu varomas vieno sraigto kompresorius","Inverteriu varomas vieno sraigto kompresorius","Inverteriu varomas vieno sraigto kompresorius","Inverteriu varomas vieno sraigto kompresorius","Inverteriu varomas vieno sraigto kompresorius","Inverteriu varomas vieno sraigto kompresorius","Inverteriu varomas vieno sraigto kompresorius"]
["","Kiekis_","","","1","1","1","1","1","2","2","2","2","2","2","2"]
["Sound power level","Aušinimas","Nom.","dBA","101","105","105","105","107","106","106","107","107","108","108","110"]
["Garso slėgio lygis","Aušinimas","Nom.","dBA","82","86","86","86","88","87","87","88","88","89","89","90"]
["Šaltnešis","Įkrova","","kg","100","110","110","170","180","250","260","290","290","320","320","350"]
["","Grandinės","Kiekis","","1","1","1","1","1","2","2","2","2","2","2","2"]
["","GWP","","","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7"]
["Šaltnešio grandinė","Įkrova","","kg","100","110","110","170","180","250","260","290","290","320","320","350"]
["Power supply","Fazė","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Dažnis","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Įtampa","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Pastabos","","","","(1) - Visos veikimo savybės (vėsinimo pajėgumas, įrenginio įėjimo galia vėsinimui ir EER) pagrįstos šiomis sąlygomis: garintuvas 12,0 / 7,0 ℃; kondensatorius 30 / 35,0 °C, įrenginys veikia pilna apkrova, darbinis skystis: vanduo, užteršimo veiksnys = 0","(1) - Visos veikimo savybės (vėsinimo pajėgumas, įrenginio įėjimo galia vėsinimui ir EER) pagrįstos šiomis sąlygomis: garintuvas 12,0 / 7,0 ℃; kondensatorius 30 / 35,0 °C, įrenginys veikia pilna apkrova, darbinis skystis: vanduo, užteršimo veiksnys = 0","(1) - Visos veikimo savybės (vėsinimo pajėgumas, įrenginio įėjimo galia vėsinimui ir EER) pagrįstos šiomis sąlygomis: garintuvas 12,0 / 7,0 ℃; kondensatorius 30 / 35,0 °C, įrenginys veikia pilna apkrova, darbinis skystis: vanduo, užteršimo veiksnys = 0","(1) - Visos veikimo savybės (vėsinimo pajėgumas, įrenginio įėjimo galia vėsinimui ir EER) pagrįstos šiomis sąlygomis: garintuvas 12,0 / 7,0 ℃; kondensatorius 30 / 35,0 °C, įrenginys veikia pilna apkrova, darbinis skystis: vanduo, užteršimo veiksnys = 0","(1) - Visos veikimo savybės (vėsinimo pajėgumas, įrenginio įėjimo galia vėsinimui ir EER) pagrįstos šiomis sąlygomis: garintuvas 12,0 / 7,0 ℃; kondensatorius 30 / 35,0 °C, įrenginys veikia pilna apkrova, darbinis skystis: vanduo, užteršimo veiksnys = 0","(1) - Visos veikimo savybės (vėsinimo pajėgumas, įrenginio įėjimo galia vėsinimui ir EER) pagrįstos šiomis sąlygomis: garintuvas 12,0 / 7,0 ℃; kondensatorius 30 / 35,0 °C, įrenginys veikia pilna apkrova, darbinis skystis: vanduo, užteršimo veiksnys = 0","(1) - Visos veikimo savybės (vėsinimo pajėgumas, įrenginio įėjimo galia vėsinimui ir EER) pagrįstos šiomis sąlygomis: garintuvas 12,0 / 7,0 ℃; kondensatorius 30 / 35,0 °C, įrenginys veikia pilna apkrova, darbinis skystis: vanduo, užteršimo veiksnys = 0","(1) - Visos veikimo savybės (vėsinimo pajėgumas, įrenginio įėjimo galia vėsinimui ir EER) pagrįstos šiomis sąlygomis: garintuvas 12,0 / 7,0 ℃; kondensatorius 30 / 35,0 °C, įrenginys veikia pilna apkrova, darbinis skystis: vanduo, užteršimo veiksnys = 0","(1) - Visos veikimo savybės (vėsinimo pajėgumas, įrenginio įėjimo galia vėsinimui ir EER) pagrįstos šiomis sąlygomis: garintuvas 12,0 / 7,0 ℃; kondensatorius 30 / 35,0 °C, įrenginys veikia pilna apkrova, darbinis skystis: vanduo, užteršimo veiksnys = 0","(1) - Visos veikimo savybės (vėsinimo pajėgumas, įrenginio įėjimo galia vėsinimui ir EER) pagrįstos šiomis sąlygomis: garintuvas 12,0 / 7,0 ℃; kondensatorius 30 / 35,0 °C, įrenginys veikia pilna apkrova, darbinis skystis: vanduo, užteršimo veiksnys = 0","(1) - Visos veikimo savybės (vėsinimo pajėgumas, įrenginio įėjimo galia vėsinimui ir EER) pagrįstos šiomis sąlygomis: garintuvas 12,0 / 7,0 ℃; kondensatorius 30 / 35,0 °C, įrenginys veikia pilna apkrova, darbinis skystis: vanduo, užteršimo veiksnys = 0","(1) - Visos veikimo savybės (vėsinimo pajėgumas, įrenginio įėjimo galia vėsinimui ir EER) pagrįstos šiomis sąlygomis: garintuvas 12,0 / 7,0 ℃; kondensatorius 30 / 35,0 °C, įrenginys veikia pilna apkrova, darbinis skystis: vanduo, užteršimo veiksnys = 0"]
["","","","","(2) - Graso lygiai matuojami pagal į garintuvą įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C; kondensatoriaus įeinančio vandens temp. 30 °C; kondensatoriaus išeinančio vandens temp. 35 °C; veikiant pilna apkrova; standartas: ISO3744","(2) - Graso lygiai matuojami pagal į garintuvą įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C; kondensatoriaus įeinančio vandens temp. 30 °C; kondensatoriaus išeinančio vandens temp. 35 °C; veikiant pilna apkrova; standartas: ISO3744","(2) - Graso lygiai matuojami pagal į garintuvą įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C; kondensatoriaus įeinančio vandens temp. 30 °C; kondensatoriaus išeinančio vandens temp. 35 °C; veikiant pilna apkrova; standartas: ISO3744","(2) - Graso lygiai matuojami pagal į garintuvą įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C; kondensatoriaus įeinančio vandens temp. 30 °C; kondensatoriaus išeinančio vandens temp. 35 °C; veikiant pilna apkrova; standartas: ISO3744","(2) - Graso lygiai matuojami pagal į garintuvą įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C; kondensatoriaus įeinančio vandens temp. 30 °C; kondensatoriaus išeinančio vandens temp. 35 °C; veikiant pilna apkrova; standartas: ISO3744","(2) - Graso lygiai matuojami pagal į garintuvą įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C; kondensatoriaus įeinančio vandens temp. 30 °C; kondensatoriaus išeinančio vandens temp. 35 °C; veikiant pilna apkrova; standartas: ISO3744","(2) - Graso lygiai matuojami pagal į garintuvą įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C; kondensatoriaus įeinančio vandens temp. 30 °C; kondensatoriaus išeinančio vandens temp. 35 °C; veikiant pilna apkrova; standartas: ISO3744","(2) - Graso lygiai matuojami pagal į garintuvą įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C; kondensatoriaus įeinančio vandens temp. 30 °C; kondensatoriaus išeinančio vandens temp. 35 °C; veikiant pilna apkrova; standartas: ISO3744","(2) - Graso lygiai matuojami pagal į garintuvą įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C; kondensatoriaus įeinančio vandens temp. 30 °C; kondensatoriaus išeinančio vandens temp. 35 °C; veikiant pilna apkrova; standartas: ISO3744","(2) - Graso lygiai matuojami pagal į garintuvą įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C; kondensatoriaus įeinančio vandens temp. 30 °C; kondensatoriaus išeinančio vandens temp. 35 °C; veikiant pilna apkrova; standartas: ISO3744","(2) - Graso lygiai matuojami pagal į garintuvą įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C; kondensatoriaus įeinančio vandens temp. 30 °C; kondensatoriaus išeinančio vandens temp. 35 °C; veikiant pilna apkrova; standartas: ISO3744","(2) - Graso lygiai matuojami pagal į garintuvą įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C; kondensatoriaus įeinančio vandens temp. 30 °C; kondensatoriaus išeinančio vandens temp. 35 °C; veikiant pilna apkrova; standartas: ISO3744"]
["","","","","(3) - Leistinas įtampos nuokrypis yra ± 10 %. Įtampos disbalansas tarp fazių turi būti ± 3 %.","(3) - Leistinas įtampos nuokrypis yra ± 10 %. Įtampos disbalansas tarp fazių turi būti ± 3 %.","(3) - Leistinas įtampos nuokrypis yra ± 10 %. Įtampos disbalansas tarp fazių turi būti ± 3 %.","(3) - Leistinas įtampos nuokrypis yra ± 10 %. Įtampos disbalansas tarp fazių turi būti ± 3 %.","(3) - Leistinas įtampos nuokrypis yra ± 10 %. Įtampos disbalansas tarp fazių turi būti ± 3 %.","(3) - Leistinas įtampos nuokrypis yra ± 10 %. Įtampos disbalansas tarp fazių turi būti ± 3 %.","(3) - Leistinas įtampos nuokrypis yra ± 10 %. Įtampos disbalansas tarp fazių turi būti ± 3 %.","(3) - Leistinas įtampos nuokrypis yra ± 10 %. Įtampos disbalansas tarp fazių turi būti ± 3 %.","(3) - Leistinas įtampos nuokrypis yra ± 10 %. Įtampos disbalansas tarp fazių turi būti ± 3 %.","(3) - Leistinas įtampos nuokrypis yra ± 10 %. Įtampos disbalansas tarp fazių turi būti ± 3 %.","(3) - Leistinas įtampos nuokrypis yra ± 10 %. Įtampos disbalansas tarp fazių turi būti ± 3 %.","(3) - Leistinas įtampos nuokrypis yra ± 10 %. Įtampos disbalansas tarp fazių turi būti ± 3 %."]
["","","","","(4) - Nominalus srovės aušinimo režimas paremtas šiomis sąlygomis: garintuvas 12 °C / 7 °C; kondensatorius 30 °C / 35 °C","(4) - Nominalus srovės aušinimo režimas paremtas šiomis sąlygomis: garintuvas 12 °C / 7 °C; kondensatorius 30 °C / 35 °C","(4) - Nominalus srovės aušinimo režimas paremtas šiomis sąlygomis: garintuvas 12 °C / 7 °C; kondensatorius 30 °C / 35 °C","(4) - Nominalus srovės aušinimo režimas paremtas šiomis sąlygomis: garintuvas 12 °C / 7 °C; kondensatorius 30 °C / 35 °C","(4) - Nominalus srovės aušinimo režimas paremtas šiomis sąlygomis: garintuvas 12 °C / 7 °C; kondensatorius 30 °C / 35 °C","(4) - Nominalus srovės aušinimo režimas paremtas šiomis sąlygomis: garintuvas 12 °C / 7 °C; kondensatorius 30 °C / 35 °C","(4) - Nominalus srovės aušinimo režimas paremtas šiomis sąlygomis: garintuvas 12 °C / 7 °C; kondensatorius 30 °C / 35 °C","(4) - Nominalus srovės aušinimo režimas paremtas šiomis sąlygomis: garintuvas 12 °C / 7 °C; kondensatorius 30 °C / 35 °C","(4) - Nominalus srovės aušinimo režimas paremtas šiomis sąlygomis: garintuvas 12 °C / 7 °C; kondensatorius 30 °C / 35 °C","(4) - Nominalus srovės aušinimo režimas paremtas šiomis sąlygomis: garintuvas 12 °C / 7 °C; kondensatorius 30 °C / 35 °C","(4) - Nominalus srovės aušinimo režimas paremtas šiomis sąlygomis: garintuvas 12 °C / 7 °C; kondensatorius 30 °C / 35 °C","(4) - Nominalus srovės aušinimo režimas paremtas šiomis sąlygomis: garintuvas 12 °C / 7 °C; kondensatorius 30 °C / 35 °C"]
["","","","","(5) - Maksimali darbinė srovė pagrįsta maks. kompresoriaus sugeriama srove jo gaubte","(5) - Maksimali darbinė srovė pagrįsta maks. kompresoriaus sugeriama srove jo gaubte","(5) - Maksimali darbinė srovė pagrįsta maks. kompresoriaus sugeriama srove jo gaubte","(5) - Maksimali darbinė srovė pagrįsta maks. kompresoriaus sugeriama srove jo gaubte","(5) - Maksimali darbinė srovė pagrįsta maks. kompresoriaus sugeriama srove jo gaubte","(5) - Maksimali darbinė srovė pagrįsta maks. kompresoriaus sugeriama srove jo gaubte","(5) - Maksimali darbinė srovė pagrįsta maks. kompresoriaus sugeriama srove jo gaubte","(5) - Maksimali darbinė srovė pagrįsta maks. kompresoriaus sugeriama srove jo gaubte","(5) - Maksimali darbinė srovė pagrįsta maks. kompresoriaus sugeriama srove jo gaubte","(5) - Maksimali darbinė srovė pagrįsta maks. kompresoriaus sugeriama srove jo gaubte","(5) - Maksimali darbinė srovė pagrįsta maks. kompresoriaus sugeriama srove jo gaubte","(5) - Maksimali darbinė srovė pagrįsta maks. kompresoriaus sugeriama srove jo gaubte"]
["","","","","(6) - Maksimali įrenginio srovė laidų dydžiui pagrįsta minimalia leistina įtampa.","(6) - Maksimali įrenginio srovė laidų dydžiui pagrįsta minimalia leistina įtampa.","(6) - Maksimali įrenginio srovė laidų dydžiui pagrįsta minimalia leistina įtampa.","(6) - Maksimali įrenginio srovė laidų dydžiui pagrįsta minimalia leistina įtampa.","(6) - Maksimali įrenginio srovė laidų dydžiui pagrįsta minimalia leistina įtampa.","(6) - Maksimali įrenginio srovė laidų dydžiui pagrįsta minimalia leistina įtampa.","(6) - Maksimali įrenginio srovė laidų dydžiui pagrįsta minimalia leistina įtampa.","(6) - Maksimali įrenginio srovė laidų dydžiui pagrįsta minimalia leistina įtampa.","(6) - Maksimali įrenginio srovė laidų dydžiui pagrįsta minimalia leistina įtampa.","(6) - Maksimali įrenginio srovė laidų dydžiui pagrįsta minimalia leistina įtampa.","(6) - Maksimali įrenginio srovė laidų dydžiui pagrįsta minimalia leistina įtampa.","(6) - Maksimali įrenginio srovė laidų dydžiui pagrįsta minimalia leistina įtampa."]
["","","","","(7) - Maksimali srovė laidų dydžiui: kompresoriaus pilna apkrova amperais x 1,1","(7) - Maksimali srovė laidų dydžiui: kompresoriaus pilna apkrova amperais x 1,1","(7) - Maksimali srovė laidų dydžiui: kompresoriaus pilna apkrova amperais x 1,1","(7) - Maksimali srovė laidų dydžiui: kompresoriaus pilna apkrova amperais x 1,1","(7) - Maksimali srovė laidų dydžiui: kompresoriaus pilna apkrova amperais x 1,1","(7) - Maksimali srovė laidų dydžiui: kompresoriaus pilna apkrova amperais x 1,1","(7) - Maksimali srovė laidų dydžiui: kompresoriaus pilna apkrova amperais x 1,1","(7) - Maksimali srovė laidų dydžiui: kompresoriaus pilna apkrova amperais x 1,1","(7) - Maksimali srovė laidų dydžiui: kompresoriaus pilna apkrova amperais x 1,1","(7) - Maksimali srovė laidų dydžiui: kompresoriaus pilna apkrova amperais x 1,1","(7) - Maksimali srovė laidų dydžiui: kompresoriaus pilna apkrova amperais x 1,1","(7) - Maksimali srovė laidų dydžiui: kompresoriaus pilna apkrova amperais x 1,1"]
["","","","","(8) - Visi duomenys nurodo standartinį įrenginį be parinkčių.","(8) - Visi duomenys nurodo standartinį įrenginį be parinkčių.","(8) - Visi duomenys nurodo standartinį įrenginį be parinkčių.","(8) - Visi duomenys nurodo standartinį įrenginį be parinkčių.","(8) - Visi duomenys nurodo standartinį įrenginį be parinkčių.","(8) - Visi duomenys nurodo standartinį įrenginį be parinkčių.","(8) - Visi duomenys nurodo standartinį įrenginį be parinkčių.","(8) - Visi duomenys nurodo standartinį įrenginį be parinkčių.","(8) - Visi duomenys nurodo standartinį įrenginį be parinkčių.","(8) - Visi duomenys nurodo standartinį įrenginį be parinkčių.","(8) - Visi duomenys nurodo standartinį įrenginį be parinkčių.","(8) - Visi duomenys nurodo standartinį įrenginį be parinkčių."]
["","","","","(9) - Visi duomenys gali būti keičiami neįspėjus. Žr. ant įrenginio duomenų plokštelės esančius duomenis","(9) - Visi duomenys gali būti keičiami neįspėjus. Žr. ant įrenginio duomenų plokštelės esančius duomenis","(9) - Visi duomenys gali būti keičiami neįspėjus. Žr. ant įrenginio duomenų plokštelės esančius duomenis","(9) - Visi duomenys gali būti keičiami neįspėjus. Žr. ant įrenginio duomenų plokštelės esančius duomenis","(9) - Visi duomenys gali būti keičiami neįspėjus. Žr. ant įrenginio duomenų plokštelės esančius duomenis","(9) - Visi duomenys gali būti keičiami neįspėjus. Žr. ant įrenginio duomenų plokštelės esančius duomenis","(9) - Visi duomenys gali būti keičiami neįspėjus. Žr. ant įrenginio duomenų plokštelės esančius duomenis","(9) - Visi duomenys gali būti keičiami neįspėjus. Žr. ant įrenginio duomenų plokštelės esančius duomenis","(9) - Visi duomenys gali būti keičiami neįspėjus. Žr. ant įrenginio duomenų plokštelės esančius duomenis","(9) - Visi duomenys gali būti keičiami neįspėjus. Žr. ant įrenginio duomenų plokštelės esančius duomenis","(9) - Visi duomenys gali būti keičiami neįspėjus. Žr. ant įrenginio duomenų plokštelės esančius duomenis","(9) - Visi duomenys gali būti keičiami neįspėjus. Žr. ant įrenginio duomenų plokštelės esančius duomenis"]
["","","","","(10) - Daugiau informacijos apie darbines ribas rasite aušintuvo pasirinkimo programinėje įrangoje (CSS).","(10) - Daugiau informacijos apie darbines ribas rasite aušintuvo pasirinkimo programinėje įrangoje (CSS).","(10) - Daugiau informacijos apie darbines ribas rasite aušintuvo pasirinkimo programinėje įrangoje (CSS).","(10) - Daugiau informacijos apie darbines ribas rasite aušintuvo pasirinkimo programinėje įrangoje (CSS).","(10) - Daugiau informacijos apie darbines ribas rasite aušintuvo pasirinkimo programinėje įrangoje (CSS).","(10) - Daugiau informacijos apie darbines ribas rasite aušintuvo pasirinkimo programinėje įrangoje (CSS).","(10) - Daugiau informacijos apie darbines ribas rasite aušintuvo pasirinkimo programinėje įrangoje (CSS).","(10) - Daugiau informacijos apie darbines ribas rasite aušintuvo pasirinkimo programinėje įrangoje (CSS).","(10) - Daugiau informacijos apie darbines ribas rasite aušintuvo pasirinkimo programinėje įrangoje (CSS).","(10) - Daugiau informacijos apie darbines ribas rasite aušintuvo pasirinkimo programinėje įrangoje (CSS).","(10) - Daugiau informacijos apie darbines ribas rasite aušintuvo pasirinkimo programinėje įrangoje (CSS).","(10) - Daugiau informacijos apie darbines ribas rasite aušintuvo pasirinkimo programinėje įrangoje (CSS)."]
["","","","","(11) - Įrangoje yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų. Faktinis šaltnešio užpildas priklauso nuo galutinės įrenginio konstrukcijos, todėl informacijos ieškokite ant įrenginių etikečių.","(11) - Įrangoje yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų. Faktinis šaltnešio užpildas priklauso nuo galutinės įrenginio konstrukcijos, todėl informacijos ieškokite ant įrenginių etikečių.","(11) - Įrangoje yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų. Faktinis šaltnešio užpildas priklauso nuo galutinės įrenginio konstrukcijos, todėl informacijos ieškokite ant įrenginių etikečių.","(11) - Įrangoje yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų. Faktinis šaltnešio užpildas priklauso nuo galutinės įrenginio konstrukcijos, todėl informacijos ieškokite ant įrenginių etikečių.","(11) - Įrangoje yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų. Faktinis šaltnešio užpildas priklauso nuo galutinės įrenginio konstrukcijos, todėl informacijos ieškokite ant įrenginių etikečių.","(11) - Įrangoje yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų. Faktinis šaltnešio užpildas priklauso nuo galutinės įrenginio konstrukcijos, todėl informacijos ieškokite ant įrenginių etikečių.","(11) - Įrangoje yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų. Faktinis šaltnešio užpildas priklauso nuo galutinės įrenginio konstrukcijos, todėl informacijos ieškokite ant įrenginių etikečių.","(11) - Įrangoje yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų. Faktinis šaltnešio užpildas priklauso nuo galutinės įrenginio konstrukcijos, todėl informacijos ieškokite ant įrenginių etikečių.","(11) - Įrangoje yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų. Faktinis šaltnešio užpildas priklauso nuo galutinės įrenginio konstrukcijos, todėl informacijos ieškokite ant įrenginių etikečių.","(11) - Įrangoje yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų. Faktinis šaltnešio užpildas priklauso nuo galutinės įrenginio konstrukcijos, todėl informacijos ieškokite ant įrenginių etikečių.","(11) - Įrangoje yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų. Faktinis šaltnešio užpildas priklauso nuo galutinės įrenginio konstrukcijos, todėl informacijos ieškokite ant įrenginių etikečių.","(11) - Įrangoje yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų. Faktinis šaltnešio užpildas priklauso nuo galutinės įrenginio konstrukcijos, todėl informacijos ieškokite ant įrenginių etikečių."]
["","","","","(12) - Jei įrenginiai valdomi inverteriu, paleisties metu nepadidėja įjungimo srovė.","(12) - Jei įrenginiai valdomi inverteriu, paleisties metu nepadidėja įjungimo srovė.","(12) - Jei įrenginiai valdomi inverteriu, paleisties metu nepadidėja įjungimo srovė.","(12) - Jei įrenginiai valdomi inverteriu, paleisties metu nepadidėja įjungimo srovė.","(12) - Jei įrenginiai valdomi inverteriu, paleisties metu nepadidėja įjungimo srovė.","(12) - Jei įrenginiai valdomi inverteriu, paleisties metu nepadidėja įjungimo srovė.","(12) - Jei įrenginiai valdomi inverteriu, paleisties metu nepadidėja įjungimo srovė.","(12) - Jei įrenginiai valdomi inverteriu, paleisties metu nepadidėja įjungimo srovė.","(12) - Jei įrenginiai valdomi inverteriu, paleisties metu nepadidėja įjungimo srovė.","(12) - Jei įrenginiai valdomi inverteriu, paleisties metu nepadidėja įjungimo srovė.","(12) - Jei įrenginiai valdomi inverteriu, paleisties metu nepadidėja įjungimo srovė.","(12) - Jei įrenginiai valdomi inverteriu, paleisties metu nepadidėja įjungimo srovė."]