{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":33,"n_cols":13,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FAA-B / RZAG-NY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FAA100BUV1B / RZAG71N2Y1B","FAA71BUV1B / RZAG71N2Y1B","FAA100BUV1B / RZAG71N7Y1B","FAA71BUV1B / RZAG71N7Y1B","FAA71BUV1B / FAA71BUV1B / RZAG100N2Y1B","FAA100BUV1B / RZAG100N2Y1B","FAA100BUV1B / RZAG100N7Y1B","FAA71BUV1B / FAA71BUV1B / RZAG100N7Y1B","FAA71BUV1B / FAA71BUV1B / RZAG140N7Y1B"]
["Aušinimo galingumas","Nom.","","kW","6.80 (1)","6.80","6.80 (1)","6.80 (1)","9.50 (1)","9.50","9.50 (1)","9.50 (1)"]
["Patalpos vėsinimas","SEER","","","6.43","6.58","6.43","6.58","8.57","6.42","6.42","8.57"]
["","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/a","370","362","370","362","388","518","518","388"]
["","Vėsinimas","Pdesign","kW","6.80","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50"]
["","Energijos efektyvumo klasė","","","A++","A++","A++","A++","A+++","A++","A++","A+++"]
["Patalpos šildymas (vidutinis klimatas)","Pajėgumas","Pdesign","kW","4.70","4.70","4.70","4.70","7.80","7.80","7.80","7.80"]
["","SCOP/A","","","4.10","4.20","4.10","4.20","4.63","4.01","4.01","4.63"]
["","Energijos efektyvumo klasė","","","A+","A+","A+","A+","A++","A+","A+","A++"]
["","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/a","1,605","1,567","1,605","1,567","2,359","2,725","2,723","2,359"]
["Vardinis našumas","EER","","","","3.27","","","","3.24"]
["","Metinis energijos sunaudojimas","","kWh","","1,040","","","","1,466"]
["","COP","","","","3.42","","","","3.17"]
["","Energijos suvartojimo ženklinimo direktyva","Vėsinimas","","","A","","","","A"]
["","","Šildymas","","","B","","","","D"]
["Šildymo galingumas","Nom.","","kW","7.50 (2)","7.50","7.50 (2)","7.50 (2)","10.8 (2)","10.80","10.8 (2)","10.8 (2)"]
["Pastabos","","","","(1) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temperatūra: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m.","","(1) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temp.: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m.","(1) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temperatūra: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m.","(1) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temperatūra: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m.","","(1) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temperatūra: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m.","(1) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temp.: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m.","(1) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temp.: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m."]
["","","","","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m.","","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m.","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m.","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m.","","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m.","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m.","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m."]
["Aušinimo galingumas","Nom.","","kW","","","","","","","","","6.80 (1)"]
["Šildymo galingumas","Nom.","","kW","","","","","","","","","7.50 (2)"]
["Patalpos vėsinimas","Energijos efektyvumo klasė","","","","","","","","","","","A++"]
["","Vėsinimas","Pdesign","kW","","","","","","","","","6.80"]
["","SEER","","","","","","","","","","","7.90"]
["","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/a","","","","","","","","","301"]
["Patalpos šildymas (vidutinis klimatas)","Energijos efektyvumo klasė","","","","","","","","","","","A++"]
["","Pajėgumas","Pdesign","kW","","","","","","","","","4.70"]
["","SCOP/A","","","","","","","","","","","4.61"]
["","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/a","","","","","","","","","1,427"]