{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":18,"n_cols":11,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FBA-A(9) / RZA-D"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FBA71A2VEB / FBA71A2VEB / FBA71A2VEB / RZA200D7Y1B","FBA100A2VEB / FBA100A2VEB / RZA200D7Y1B","FBA71A2VEB9 / FBA71A2VEB9 / FBA71A2VEB9 / RZA200D7Y1B","FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / RZA200D7Y1B","FBA60A2VEB9 / FBA60A2VEB9 / FBA60A2VEB9 / RZA200D7Y1B","FBA60A2VEB9 / FBA60A2VEB9 / FBA60A2VEB9 / FBA60A2VEB9 / RZA250D7Y1B","FBA125A2VEB / FBA125A2VEB / RZA250D7Y1B"]
["Cooling capacity","Nom.","","kW","19.0 (1)","19.0 (1)","19.0 (1)","19.0 (1)","19.0 (1)","22.0 (1)","22.0 (1)"]
["Patalpos vėsinimas","SEER","","","6.38","6.32","6.38","6.51","6.32","6.69","6.65"]
["","ηs,c","","%","","250","252"]
["","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/a","1,787","1,804","1,787","1,751","1,804","1,974","1,985"]
["","Vėsinimas","Pdesign","kW","19.0","19.0","19.0","19.0","19.0","22.0","22.0"]
["Patalpos šildymas (vidutinis klimatas)","Pajėgumas","Pdesign","kW","11.2","11.2","11.2","11.2","11.2","12.1","12.1"]
["","SCOP/A","","","4.10","4.10","4.10","4.20","4.10","4.33","4.10"]
["","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/a","3,824","3,824","3,824","3,733","3,825","3,916","4,132"]
["","ηs,h","","%","","161","161"]
["Heating capacity","Nom.","","kW","22.4 (2)","22.4 (2)","22.4 (2)","22.4 (2)","22.4 (2)","24.0 (2)","24.0 (2)"]
["Pastabos","","","","(1) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temperatūra: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m.","(1) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temperatūra: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m.","(1) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temperatūra: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m.","(1) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temp.: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m.","(1) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temp.: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m.","(1) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temp.: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m.","(1) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temperatūra: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m."]
["","","","","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m.","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m.","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m.","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m.","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m.","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m.","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m."]