{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":57,"n_cols":12,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FBA-A(9)"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FBA35A2VEB9","FBA50A2VEB9","FBA60A2VEB9","FBA71A2VEB9","FBA100A2VEB","FBA125A2VEB","FBA140A2VEB"]
["Aušinimo galingumas","Bendras galingumas","","Nom.","kW","","","","","","14.00","15.40"]
["Šildymo galia","Bendras pajėgumas","","Nom.","kW","","","","","","13.5","15.5"]
["Korpusas","Spalva","","","","Nedažytas (galvanizuotas)","Nedažytas (galvanizuotas)","Nedažytas (galvanizuotas)","Nedažytas (galvanizuotas)","Nedažytas (galvanizuotas)","Nedažytas (galvanizuotas)","Nedažytas (galvanizuotas)"]
["","Medžiaga","","","","Galvanizuoto plieno plokštė","Galvanizuoto plieno plokštė","Galvanizuoto plieno plokštė","Galvanizuoto plieno plokštė","Galvanizuoto plieno plokštė","Galvanizuoto plieno plokštė","Galvanizuoto plieno plokštė"]
["Matmenys","Įrenginys","","Aukštis","mm","245","245","245","245","245","245","245"]
["","","","Plotis","mm","700","700","1000","1000","1400","1400","1400"]
["","","","Gylis","mm","800","800","800","800","800","800","800"]
["Svoris","Įrenginys","","","kg","28.0","28.0","35.0","35.0","46.0","46.0","46.0"]
["Ventiliatorius","Oro debitas","Aušinimas","Didelis","m³/min.","15.0","15.0","18.0","18.0","29.0","34.0","34.0"]
["","Oro srauto greitis","Vėsinimas","Vidutinis","m³/min.","12.5","12.5","15.0","15.0","24.5","29.0","29.0"]
["","","","Mažas","m³/min.","10.5","10.5","12.5","12.5","20.0","23.5","23.5"]
["","","Šildymas","Didelis","m³/min.","15.0","15.0","18.0","18.0","29.0","34.0","34.0"]
["","Oro srauto greitis","Šildymas","Vidutinis","m³/min.","12.5","12.5","15.0","15.0","24.5","29.0","29.0"]
["","","Šildymas","Mažas","m³/min.","10.5","10.5","12.5","12.5","20.0","23.5","23.5"]
["","Išorinis statinis slėgis","","Nom.","Pa","30","30","30","30","40","50","50"]
["Garso galingumo lygis","Vėsinimas","","","dBA","60.0","60.0","56.0","56.0","58.0","62.0","62.0"]
["Garso slėgio lygis","Aušinimas","","Aukštas","dBA","35.0","35.0","30.0","30.0","34.0","37.0","37.0"]
["","Vėsinimas","","Vidutinis","dBA","32.0","32.0","28.0","28.0","32.0","35.0","35.0"]
["","","","Žemas","dBA","29.0","29.0","25.0","25.0","30.0","32.0","32.0"]
["","Šildymas","","Aukštas","dBA","37.0","37.0","31.0","31.0","36.0","38.0","38.0"]
["","","","Vidutinis","dBA","34.0","34.0","28.0","28.0","33.0","35.0","35.0"]
["","","","Žemas","dBA","29.0","29.0","25.0","25.0","30.0","32.0","32.0"]
["Vamzdžių jungtys","Skystis","","OD","mm","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Dujos","","Iš. diam.","mm","9.52","12.70","12.70","15.90","15.90","15.90","15.90"]
["","Drenažas","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Drenavimo aukštis","mm","","","","625","625","625","625","625","625","625"]
["Valdymo sistemos","Nuotolinis infraraudonųjų spindulių pultelis","","","","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66"]
["","Laidinis nuotolinio valdymo pultelis","","","","BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52"]
["Standartiniai priedai","Installation manual","","","","1","1","1","","1","1","1"]
["","Washer for hanger bracket","","","","8","8","8","","8","8","8"]
["","Operation manual","","","","1","1","1","","1","1","1"]
["","Clamps","","","","4","4","4","","4","4","4"]
["","Drain hose","","","","1","1","1","","1","1","1"]
["","Insulation for fitting","","","","2","2","2","","2","2","2"]
["","Metal clamp for drain hose","","","","1","1","1","","1","1","1"]
["","Screws","","","","40","40","40","","40","40","40"]
["","Sealing pads","","","","5","5","5","","5","5","5"]
["El. tiekimas","Fazė","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["Maitinimas","Dažnis","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Įtampa","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Standartiniai priedai","Įrengimo vadovas","","","","","","","1"]
["","Poveržlė kablio laikytuvui","","","","","","","8"]
["","Eksploatavimo vadovas","","","","","","","1"]
["","Veržtuvai","","","","","","","4"]
["","Drenavimo žarna","","","","","","","1"]
["","Izoliacija priedui","","","","","","","2"]
["","Metaliniai veržtuvas drenažo žarnai","","","","","","","1"]
["","Varžtai","","","","","","","40"]
["","Sandarinimo tarpikliai","","","","","","","5"]
["Pastabos","","","","","","","","(1) - Garso galios lygis yra absoliuti reikšmė nurodanti galią, kurią sukuria garso šaltinis.","","(1) - Garso galios lygis yra absoliuti reikšmė nurodanti galią, kurią sukuria garso šaltinis."]
["","","","","","","","","(2) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį","","(2) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį"]