{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":7,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-A / AZAS-MY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG100AVEB / AZAS100M7Y1B","FCAG125AVEB / AZAS125M7Y1B","FCAG140AVEB / AZAS140M7Y1B"]
["Aušinimo galingumas","Nom.","","kW","","12.1 (1)","13.4 (1)"]
["Šildymo galingumas","Nom.","","kW","","13.5 (2)","15.5 (2)"]
["Erdvės vėsinimas","Vėsinimas","Pdesign","kW","","12.1","13.0"]
["","SEER","","","","5.40","6.00"]
["","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/m.","","1,345","1,300"]
["Patalpos šildymas (vidutinis klimatas)","Pajėgumas","Pdesign","kW","","6.00","7.80"]
["","SCOP/A","","","","3.80","4.31"]
["","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/m.","","2,211","2,534"]
["Pastabos","","","","(1) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temp.: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m.","(1) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19,0 °CWB; lauko temp. 35 °CDB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(1) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19,0 °CWB; lauko temp. 35 °CDB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 5 m; aukščių skirtumas: 0 m"]
["","","","","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m.","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m.","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m."]
["Išorinis įrenginys","","","","AZAS100M7Y1B"]
["Aušinimo galingumas","Nom.","","kW","9.50 (1)"]
["Šildymo galingumas","Nom.","","kW","10.8 (2)"]
["Patalpos vėsinimas","Energijos efektyvumo klasė","","","A+"]
["","Vėsinimas","Pdesign","kW","9.50"]
["","SEER","","","5.67"]
["","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/m.","586"]
["Patalpos šildymas (vidutinis klimatas)","Energijos efektyvumo klasė","","","A"]
["","Pajėgumas","Pdesign","kW","6.00"]
["","SCOP/A","","","3.85"]
["","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/m.","2182"]
["Energijos naudojimo efektyvumo klasė","","","","A+++ ~ D"]