{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":56,"n_cols":11,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG35AVEB (Archived)","FCAG50AVEB (Archived)","FCAG60AVEB (Archived)","FCAG71AVEB (Archived)","FCAG100AVEB (Archived)","FCAG125AVEB (Archived)","FCAG140AVEB (Archived)"]
["Garso slėgio lygis","Šildymas","Aukštas","dBA","31","31","33","33","37","41","41"]
["","","Vidutinis","dBA","29","29","31","31","33","35","35"]
["","","Žemas","dBA","27","27","28","28","29","29","29"]
["","Aušinimas","Vidutinis","dBA","29","29","31","31","33","35","35"]
["","","Žemas","dBA","27","27","28","28","29","29","29"]
["","","Aukštas","dBA","31","31","33","35","37","41","41"]
["Standartiniai priedai","Eksploatavimo vadovas","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Įrengimo vadovas","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Drenavimo žarna","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Veržtuvas drenažo žarnai","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Poveržlė kablio laikytuvui","","","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Varžtai","","","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Montavimo vadovas","","","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Izoliacija priedui","","","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Sandarinimo tarpikliai","","","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Sandariklis drenažo žarnai","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Vielinio spaustuko medžiagos","","","7","7","7","7","7","7","7"]
["Kontrolės sistemos","Wired remote control","","","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7"]
["","Infrared remote control","","","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F"]
["Aušinimo galingumas","Bendras pajėgumas","Nom.","kW","","","","","","12.10","13.40"]
["Vamzdžių jungtys","Skystis","OD","mm","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Dujos","Iš. diam.","mm","9.52","12.70","12.70","15.90","15.90","15.90","15.90"]
["","Drenažo vamzdis","","","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)"]
["4 dekoratyvinis skydelis","Matmenys","Gylis","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","Plotis","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","Aukštis","mm","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Modelis","","","BYCQ140D7W1 – baltas su pilkomis žaliuzėmis","BYCQ140D7W1 – baltas su pilkomis žaliuzėmis","BYCQ140D7W1 – baltas su pilkomis žaliuzėmis","BYCQ140D7W1 – baltas su pilkomis žaliuzėmis","BYCQ140D7W1 – baltas su pilkomis žaliuzėmis","BYCQ140D7W1 – baltas su pilkomis žaliuzėmis","BYCQ140D7W1 – baltas su pilkomis žaliuzėmis"]
["","Spalva","","","Gryna balta (RAL 9010)","Gryna balta (RAL 9010)","Gryna balta (RAL 9010)","Gryna balta (RAL 9010)","Gryna balta (RAL 9010)","Gryna balta (RAL 9010)","Gryna balta (RAL 9010)"]
["","Svoris","","kg","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4"]
["Sound power level","Vėsinimas","","dBA","49","49","51","51","54","58","58"]
["","Šildymas","","dBA","49","49","51","51","54","58","58"]
["Matmenys","Įrenginys","Plotis","mm","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","Gylis","mm","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","Aukštis","mm","204","204","204","204","246","246","246"]
["Korpusas","Medžiaga","","","Galvanizuoto plieno plokštė","Galvanizuoto plieno plokštė","Galvanizuoto plieno plokštė","Galvanizuoto plieno plokštė","Galvanizuoto plieno plokštė","Galvanizuoto plieno plokštė","Galvanizuoto plieno plokštė"]
["Svoris","Įrenginys","","kg","18","19","19","21","24","24","24"]
["Dekoratyvinis skydelis","Svoris","","kg","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3"]
["","Modelis","","","BYCQ140D7GFW1 – automatinio valymo skydelis su smulkaus tinklelio filtru","BYCQ140D7GFW1 – automatinio valymo skydelis su smulkaus tinklelio filtru","BYCQ140D7GFW1 – automatinio valymo skydelis su smulkaus tinklelio filtru","BYCQ140D7GFW1 – automatinio valymo skydelis su smulkaus tinklelio filtru","BYCQ140D7GFW1 – automatinio valymo skydelis su smulkaus tinklelio filtru","BYCQ140D7GFW1 – automatinio valymo skydelis su smulkaus tinklelio filtru","BYCQ140D7GFW1 – automatinio valymo skydelis su smulkaus tinklelio filtru"]
["","Matmenys","Aukštis","mm","130","130","130","130","130","130","130"]
["","","Gylis","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","Plotis","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Spalva","","","Gryna balta spalva (RAL 9010)","Gryna balta spalva (RAL 9010)","Gryna balta spalva (RAL 9010)","Gryna balta spalva (RAL 9010)","Gryna balta spalva (RAL 9010)","Gryna balta spalva (RAL 9010)","Gryna balta spalva (RAL 9010)"]
["Šildymo galingumas","Bendras pajėgumas","Nom.","kW","","","","","","13.5","15.5"]
["Power supply","Fazė","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Dažnis","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Įtampa","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Pastabos","","","","(1) - Garso galios lygis yra absoliuti reikšmė nurodanti galią, kurią sukuria garso šaltinis.","(1) - Garso galios lygis yra absoliuti reikšmė nurodanti galią, kurią sukuria garso šaltinis.","(1) - Garso galios lygis yra absoliuti reikšmė nurodanti galią, kurią sukuria garso šaltinis.","(1) - Garso galios lygis yra absoliuti reikšmė nurodanti galią, kurią sukuria garso šaltinis.","(1) - Garso galios lygis yra absoliuti reikšmė nurodanti galią, kurią sukuria garso šaltinis.","(1) - Garso galios lygis yra absoliuti reikšmė nurodanti galią, kurią sukuria garso šaltinis.","(1) - Garso galios lygis yra absoliuti reikšmė nurodanti galią, kurią sukuria garso šaltinis."]
["","","","","(2) - BYCQ140D7W1W yra su baltomis izoliacijomis. Prašome atkreipti dėmesį, kad ant baltos izoliacijos susikaupę nešvarumai yra labiau pastebimi, todėl nerekomenduojame montuoti BYCQ140D7W1W dekoratyvinės plokštės aplinkoje, kurioje nemaža nešvarumų koncentracija.","(2) - BYCQ140D7W1W yra su baltomis izoliacijomis. Prašome atkreipti dėmesį, kad ant baltos izoliacijos susikaupę nešvarumai yra labiau pastebimi, todėl nerekomenduojame montuoti BYCQ140D7W1W dekoratyvinės plokštės aplinkoje, kurioje nemaža nešvarumų koncentracija.","(2) - BYCQ140D7W1W yra su baltomis izoliacijomis. Prašome atkreipti dėmesį, kad ant baltos izoliacijos susikaupę nešvarumai yra labiau pastebimi, todėl nerekomenduojame montuoti BYCQ140D7W1W dekoratyvinės plokštės aplinkoje, kurioje nemaža nešvarumų koncentracija.","(2) - BYCQ140D7W1W yra su baltomis izoliacijomis. Prašome atkreipti dėmesį, kad ant baltos izoliacijos susikaupę nešvarumai yra labiau pastebimi, todėl nerekomenduojame montuoti BYCQ140D7W1W dekoratyvinės plokštės aplinkoje, kurioje nemaža nešvarumų koncentracija.","(2) - BYCQ140D7W1W yra su baltomis izoliacijomis. Prašome atkreipti dėmesį, kad ant baltos izoliacijos susikaupę nešvarumai yra labiau pastebimi, todėl nerekomenduojame montuoti BYCQ140D7W1W dekoratyvinės plokštės aplinkoje, kurioje nemaža nešvarumų koncentracija.","(2) - BYCQ140D7W1W yra su baltomis izoliacijomis. Prašome atkreipti dėmesį, kad ant baltos izoliacijos susikaupę nešvarumai yra labiau pastebimi, todėl nerekomenduojame montuoti BYCQ140D7W1W dekoratyvinės plokštės aplinkoje, kurioje nemaža nešvarumų koncentracija.","(2) - BYCQ140D7W1W yra su baltomis izoliacijomis. Prašome atkreipti dėmesį, kad ant baltos izoliacijos susikaupę nešvarumai yra labiau pastebimi, todėl nerekomenduojame montuoti BYCQ140D7W1W dekoratyvinės plokštės aplinkoje, kurioje nemaža nešvarumų koncentracija."]
["","","","","(3) - BYCQ140D7W1: ryškiai baltas standartinis skydelis su pilkomis grotelėmis; BYCQ140D7W1W: ryškiai baltas standartinis skydelis su baltomis grotelėmis; BYCQ140D7GW1: ryškiai baltas nusivalantis skydelis.","(3) - BYCQ140D7W1: ryškiai baltas standartinis skydelis su pilkomis grotelėmis; BYCQ140D7W1W: ryškiai baltas standartinis skydelis su baltomis grotelėmis; BYCQ140D7GW1: ryškiai baltas nusivalantis skydelis.","(3) - BYCQ140D7W1: ryškiai baltas standartinis skydelis su pilkomis grotelėmis; BYCQ140D7W1W: ryškiai baltas standartinis skydelis su baltomis grotelėmis; BYCQ140D7GW1: ryškiai baltas nusivalantis skydelis.","(3) - BYCQ140D7W1: ryškiai baltas standartinis skydelis su pilkomis grotelėmis; BYCQ140D7W1W: ryškiai baltas standartinis skydelis su baltomis grotelėmis; BYCQ140D7GW1: ryškiai baltas nusivalantis skydelis.","(3) - BYCQ140D7W1: ryškiai baltas standartinis skydelis su pilkomis grotelėmis; BYCQ140D7W1W: ryškiai baltas standartinis skydelis su baltomis grotelėmis; BYCQ140D7GW1: ryškiai baltas nusivalantis skydelis.","(3) - BYCQ140D7W1: ryškiai baltas standartinis skydelis su pilkomis grotelėmis; BYCQ140D7W1W: ryškiai baltas standartinis skydelis su baltomis grotelėmis; BYCQ140D7GW1: ryškiai baltas nusivalantis skydelis.","(3) - BYCQ140D7W1: ryškiai baltas standartinis skydelis su pilkomis grotelėmis; BYCQ140D7W1W: ryškiai baltas standartinis skydelis su baltomis grotelėmis; BYCQ140D7GW1: ryškiai baltas nusivalantis skydelis."]
["","","","","(4) - Ši parinktis skirta išskirtinai naudoti aplinkoje, kurioje reikia sulaikyti smulkias dulkes (pvz.,rūbų parduotuvėse). Nenaudokite šios parinkties aplinkose, kuriose yra labai drėgna ir (arba) ore yra aliejų.","(4) - Ši parinktis skirta išskirtinai naudoti aplinkoje, kurioje reikia sulaikyti smulkias dulkes (pvz.,rūbų parduotuvėse). Nenaudokite šios parinkties aplinkose, kuriose yra labai drėgna ir (arba) ore yra aliejų.","(4) - Ši parinktis skirta išskirtinai naudoti aplinkoje, kurioje reikia sulaikyti smulkias dulkes (pvz.,rūbų parduotuvėse). Nenaudokite šios parinkties aplinkose, kuriose yra labai drėgna ir (arba) ore yra aliejų.","(4) - Ši parinktis skirta išskirtinai naudoti aplinkoje, kurioje reikia sulaikyti smulkias dulkes (pvz.,rūbų parduotuvėse). Nenaudokite šios parinkties aplinkose, kuriose yra labai drėgna ir (arba) ore yra aliejų.","(4) - Ši parinktis skirta išskirtinai naudoti aplinkoje, kurioje reikia sulaikyti smulkias dulkes (pvz.,rūbų parduotuvėse). Nenaudokite šios parinkties aplinkose, kuriose yra labai drėgna ir (arba) ore yra aliejų.","(4) - Ši parinktis skirta išskirtinai naudoti aplinkoje, kurioje reikia sulaikyti smulkias dulkes (pvz.,rūbų parduotuvėse). Nenaudokite šios parinkties aplinkose, kuriose yra labai drėgna ir (arba) ore yra aliejų.","(4) - Ši parinktis skirta išskirtinai naudoti aplinkoje, kurioje reikia sulaikyti smulkias dulkes (pvz.,rūbų parduotuvėse). Nenaudokite šios parinkties aplinkose, kuriose yra labai drėgna ir (arba) ore yra aliejų."]