{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":60,"n_cols":8,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAHG-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAHG100FVEB","FCAHG125FVEB","FCAHG140FVEB","FCAHG71FVEB"]
["Garso slėgio lygis","Šildymas","Aukštas","dBA","44","45","45"]
["","","Vidutinis","dBA","39","40","41"]
["","","Žemas","dBA","33","35","37"]
["","Aušinimas","Vidutinis","dBA","39","40","41"]
["","","Žemas","dBA","33","35","37"]
["","","Aukštas","dBA","44","45","45"]
["Standartiniai priedai","Montavimo ir eksploatavimo vadovas","","","Montavimo ir eksploatavimo vadovas","Montavimo ir eksploatavimo vadovas","Montavimo ir eksploatavimo vadovas","Montavimo ir eksploatavimo vadovas"]
["","Įrengimo vadovas","","","Įrengimo vadovas","Įrengimo vadovas","Įrengimo vadovas","Įrengimo vadovas"]
["Šaltnešis","GWP","","","675","675","675","675"]
["Vamzdžių jungtys","Skystis","OD","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Dujos","Iš. diam.","mm","15.9","15.9","15.9"]
["","Drenažo vamzdis","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["4 dekoratyvinis skydelis","Matmenys","Gylis","mm","950","950","950","950"]
["","","Plotis","mm","950","950","950","950"]
["","","Aukštis","mm","50","50","50","50"]
["","Modelis","","","BYCQ140D7W1 – baltas su pilkomis žaliuzėmis","BYCQ140D7W1 – baltas su pilkomis žaliuzėmis","BYCQ140D7W1 – baltas su pilkomis žaliuzėmis","BYCQ140D7W1 – baltas su pilkomis žaliuzėmis"]
["","Spalva","","","Gryna balta (RAL 9010)","Gryna balta (RAL 9010)","Gryna balta (RAL 9010)","Gryna balta (RAL 9010)"]
["","Svoris","","kg","5.4","5.4","5.4","5.4"]
["Sound power level","Vėsinimas","","dBA","61","61","61"]
["","Šildymas","","dBA","61","61","61"]
["Matmenys","Įrenginys","Plotis","mm","840","840","840","840"]
["","","Gylis","mm","840","840","840","840"]
["","","Aukštis","mm","288","288","288","288"]
["Korpusas","Medžiaga","","","Galvanizuoto plieno plokštė","Galvanizuoto plieno plokštė","Galvanizuoto plieno plokštė","Galvanizuoto plieno plokštė"]
["Svoris","Įrenginys","","kg","26.0","26.0","26.0","25.0"]
["Dekoratyvinis skydelis","Svoris","","kg","10","10","10"]
["","Modelis","","","BYCQ140D7GFW1 – automatinio valymo skydelis su smulkaus tinklelio filtru","BYCQ140D7GFW1 – automatinio valymo skydelis su smulkaus tinklelio filtru","BYCQ140D7GFW1 – automatinio valymo skydelis su smulkaus tinklelio filtru"]
["","Matmenys","Aukštis","mm","130","130","130"]
["","","Gylis","mm","950","950","950"]
["","","Plotis","mm","950","950","950"]
["","Spalva","","","Gryna balta spalva (RAL 9010)","Gryna balta spalva (RAL 9010)","Gryna balta spalva (RAL 9010)"]
["Power supply","Fazė","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Dažnis","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Pavadinimas","","","VE","VE","VE","VE"]
["","Įtampa","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Pastabos","","","","(1) - BYCQ140D7W1W yra su baltomis izoliacijomis. Prašome atkreipti dėmesį, kad ant baltos izoliacijos susikaupę nešvarumai yra labiau pastebimi, todėl nerekomenduojame montuoti BYCQ140D7W1W dekoratyvinės plokštės aplinkoje, kurioje nemaža nešvarumų koncentracija.","(1) - BYCQ140D7W1W yra su baltomis izoliacijomis. Prašome atkreipti dėmesį, kad ant baltos izoliacijos susikaupę nešvarumai yra labiau pastebimi, todėl nerekomenduojame montuoti BYCQ140D7W1W dekoratyvinės plokštės aplinkoje, kurioje nemaža nešvarumų koncentracija.","(1) - BYCQ140D7W1W yra su baltomis izoliacijomis. Prašome atkreipti dėmesį, kad ant baltos izoliacijos susikaupę nešvarumai yra labiau pastebimi, todėl nerekomenduojame montuoti BYCQ140D7W1W dekoratyvinės plokštės aplinkoje, kurioje nemaža nešvarumų koncentracija.","(1) - BYCQ140D7W1W yra su baltomis izoliacijomis. Prašome atkreipti dėmesį, kad ant baltos izoliacijos susikaupę nešvarumai yra labiau pastebimi, todėl nerekomenduojame montuoti BYCQ140D7W1W dekoratyvinės plokštės aplinkoje, kurioje nemaža nešvarumų koncentracija."]
["","","","","(2) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų","(2) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų","(2) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų","(2) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų"]
["","","","","(3) - Garso galios lygis yra absoliuti reikšmė nurodanti galią, kurią sukuria garso šaltinis.","(3) - Garso galios lygis yra absoliuti reikšmė nurodanti galią, kurią sukuria garso šaltinis.","(3) - Garso galios lygis yra absoliuti reikšmė nurodanti galią, kurią sukuria garso šaltinis.","(3) - Garso galios lygis yra absoliuti reikšmė nurodanti galią, kurią sukuria garso šaltinis."]
["Garso slėgio lygis","Šildymas","Aukštas","dBA","","","","36"]
["","","Vidutinis","dBA","","","","33"]
["","","Žemas","dBA","","","","29"]
["","Aušinimas","Vidutinis","dBA","","","","33"]
["","","Žemas","dBA","","","","29"]
["","","Aukštas","dBA","","","","36"]
["Vamzdžių jungtys","Dujos","Iš. diam.","mm","","","","15.9"]
["","Drenažo vamzdis","","","","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Sound power level","Vėsinimas","","dBA","","","","53"]
["","Šildymas","","dBA","","","","53"]
["Dekoratyvinis skydelis","Svoris","","kg","","","","10"]
["","Modelis","","","","","","BYCQ140D7GFW1 – automatinio valymo skydelis su smulkaus tinklelio filtru"]
["","Matmenys","Aukštis","mm","","","","130"]
["","","Gylis","mm","","","","950"]
["","","Plotis","mm","","","","950"]
["","Spalva","","","","","","Gryna balta spalva (RAL 9010)"]