{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":13,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAHG-H / RZQG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAHG100HVEB / RZQG71L8Y1B","FCAHG71HVEB / RZQG71L8Y1B","FCAHG100HVEB / RZQG100L8Y1B","FCAHG140HVEB / RZQG100L8Y1B","FCAHG71HVEB / FCAHG71HVEB / RZQG100L8Y1B","FCAHG125HVEB / RZQG125L8Y1B","FCAHG140HVEB / RZQG125L8Y1B","FCAHG71HVEB / FCAHG71HVEB / RZQG125L8Y1B","FCAHG140HVEB / RZQG140L7Y1B"]
["Aušinimo galingumas","Nom.","","kW","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","13.40"]
["Erdvės vėsinimas","SEER","","","6.91","6.91","7.00","7.00","5.10","6.61","6.61","5.10","6.75"]
["","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/m.","345","345","475","475","652","636","636","824","1,191"]
["","Vėsinimas","Pdesign","kW","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","13.40"]
["","Energijos efektyvumo klasė","","","A++","A++","A++","A++","A","A++","A++","A"]
["Patalpos šildymas (vidutinis klimatas)","Pajėgumas","Pdesign","kW","7.60","7.60","11.30","11.30","11.30","12.66","12.66","12.71","11.78"]
["","SCOP/A","","","4.54","4.54","4.80","4.80","3.80","4.63","4.63","3.80","4.38"]
["","Energijos efektyvumo klasė","","","A+","A+","A++","A++","A","A++","A++","A"]
["","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/m.","2,344","2,344","3,296","3,296","4,164","3,829","3,829","4,683","3,766"]
["Vardinis našumas","EER","","","4.09","4.09","4.42","4.42","3.75","3.94","3.94","3.61","3.18"]
["Pastabos","","","","(1) - Žr. specialų darbinio diapazono brėžinį","(1) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temperatūra: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m.","(1) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temperatūra: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m.","(1) - Žr. specialų darbinio diapazono brėžinį","(1) - Žr. specialų darbinio diapazono brėžinį","(1) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temperatūra: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m.","(1) - Žr. specialų darbinio diapazono brėžinį","(1) - Žr. specialų darbinio diapazono brėžinį","(1) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temperatūra: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m."]
["","","","","(2) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m.","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m.","(2) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį","(2) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m.","(2) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį","(2) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m."]
["Vardinis našumas","Metinis energijos sunaudojimas","","kWh","","831","1,075","","","1,523"]
["","COP","","","","4.80","4.99","","","4.40","","","4.12"]
["","Energijos suvartojimo ženklinimo direktyva","Vėsinimas","","","A","A","","","A"]
["","","Šildymas","","","A","A","","","A"]
["Šildymo galingumas","Nom.","","kW","","7.50","10.80","","","13.50","","","15.50"]
["Pastabos","","","","","(3) - Žr. specialų darbinio diapazono brėžinį","(3) - Žr. specialų darbinio diapazono brėžinį","","","(3) - Žr. specialų darbinio diapazono brėžinį","","","(3) - Žr. specialų darbinio diapazono brėžinį"]
["","","","","","(4) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį","(4) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį","","","(4) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį","","","(4) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį"]
["Erdvės vėsinimas","ηs,c","","%","","","","","","","","","266.88"]
["Patalpos šildymas (vidutinis klimatas)","ηs,h","","%","","","","","","","","","172.10"]