{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":117,"n_cols":9,"rows_kept":117,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCQHG-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FCQHG71FVEB","FCQHG100FVEB","FCQHG125FVEB","FCQHG140FVEB"]
["Garso slėgio lygis","Šildymas","","Aukštas","dBA","","44","45","45"]
["","","","Nom.","dBA","","39","40","41"]
["","","","Žemas","dBA","","33","35","37"]
["","Aušinimas","","Žemas","dBA","","33","35","37"]
["","","","Aukštas","dBA","","44","45","45"]
["","","","Nom.","dBA","","39","40","41"]
["Standartiniai priedai","Eksploatavimo vadovas","","","","","Eksploatavimo vadovas","Eksploatavimo vadovas","Eksploatavimo vadovas"]
["","Įrengimo vadovas","","","","","Įrengimo vadovas","Įrengimo vadovas","Įrengimo vadovas"]
["","Drenavimo žarna","","","","","Drenavimo žarna","Drenavimo žarna","Drenavimo žarna"]
["","Veržtuvas drenažo žarnai","","","","","Veržtuvas drenažo žarnai","Veržtuvas drenažo žarnai","Veržtuvas drenažo žarnai"]
["","Poveržlė kablio laikytuvui","","","","","Poveržlė kablio laikytuvui","Poveržlė kablio laikytuvui","Poveržlė kablio laikytuvui"]
["","Varžtai","","","","","Varžtai","Varžtai","Varžtai"]
["","Montavimo vadovas","","","","","Montavimo vadovas","Montavimo vadovas","Montavimo vadovas"]
["","Izoliacija priedui","","","","","2","2","2"]
["","Sandarinimo tarpikliai","","","","","4","4","4"]
["","Sandariklis drenažo žarnai","","","","","Sandariklis drenažo žarnai","Sandariklis drenažo žarnai","Sandariklis drenažo žarnai"]
["","Veržtuvai","","","","","Veržtuvai","Veržtuvai","Veržtuvai"]
["Control systems","Wired remote control","","","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["","Infrared remote control","","","","","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F"]
["Piping connections","Skystis","","OD","mm","","9.52","9.52","9.52"]
["","Dujos","","Iš. diam.","mm","","15.9","15.9","15.9"]
["","Drain","","","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["4 dekoratyvinis skydelis","Matmenys","","Gylis","mm","","50","50","50"]
["","","","Plotis","mm","","950","950","950"]
["","","","Aukštis","mm","","950","950","950"]
["","Modelis","","","","","BYCQ140D7W1 – baltas su pilkomis žaliuzėmis","BYCQ140D7W1 – baltas su pilkomis žaliuzėmis","BYCQ140D7W1 – baltas su pilkomis žaliuzėmis"]
["","Spalva","","","","","Gryna balta (RAL 9010)","Gryna balta (RAL 9010)","Gryna balta (RAL 9010)"]
["","Svoris","","","kg","","5.4","5.4","5.4"]
["Sound power level","Vėsinimas","","","dBA","","61","61","61"]
["","Šildymas","","","dBA","","61","61","61"]
["Matmenys","Įrenginys","","Plotis","mm","","840","840","840"]
["","","","Gylis","mm","","840","840","840"]
["","","","Aukštis","mm","","288","288","288"]
["Casing","Medžiaga","","","","","Galvanizuoto plieno plokštė","Galvanizuoto plieno plokštė","Galvanizuoto plieno plokštė"]
["Svoris","Įrenginys","","","kg","","26","26","26"]
["Dekoratyvinis skydelis","Svoris","","","kg","","10.3","10.3","10.3"]
["","Modelis","","","","","BYCQ140D7GFW1 – automatinio valymo skydelis su smulkaus tinklelio filtru","BYCQ140D7GFW1 – automatinio valymo skydelis su smulkaus tinklelio filtru","BYCQ140D7GFW1 – automatinio valymo skydelis su smulkaus tinklelio filtru"]
["","Matmenys","","Aukštis","mm","","130","130","130"]
["","","","Gylis","mm","","950","950","950"]
["","","","Plotis","mm","","950","950","950"]
["","Spalva","","","","","Gryna balta spalva (RAL 9010)","Gryna balta spalva (RAL 9010)","Gryna balta spalva (RAL 9010)"]
["Power supply","Phase","","","","","1~","1~","1~"]
["","Dažnis","","","Hz","","50","50","50"]
["","Pavadinimas","","","","","VE","VE","VE"]
["","Įtampa","","","V","","220-240","220-240","220-240"]
["Pastabos","","","","","","(1) - Garso galios lygis yra absoliuti reikšmė nurodanti galią, kurią sukuria garso šaltinis.","(1) - Garso galios lygis yra absoliuti reikšmė nurodanti galią, kurią sukuria garso šaltinis.","(1) - Garso galios lygis yra absoliuti reikšmė nurodanti galią, kurią sukuria garso šaltinis."]
["","","","","","","(2) - BYCQ140D7W1W yra su baltomis izoliacijomis. Prašome atkreipti dėmesį, kad ant baltos izoliacijos susikaupę nešvarumai yra labiau pastebimi, todėl nerekomenduojame montuoti BYCQ140D7W1W dekoratyvinės plokštės aplinkoje, kurioje nemaža nešvarumų koncentracija.","(2) - BYCQ140D7W1W yra su baltomis izoliacijomis. Prašome atkreipti dėmesį, kad ant baltos izoliacijos susikaupę nešvarumai yra labiau pastebimi, todėl nerekomenduojame montuoti BYCQ140D7W1W dekoratyvinės plokštės aplinkoje, kurioje nemaža nešvarumų koncentracija.","(2) - BYCQ140D7W1W yra su baltomis izoliacijomis. Prašome atkreipti dėmesį, kad ant baltos izoliacijos susikaupę nešvarumai yra labiau pastebimi, todėl nerekomenduojame montuoti BYCQ140D7W1W dekoratyvinės plokštės aplinkoje, kurioje nemaža nešvarumų koncentracija."]
["","","","","","","(3) - BYCQ140D7W1: ryškiai baltas standartinis skydelis su pilkomis grotelėmis; BYCQ140D7W1W: ryškiai baltas standartinis skydelis su baltomis grotelėmis; BYCQ140D7GW1: ryškiai baltas nusivalantis skydelis.","(3) - BYCQ140D7W1: ryškiai baltas standartinis skydelis su pilkomis grotelėmis; BYCQ140D7W1W: ryškiai baltas standartinis skydelis su baltomis grotelėmis; BYCQ140D7GW1: ryškiai baltas nusivalantis skydelis.","(3) - BYCQ140D7W1: ryškiai baltas standartinis skydelis su pilkomis grotelėmis; BYCQ140D7W1W: ryškiai baltas standartinis skydelis su baltomis grotelėmis; BYCQ140D7GW1: ryškiai baltas nusivalantis skydelis."]
["Korpusas","Medžiaga","","","","Galvanizuoto plieno plokštė"]
["Matmenys","Įrenginys","","Aukštis","mm","288"]
["","","","Plotis","mm","840"]
["","","","Gylis","mm","840"]
["Svoris","Įrenginys","","","kg","25"]
["Ventiliatorius","Oro debitas","Aušinimas","Didelis","m³/min.","21.2"]
["","","","Nom.","m³/min.","16.7"]
["","","","Mažas","m³/min.","12.2"]
["","","Šildymas","Didelis","m³/min.","21.2"]
["","","","Nom.","m³/min.","16.7"]
["","","","Mažas","m³/min.","12.2"]
["Garso galingumo lygis","Vėsinimas","","","dBA","53"]
["","Šildymas","","","dBA","53"]
["Garso slėgio lygis","Aušinimas","","Aukštas","dBA","36"]
["","","","Nom.","dBA","33"]
["","","","Žemas","dBA","29"]
["","Šildymas","","Aukštas","dBA","36"]
["","","","Nom.","dBA","33"]
["","","","Žemas","dBA","29"]
["Vamzdžių jungtys","Skystis","","OD","mm","9.52"]
["","Dujos","","Iš. diam.","mm","15.9"]
["","Drenažas","","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Dekoratyvinis skydelis","Modelis","","","","BYCQ140D7GFW1 – automatinio valymo skydelis su smulkaus tinklelio filtru"]
["","Spalva","","","","Gryna balta spalva (RAL 9010)"]
["","Matmenys","","Aukštis","mm","130"]
["","","","Plotis","mm","950"]
["","","","Gylis","mm","950"]
["","Svoris","","","kg","10.3"]
["2 dekoratyvinis skydelis","Modelis","","","","BYCQ140D7GW1 – automatiškai nusivalantis skydelis"]
["","Spalva","","","","Gryna balta spalva (RAL 9010)"]
["","Matmenys","","Aukštis","mm","130"]
["","","","Plotis","mm","950"]
["","","","Gylis","mm","950"]
["","Svoris","","","kg","10.3"]
["3 dekoratyvinis skydelis","Modelis","","","","BYCQ140D7W1W – visiškai baltos spalvos"]
["","Spalva","","","","Gryna balta spalva (RAL 9010)"]
["","Matmenys","","Aukštis","mm","50"]
["","","","Plotis","mm","950"]
["","","","Gylis","mm","950"]
["","Svoris","","","kg","5.4"]
["4 dekoratyvinis skydelis","Modelis","","","","BYCQ140D7W1 – baltos ir pilkos spalvos grotelės"]
["","Spalva","","","","Gryna balta spalva (RAL 9010)"]
["","Matmenys","","Aukštis","mm","950"]
["","","","Plotis","mm","950"]
["","","","Gylis","mm","50"]
["","Svoris","","","kg","5.4"]
["Control systems","Infrared remote control","","","","BRC7FA532F"]
["Valdymo sistemos","Laidinis nuotolinio valdymo pultelis","","","","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["Standartiniai priedai","Installation manual","","","","Installation manual"]
["","Washer for hanger bracket","","","","Washer for hanger bracket"]
["","Operation manual","","","","Operation manual"]
["","Clamp for drain hose","","","","Clamp for drain hose"]
["","Clamps","","","","Clamps"]
["","Drain hose","","","","Drain hose"]
["","Drain sealing pad","","","","Drain sealing pad"]
["","Installation guide","","","","Installation guide"]
["","Insulation for fitting","","","","2"]
["","Screws","","","","Screws"]
["","Sealing pads","","","","4"]
["El. tiekimas","Pavadinimas","","","","VE"]
["","Fazė","","","","1~"]
["Maitinimas","Maitinimas-=-Dažnis","","Dažnis","","50"]
["","Maitinimas-=-Įtampa","","Įtampa","","220-240"]