{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":24,"n_cols":5,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDQ-B / RQ-BW1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDQ125B8V3B9 / RQ125B8W1B"]
["Aušinimo galingumas","Nom.","","kW","12.5 (6)"]
["Vamzdžių jungtys","Skysčių vamzdis","OD","mm","9.52"]
["","Dujos","Iš. diam.","mm","15.9"]
["","Drenažas","OD","mm","26"]
["Vardinis našumas","EER","","","2.61"]
["","Metinis energijos sunaudojimas","","kWh","2,395"]
["","COP","","","3.24"]
["","Energijos suvartojimo ženklinimo direktyva","Vėsinimas","","D"]
["","","Šildymas","","C"]
["Šildymo galingumas","Nom.","","kW","14.6 (7)"]
["Pastabos","","","","(1) - Garso slėgio lygis yra santykinė reikšmė, priklausanti nuo atstumo ir akustinės aplinkos. Daugiau informacijos žr. garso lygio diagramose."]
["","","","","(2) - Garso galios lygis yra absoliuti reikšmė nurodanti galią, kurią sukuria garso šaltinis."]
["","","","","(3) - Garso reikšmės yra matuojamos pusiau beaidėje patalpoje."]
["","","","","(4) - Šildymo galia yra taikoma tik jungiant su šilumos siurblio išoriniu įrenginiu"]
["","","","","(5) - Tuo atveju, jeigu išorinio įrenginio vamzdžiai drenuojami, reikalingas (pasirenkamas) vamzdžių drenažo rinkinys."]
["","","","","(6) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19 °CWB; lauko temp. 35 °CDB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 7,5 m; aukščių skirtumas: 0 m"]
["","","","","(7) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 7,5 m; aukščių skirtumas: 0 m"]
["","","","","(8) - Nominalus efektyvumas: vėsinimas esant 35°/27° nominaliąja apkrova, šildymas esant 7°/20° nominaliąja apkrova"]