{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":39,"n_cols":8,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDQ-B"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FDQ125B8V3B9","FDQ200B8V3B9","FDQ250B8V3B9"]
["Aušinimo galingumas","Bendras pajėgumas","","Nom.","kW","","20.0","24.1"]
["Šildymo galingumas","Bendras pajėgumas","","Nom.","kW","","23.0","26.4"]
["Korpusas","Spalva","","","","Nedažytas","Nedažytas","Nedažytas"]
["","Medžiaga","","","","Galvanizuotas plienas","Galvanizuotas plienas","Galvanizuotas plienas"]
["Matmenys","Įrenginys","","Aukštis","mm","350","450","450"]
["","","","Plotis","mm","1,400","1,400","1,400"]
["","","","Gylis","mm","662","900","900"]
["Svoris","Įrenginys","","","kg","59.0","89.0","94.0"]
["Reikiama anga lubose >","mm","","","","350","450","450"]
["Ventiliatorius","Oro debitas","Aušinimas","Nom.","m³/min.","43.0"]
["","","","Vidutinis","m³/min.","","69.0","89.0"]
["","","Šildymas","Nom.","m³/min.","43.0"]
["","","","Vidutinis","m³/min.","","69.0","89.0"]
["","Išorinis statinis slėgis","","Aukštas","Pa","150","250","250"]
["","","","Nom.","Pa","150","250","250"]
["","","","Žemas","Pa","150","250","250"]
["Sound power level","Vėsinimas","","","dBA","75.0","81.0","82.0"]
["Garso slėgio lygis","Aušinimas","","Aukštas","dBA","44.0","45.0","47.0"]
["","Šildymas","","Žemas","dBA","44.0","45.0","47.0"]
["Vamzdžių jungtys","Skystis","","OD","mm","9.52","9.52","12.70"]
["","Dujos","","Iš. diam.","mm","15.9","22.2","22.2"]
["","Drenažo vamzdis","","","","","OD Ø25.0","OD Ø25.0"]
["Valdymo sistemos","Laidinis nuotolinio valdymo pultelis","","","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["Standartiniai priedai","Montavimo ir eksploatavimo vadovas","","","","1","1","1"]
["Power supply","Pavadinimas","","","","V3","V3","V3"]
["","Fazė","","","","1~","1~","1~"]
["","Dažnis","","","Hz","50","50","50"]
["","Įtampa","","","V","230","230 +/-10%","230 +/-10%"]
["Pastabos","","","","","(1) - Garso reikšmės yra matuojamos pusiau beaidėje patalpoje su paklaidomis.","(1) - Garso reikšmės yra matuojamos pusiau beaidėje patalpoje su paklaidomis.","(1) - Garso reikšmės yra matuojamos pusiau beaidėje patalpoje su paklaidomis."]
["","","","","","(2) - Garso slėgio lygis yra matuojamas per mikrofoną 1 m atstumu nuo įrenginio.","(2) - Garso slėgio lygis yra matuojamas per mikrofoną 1 m atstumu nuo įrenginio.","(2) - Garso slėgio lygis yra matuojamas per mikrofoną 1 m atstumu nuo įrenginio."]
["","","","","","(3) - Garso slėgio lygis yra santykinė reikšmė, priklausanti nuo atstumo ir akustinės aplinkos. Daugiau informacijos žr. garso lygio diagramose.","(3) - Garso slėgio lygis yra santykinė reikšmė, priklausanti nuo atstumo ir akustinės aplinkos. Daugiau informacijos žr. garso lygio diagramose.","(3) - Garso slėgio lygis yra santykinė reikšmė, priklausanti nuo atstumo ir akustinės aplinkos. Daugiau informacijos žr. garso lygio diagramose."]
["","","","","","(4) - Garso galios lygis yra absoliuti reikšmė nurodanti galią, kurią sukuria garso šaltinis.","(4) - Garso galios lygis yra absoliuti reikšmė nurodanti galią, kurią sukuria garso šaltinis.","(4) - Garso galios lygis yra absoliuti reikšmė nurodanti galią, kurią sukuria garso šaltinis."]
["","","","","","(5) - Išsamesnės informacijos žr. laidų schemoje, vardinėje plokštelėje ir montavimo vadove.","(5) - Išsamesnės informacijos žr. laidų schemoje, vardinėje plokštelėje ir montavimo vadove.","(5) - Išsamesnės informacijos žr. laidų schemoje, vardinėje plokštelėje ir montavimo vadove."]