{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":23,"n_cols":6,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDQ-C / RQ-BW1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDQ125C7VEB / RQ125B8W1B","FDQ125C5VEB / RQ125B8W1B"]
["Aušinimo galingumas","Nom.","","kW","12.2 (3)","12.2 (3)"]
["Vardinis našumas","EER","","","2.70","2.70"]
["","Metinis energijos sunaudojimas","","kWh","2,260","2,260"]
["","COP","","","3.30","3.30"]
["","Energijos suvartojimo ženklinimo direktyva","Vėsinimas","","D","D"]
["","","Šildymas","","C","C"]
["Šildymo galingumas","Nom.","","kW","14.5 (4)","14.5 (4)"]
["Pastabos","","","","(1) - Energijos žymuo: skalė nuo A (efektyviausia) iki G (mažiau efektyvu)","(1) - Energijos žymuo: skalė nuo A (efektyviausia) iki G (mažiau efektyvu)"]
["","","","","(2) - Energijos suvartojimas per metus: apskaičiuota pagal vidutinį 500 valandų naudojimą per metus esant pilnai apkrovai (nominaliomis sąlygomis)","(2) - Energijos suvartojimas per metus: apskaičiuota pagal vidutinį 500 valandų naudojimą per metus esant pilnai apkrovai (nominaliomis sąlygomis)"]
["","","","","(3) - Aušinimas: vidinė temp. 27 °CDB, 19,0 °CWB lauko temp. 35 °CDB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 7,5 m; lygių skirtumas: 0 m","(3) - Aušinimas: vidinė temp. 27 °CDB, 19,0 °CWB lauko temp. 35 °CDB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 7,5 m; lygių skirtumas: 0 m"]
["","","","","(4) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 7,5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(4) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 7,5 m; aukščių skirtumas: 0 m"]
["","","","","(5) - Pagal EN/IEC 61000-3-11, atitinkamai pagal EN/IEC 61000-3-12, gali prireikti kreiptis į skirstymo tinklų valdytoją, siekiant užtikrinti, kad įrenginys būtų prijungtas tik prie maitinimo, kurio Zsys parametras <= Zmaks.","(5) - Pagal EN/IEC 61000-3-11, atitinkamai pagal EN/IEC 61000-3-12, gali prireikti kreiptis į skirstymo tinklų valdytoją, siekiant užtikrinti, kad įrenginys būtų prijungtas tik prie maitinimo, kurio Zsys parametras <= Zmaks."]
["","","","","(6) - Europos/tarptautinis techninis standartas, nustatantis įrenginio, kurio nominali srovė ≤ 75 A, ribines įtampos pasikeitimų, įtampos svyravimų ir virpesių vertes bendruosiuose žemosios įtampos tinkluose.","(6) - Europos/tarptautinis techninis standartas, nustatantis įrenginio, kurio nominali srovė ≤ 75 A, ribines įtampos pasikeitimų, įtampos svyravimų ir virpesių vertes bendruosiuose žemosios įtampos tinkluose."]
["","","","","(7) - Sistemos impedansas","(7) - Sistemos impedansas"]
["","","","","(8) - Įranga atitinka EN/IEC 61000-3-12: Europos/tarptautinis techninis standartas, nustatantis ribines prie bendrųjų žemosios įtampos tinklų, kurių vienos fazės maitinimo srovė > 16 A ir ≤ 75 A, prijungto įrenginio gaminamų harmoninių srovių vertes","(8) - Įranga atitinka EN/IEC 61000-3-12: Europos/tarptautinis techninis standartas, nustatantis ribines prie bendrųjų žemosios įtampos tinklų, kurių vienos fazės maitinimo srovė > 16 A ir ≤ 75 A, prijungto įrenginio gaminamų harmoninių srovių vertes"]
["","","","","(9) - Trumpojo jungimo galia","(9) - Trumpojo jungimo galia"]
["","","","","(10) - Nominalus efektyvumas: vėsinimas esant 35°/27° nominaliąja apkrova, šildymas esant 7°/20° nominaliąja apkrova","(10) - Nominalus efektyvumas: vėsinimas esant 35°/27° nominaliąja apkrova, šildymas esant 7°/20° nominaliąja apkrova"]