{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":51,"n_cols":6,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXM-F3 / RXM-N"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXM50F3V1B / RXM50N2V1B","FDXM60F3V1B / RXM60N2V1B"]
["Aušinimo galingumas","Min.","","kW","","1.70"]
["","Nom.","","kW","","6.00"]
["","Maks.","","kW","","6.50"]
["Šildymo galingumas","Min.","","kW","","1.70"]
["","Nom.","","kW","","7.00"]
["","Maks.","","kW","","7.10"]
["Vardinis našumas","EER","","","","2.93"]
["","COP","","","","3.21"]
["","Metinis energijos sunaudojimas","","kWh","","1,024"]
["","Energijos suvartojimo ženklinimo direktyva","Vėsinimas","","","C"]
["","","Šildymas","","","C"]
["Erdvės vėsinimas","Energijos efektyvumo klasė","","","","A"]
["","Vėsinimas","Pdesign","kW","","6.00"]
["","SEER","","","","5.56"]
["","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/a","","378"]
["Patalpos šildymas (vidutinis klimatas)","Energijos efektyvumo klasė","","","","A"]
["","Pajėgumas","Pdesign","kW","","4.60"]
["","SCOP/A","","","","3.80"]
["","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/a","","1,693"]
["Pastabos","","","","","(1) - Žr. specialų darbinio diapazono brėžinį"]
["","","","","","(2) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį"]
["","","","","","(3) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temp.: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m."]
["","","","","","(4) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m."]
["Outdoor unit","","","","RXM50N2V1B"]
["Aušinimo galingumas","Min.","","kW","1.70"]
["","Nom.","","kW","5.00"]
["","Maks.","","kW","5.30"]
["Šildymo galingumas","Min.","","kW","1.70"]
["","Nom.","","kW","5.80"]
["","Maks.","","kW","6.00"]
["Nominalus efektyvumas","EER","","","3.06"]
["","COP","","","3.10"]
["","Metinis energijos sunaudojimas","","kWh","816"]
["Vardinis našumas","Energijos suvartojimo ženklinimo direktyva","Vėsinimas","","B"]
["","","Šildymas","","D"]
["Patalpos vėsinimas","Energijos efektyvumo klasė","","","A+"]
["","Vėsinimas","Pdesign","kW","5.00"]
["","SEER","","","5.77"]
["","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/a","303"]
["Patalpos šildymas (vidutinis klimatas)","Energijos efektyvumo klasė","","","A"]
["","Pajėgumas","Pdesign","kW","4.00"]
["","SCOP/A","","","3.93"]
["","Pdh Šildymo pajėgumas esant –10°","","kW","3.55"]
["","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/a","1424"]
["Energijos naudojimo efektyvumo klasė","","","","A+++ ~ D"]