{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXM-F3 / RZAG-MY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / RZAG71M7Y1B","FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / RZAG71M7Y1B","FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / RZAG71M7Y1B","FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / RZAG100M7Y1B","FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / RZAG100M7Y1B","FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / RZAG100M7Y1B","FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / RZAG100M7Y1B"]
["Aušinimo galingumas","Nom.","","kW","","6.80 (1)","6.80 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)"]
["Patalpos vėsinimas","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/a","","377","380","416","423","379","387"]
["","Vėsinimas","Pdesign","kW","","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50"]
["Patalpos šildymas (vidutinis klimatas)","Pajėgumas","Pdesign","kW","","4.70","4.70","7.80","7.80","7.80","7.80"]
["","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/a","","1,537","1,589","2,438","2,540","2,324","2,421"]
["Šildymo galingumas","Nom.","","kW","","7.50 (2)","7.50 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)"]
["Energijos naudojimo efektyvumo klasė","","","","A+++ ~ D"]
["Patalpos vėsinimas","SEER","","","","6.32","6.27","8.00","7.86","8.77","8.60"]
["","Energijos efektyvumo klasė","","","","A++","A++","A++","A++","A+++","A+++"]
["Patalpos šildymas (vidutinis klimatas)","SCOP/A","","","","4.28","4.14","4.48","4.30","4.70","4.51"]
["","Energijos efektyvumo klasė","","","","A+","A+","A+","A+","A++","A+"]
["Pastabos","","","","","(1) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19 °CWB; lauko temp. 35 °CDB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(1) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temp.: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m.","","(1) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temp.: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m.","","(1) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temp.: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m."]
["","","","","","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m.","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m.","","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m.","","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m."]