{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":5,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXM-F9 / 3MXM-N8"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXM25F3V1B9 / FDXM25F3V1B9 / 3MXM52N2V1B8"]
["Vėsinimo pajėgumas","Nom.","","kW","5.0"]
["Vardinis našumas","Metinis energijos sunaudojimas","","kWh","606"]
["","EER","","","4.12"]
["","COP","","","3.69"]
["","Energijos suvartojimo ženklinimo direktyva","Vėsinimas","","A"]
["","","Šildymas","","A"]
["Patalpos vėsinimas","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/m.","276"]
["","Vėsinimas","Pdesign","kW","5.00"]
["Patalpos šildymas (vidutinis klimatas)","Pajėgumas","Pdesign","kW","4.80"]
["","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/m.","1,754"]
["Šildymo galingumas","Nom.","","kW","6.80"]
["Patalpos vėsinimas","SEER","","","6.36"]
["","Energijos efektyvumo klasė","","","A++"]
["Patalpos šildymas (vidutinis klimatas)","SCOP/A","","","3.83"]
["","Energijos efektyvumo klasė","","","A"]
["Pastabos","","","","(1) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temp.: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m."]
["","","","","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m."]
["","","","","(3) - Žr. specialų darbinio diapazono brėžinį"]
["","","","","(4) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį"]