{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":7,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXS-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXS25F2VEB","FDXS35F2VEB","FDXS60F2VEB"]
["Garso slėgio lygis","Šildymas","Aukštas","dBA","35","35","38"]
["","","Vidutinis","dBA","33","33","36"]
["","","Žemas","dBA","27","27","30"]
["","Aušinimas","Vidutinis","dBA","33","33","35"]
["","","Žemas","dBA","27","27","30"]
["","","Aukštas","dBA","35","35","38"]
["Standartiniai priedai","Įrengimo vadovas","","","1","1","1"]
["","Eksploatavimo vadovas","","","1","1","1"]
["","Izoliacija priedui","","","1","1","1"]
["","Sandarinimo tarpiklis","","","1","1","1"]
["","Metalinis veržtuvas","","","1","1","1"]
["","Drenavimo žarna","","","1","1","1"]
["","Poveržlė kablio laikytuvui","","","8","8","8"]
["","Sandarinimo medžiaga","","","2","2","2"]
["","Veržtuvai","","","6","6","6"]
["","Poveržlę fiksuojanti plokštė","","","4","4","4"]
["","Varžtai vamzdžių antbriauniams","","","1","1","1"]
["","Oro filtras","","","1","1","1"]
["Vamzdžių jungtys","Skysčių vamzdis","OD","mm","6.35","6.35","6.35"]
["","Dujos","Iš. diam.","mm","9.50","9.50","12.7"]
["","Drain","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Galios įvestis","Aušinimas","Nom.","kW","0.036","0.036","0.060"]
["","Šildymas","Nom.","kW","0.036","0.036","0.060"]
["Garso galingumo lygis","Vėsinimas","","dBA","53","53","56"]
["","Šildymas","","dBA","53","53","56"]
["Matmenys","Vienetas","Plotis","mm","750","750","1,150"]
["","","Gylis","mm","620","620","620"]
["","","Aukštis","mm","200","200","200"]
["Svoris","Įrenginys","","kg","21.0","21.0","30.0"]
["Ventiliatorius","Išorinis statinis slėgis","Nom.","Pa","30","30","40"]
["Power supply","Phase","","","1~","1~","1~"]
["","Dažnis","","Hz","50/60","50/60","50/60"]
["","Pavadinimas","","","VE","VE","VE"]
["","Įtampa","","V","220-240","220-240","220-240"]
["Pastabos","","","","(1) - Darbo garsas priklauso nuo galinės įtraukiamosios angos ir ESP 40Pa. Apatinės įtraukimo angos darbo garsas: (veikimo garsas ties galine įtraukiamąja anga) + 5 dB. Tačiau įrengiant montažą, kurį veikia žemas išorinis statinis slėgis (ESP), garsas gali padidėti 5 dB ir daugiau","(1) - Darbo garsas priklauso nuo galinės įtraukiamosios angos ir ESP 40Pa. Apatinės įtraukimo angos darbo garsas: (veikimo garsas ties galine įtraukiamąja anga) + 5 dB. Tačiau įrengiant montažą, kurį veikia žemas išorinis statinis slėgis (ESP), garsas gali padidėti 5 dB ir daugiau","(1) - Darbo garsas priklauso nuo galinės įtraukiamosios angos ir ESP 40Pa. Apatinės įtraukimo angos darbo garsas: (veikimo garsas ties galine įtraukiamąja anga) + 5 dB. Tačiau įrengiant montažą, kurį veikia žemas išorinis statinis slėgis (ESP), garsas gali padidėti 5 dB ir daugiau"]
["","","","","(2) - Kai sujungtas su sudėtinės sistemos išoriniu įrenginiu, žr. sudėtinio išorinio įrenginio specifikacijas prie kurios jungsite.","(2) - Kai sujungtas su sudėtinės sistemos išoriniu įrenginiu, žr. sudėtinio išorinio įrenginio specifikacijas prie kurios jungsite.","(2) - Kai sujungtas su sudėtinės sistemos išoriniu įrenginiu, žr. sudėtinio išorinio įrenginio specifikacijas prie kurios jungsite."]