{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":6,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FFA-A / RXM-N"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FFA50A2VEB / RXM50N2V1B","FFA60A2VEB / RXM60N2V1B"]
["Aušinimo galingumas","Nom.","","kW","5.00","5.70"]
["Patalpos vėsinimas","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/m.","","347"]
["","Vėsinimas","Pdesign","kW","","5.70"]
["Patalpos šildymas (vidutinis klimatas)","Pajėgumas","Pdesign","kW","","3.96"]
["","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/m.","","1,372"]
["Vardinis našumas","Metinis energijos sunaudojimas","","kWh","771","934"]
["","EER","","","3.24","3.05"]
["","COP","","","3.49","3.41"]
["","Energijos suvartojimo ženklinimo direktyva","Vėsinimas","","A","B"]
["","","Šildymas","","B","B"]
["Šildymo galingumas","Nom.","","kW","5.80","7.00"]
["Pastabos","","","","(1) - Žr. specialų darbinio diapazono brėžinį","(1) - Žr. specialų darbinio diapazono brėžinį"]
["","","","","(2) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį","(2) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį"]
["","","","","(3) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temperatūra: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m.","(3) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temp.: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m."]
["","","","","(4) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m.","(4) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m."]
["Patalpos vėsinimas","Energijos efektyvumo klasė","","","","A+"]
["","SEER","","","","5.76"]
["Patalpos šildymas (vidutinis klimatas)","Energijos efektyvumo klasė","","","","A+"]
["","SCOP/A","","","","4.04"]