{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":6,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FFA-A / RXS-L3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FFA25A2VEB / RXS25L3V1B","FFA35A2VEB / RXS35L3V1B"]
["Aušinimo galingumas","Nom.","","kW","2.50","3.40"]
["Vamzdžių jungtys","Skystis","OD","mm","6.35","6.35"]
["","Dujos","Iš. diam.","mm","9.50","9.50"]
["","Drain","OD","mm","VP20 (išorinis diam. 26, vidinis diam. 20)","VP20 (išorinis diam. 26, vidinis diam. 20)"]
["Patalpos vėsinimas","SEER","","","6.11","6.32"]
["","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/a","143","188"]
["","Vėsinimas","Pdesign","kW","2.50","3.40"]
["","Energijos efektyvumo klasė","","","A++","A++"]
["Patalpos šildymas (vidutinis klimatas)","Pajėgumas","Pdesign","kW","2.31","3.10"]
["","SCOP/A","","","4.24","4.10"]
["","Energijos efektyvumo klasė","","","A+","A+"]
["","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/a","763","1,059"]
["Vardinis našumas","Metinis energijos sunaudojimas","","kWh","276","450"]
["","EER","","","4.53","3.78"]
["","COP","","","3.90","3.50"]
["","Energijos suvartojimo ženklinimo direktyva","Vėsinimas","","A","A"]
["","","Šildymas","","A","A"]
["Šildymo galingumas","Nom.","","kW","3.20","4.20"]
["Pastabos","","","","(1) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temperatūra: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m.","(1) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temperatūra: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m."]
["","","","","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m.","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m."]
["","","","","(3) - Žr. specialų darbinio diapazono brėžinį","(3) - Žr. specialų darbinio diapazono brėžinį"]
["","","","","(4) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį","(4) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį"]