{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":11,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FFA-A / RZAG-MV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / RZAG71M7V1B","FFA50A2VEB / FFA50A2VEB / RZAG71M7V1B","FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / RZAG71M7V1B","FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / RZAG100M7V1B","FFA50A2VEB / FFA50A2VEB / FFA50A2VEB / RZAG100M7V1B","FFA50A2VEB / FFA50A2VEB / RZAG100M7V1B","FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / RZAG100M7V1B"]
["Aušinimo galingumas","Nom.","","kW","6.80 (1)","6.80 (1)","","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)"]
["Patalpos vėsinimas","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/a","335","326","","404","440","473"]
["","Vėsinimas","Pdesign","kW","6.80","6.80","","9.50","9.50","9.50"]
["Patalpos šildymas (vidutinis klimatas)","Pajėgumas","Pdesign","kW","4.70","4.70","","7.80","7.80","7.80"]
["","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/a","1,559","1,574","","2,516","2,460","2,619"]
["Šildymo galingumas","Nom.","","kW","7.50 (2)","7.50 (2)","","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)"]
["Patalpos vėsinimas","SEER","","","7.11","7.31","","8.23","7.56","7.03"]
["","Energijos efektyvumo klasė","","","A++","A++","","A++","A++","A++"]
["Patalpos šildymas (vidutinis klimatas)","SCOP/A","","","4.22","4.18","","4.34","4.44","4.17"]
["","Energijos efektyvumo klasė","","","A+","A+","","A+","A+","A+"]
["Pastabos","","","","(1) - Vėsinimas: T2: vidinė temp. 26,6 °CDB, 19,4 °CWB, lauko temp. 48 °CDB [Btu/val./W]","(1) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temp.: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m.","(1) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temp.: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m.","(1) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temp.: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m.","(1) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temp.: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m.","(1) - Vėsinimas: T2: vidinė temp. 26,6 °CDB, 19,4 °CWB, lauko temp. 48 °CDB [Btu/val./W]","(1) - Vėsinimas: T2: vidinė temp. 26,6 °CDB, 19,4 °CWB, lauko temp. 48 °CDB [Btu/val./W]"]
["","","","","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m.","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m.","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m.","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m.","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m.","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m.","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m."]
["Outdoor unit","","","","","","RZAG71M7V1B","","","","RZAG100M7V1B"]
["Aušinimo galingumas","Nom.","","kW","","","6.80 (1)","","","","9.50 (1)"]
["Šildymo galingumas","Nom.","","kW","","","7.50 (2)","","","","10.8 (2)"]
["Patalpos vėsinimas","Energijos efektyvumo klasė","","","","","A++","","","","A++"]
["","Vėsinimas","Pdesign","kW","","","6.80","","","","9.50"]
["","SEER","","","","","7.17","","","","7.66"]
["","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/a","","","332","","","","434"]
["Patalpos šildymas (vidutinis klimatas)","Energijos efektyvumo klasė","","","","","A+","","","","A+"]
["","Pajėgumas","Pdesign","kW","","","4.70","","","","7.80"]
["","SCOP/A","","","","","4.03","","","","4.08"]
["","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/a","","","1633","","","","2677"]
["Energijos naudojimo efektyvumo klasė","","","","","","A+++ ~ D","","","","A+++ ~ D"]