{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":35,"n_cols":6,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FFA-A9 / RXM-N"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FFA50A2VEB9 / RXM50N2V1B","FFA60A2VEB9 / RXM60N2V1B"]
["Aušinimo galingumas","Nom.","","kW","5.00"]
["Vardinis našumas","Metinis energijos sunaudojimas","","kWh","772"]
["","EER","","","3.24"]
["","COP","","","3.49"]
["","Energijos suvartojimo ženklinimo direktyva","Vėsinimas","","A"]
["","","Šildymas","","A"]
["Šildymo galingumas","Nom.","","kW","5.80"]
["Pastabos","","","","(1) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temperatūra: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m.","(1) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temp.: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m."]
["","","","","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m.","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m."]
["","","","","(3) - Žr. specialų darbinio diapazono brėžinį","(3) - Žr. specialų darbinio diapazono brėžinį"]
["","","","","(4) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį","(4) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį"]
["Išorinis įrenginys","","","","","RXM60N2V1B"]
["Aušinimo galingumas","Nom.","","kW","","5.70"]
["Šildymo galingumas","Nom.","","kW","","7.00"]
["Nominalus efektyvumas","EER","","","","3.05"]
["","COP","","","","3.41"]
["","Metinis energijos sunaudojimas","","kWh","","934"]
["Vardinis našumas","Energijos suvartojimo ženklinimo direktyva","Vėsinimas","","","B"]
["","","Šildymas","","","B"]
["Patalpos vėsinimas","Energijos efektyvumo klasė","","","","A+"]
["","Vėsinimas","Pdesign","kW","","5.70"]
["","SEER","","","","5.76"]
["","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/m.","","347"]
["Patalpos šildymas (vidutinis klimatas)","Energijos efektyvumo klasė","","","","A+"]
["","Pajėgumas","Pdesign","kW","","3.96"]
["","SCOP/A","","","","4.04"]
["","Pdh Šildymo pajėgumas esant –10°","","kW","","3.66"]
["","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/m.","","1372"]
["Energijos naudojimo efektyvumo klasė","","","","","A+++ ~ D"]