{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":10,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FFA-A9 / RXM-R"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FFA25A2VEB9 / RXM25R5V1B","FFA35A2VEB9 / RXM35R5V1B","FFA50A2VEB9 / RXM50R2V1B","FFA50A2VEB9 / RXM50R5V1B","FFA60A2VEB9 / RXM60R2V1B","FFA60A2VEB9 / RXM60R5V1B"]
["Aušinimo galingumas","Nom.","","kW","","","5.00","5.00","5.70","5.70"]
["Šildymo galingumas","Nom.","","kW","","","5.80","5.80","7.00","7.00"]
["Vardinis našumas","Metinis energijos sunaudojimas","","kWh","","","772","772","931","931"]
["","COP","","","","","3.49","3.49","3.41","3.41"]
["","EER","","","","","3.24","3.24","3.05","3.05"]
["","Energijos suvartojimo ženklinimo direktyva","Vėsinimas","","","","A","A","B","B"]
["","","Šildymas","","","","B","B","B","B"]
["Pastabos","","","","","","(1) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temperatūra: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m.","(1) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temperatūra: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m.","(1) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temperatūra: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m.","(1) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temperatūra: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m."]
["","","","","","","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m.","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m.","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m.","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m."]
["","","","","","","(3) - Žr. specialų darbinio diapazono brėžinį","(3) - Žr. specialų darbinio diapazono brėžinį","(3) - Žr. specialų darbinio diapazono brėžinį","(3) - Žr. specialų darbinio diapazono brėžinį"]
["","","","","","","(4) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį","(4) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį","(4) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį","(4) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį"]
["Aušinimo galingumas","Nom.","","kW","2.50","3.40"]
["Šildymo galingumas","Nom.","","kW","3.20","4.20"]
["Nominalus efektyvumas","EER","","","4.57","3.81"]
["","COP","","","3.90","3.50"]
["","Metinis energijos sunaudojimas","","kWh","273","446"]
["Vardinis našumas","Energijos suvartojimo ženklinimo direktyva","Vėsinimas","","A","A"]
["","","Šildymas","","A","B"]
["Patalpos vėsinimas","Energijos efektyvumo klasė","","","A++","A++"]
["","Vėsinimas","Pdesign","kW","2.50","3.40"]
["","SEER","","","6.17","6.38"]
["","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/a","142","186"]
["Patalpos šildymas (vidutinis klimatas)","Energijos efektyvumo klasė","","","A+","A+"]
["","Pajėgumas","Pdesign","kW","2.31","3.10"]
["","SCOP/A","","","4.24","4.10"]
["","Pdh Šildymo pajėgumas esant –10°","","kW","2.03","2.04"]
["","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/a","762","1058"]
["Energijos naudojimo efektyvumo klasė","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]